**ANEXO 1**

**ESCRITO DE INTERÉS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO.**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por este medio en mi carácter de licitante manifiesto bajo protesta de decir verdad que tengo interés en participar en el presente procedimiento de licitación pública y que cuento con facultades suficientes para intervenir en la junta de aclaraciones:

Nombre del licitante:\_\_(Escriba el nombre del licitante)\_\_\_\_

Nacionalidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: Calle:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_número:\_\_\_\_\_\_\_Colonia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Código postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Entidad Federativa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Teléfono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Registro Federal de Contribuyentes:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**EN EL SUPUESTO DE QUE LA PERSONA FÍSICA LICITANTE PARTICIPE POR CONDUCTO DE UN REPRESENTANTE LEGAL, DEBERÁ LLENAR LO SIGUIENTE:**

Por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que tengo interés en participar en el presente procedimiento de licitación pública y que cuento con facultades suficientes para intervenir en la junta de aclaraciones en nombre y representación de:

Nombre del licitante:\_\_(Escriba el nombre del licitante)\_\_\_\_

Nacionalidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: Calle:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_número:\_\_\_\_\_\_\_Colonia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Código postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Entidad Federativa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Teléfono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Registro Federal de Contribuyentes:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_(Escriba aquí el nombre del representante legal)\_\_\_, con el carácter de representante legal, manifiesto que cuento con facultades suficientes para actuar en nombre y representación de mi mandante el licitante cuyo nombre quedó asentado con anterioridad, de acuerdo al Poder que me fue otorgado mediante Escritura Pública número\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de fecha\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pasada ante la fe del Notario Público No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Licenciado\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la circunscripción territorial\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cuyos datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio son\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declarando bajo protesta de decir verdad que dicho mandato se encuentra vigente y no me han sido revocadas las facultades.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 1**

**ESCRITO DE INTERÉS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO.**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS JURÍDICAS DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Escriba el nombre del representante legal de la persona jurídica)\_\_\_\_\_\_, por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que tengo interés en participar en el presente procedimiento de licitación pública y que cuento con facultades suficientes para intervenir en la junta de aclaraciones a nombre y representación de:

Razón Social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nacionalidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: Calle:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_número:\_\_\_\_\_\_\_Colonia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Código postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Entidad Federativa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Teléfono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Registro Federal de Contribuyentes:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Número de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre, número y circunscripción del Notario Público que la protocolizó: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Descripción del objeto social:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reformas o modificaciones al acta constitutiva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Relación de socios:

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Nombre y domicilio del apoderado o representante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datos del Escritura Pública y/o Poder mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Número de la Escritura Pública en la que consta su Poder:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre, número y circunscripción del Notario Público que la protocolizó: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 2**

**ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTA QUE SU FIRMANTE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente en mi carácter de licitante o a nombre de mi representado(a) en caso de que aplique según las facultades que me han sido otorgadas, declaro bajo protesta de decir verdad que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi mismo o a nombre de mi representado(a) en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones e intervenir en el mismo.

Nombre o razón social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE**

**POR PARTE DEL LICITANTE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL**

**LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 3**

**CARTA PODER PARA PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.**

**NOTA:** EL PRESENTE ANEXO SÓLO APLICARÁ CUANDO QUIEN SE PRESENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SEA UN TERCERO DISTINTO AL REPRESENTANTE LEGAL.

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

**NOTA: CUANDO SE TRATE DE PERSONAS JURÍDICAS DEBERÁ LLENAR LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS:**

*(Nombre del representante legal que otorga el poder)* bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de *(cargo de quien otorga el poder)* del licitante *(nombre de la persona jurídica licitante)* según consta en la Escritura Pública número: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de *(fecha)* otorgada por el Licenciado \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Notario Público Número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de *(ciudad en que se otorgó)* , que se encuentra registrada bajo el número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del registro público de comercio de *(ciudad en que se efectuó el registro)*; por este conducto otorgo poder a favor de *(nombre de quien recibe el poder)* para que a nombre de *(nombre de la persona jurídica licitante)* se encargue de las siguientes gestiones:

Entregar a la Convocante la proposición que contiene la Oferta Técnica y Económica del licitante *(nombre de la persona jurídica licitante)* ; además, para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y hacer las aclaraciones que se deriven de dicho Acto, así como también para firmar el Acta que se levante y recibir la documentación que se derive de la celebración de dicho Acto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**NOTA: CUANDO SE TRATE DE PERSONAS FÍSICAS DEBERÁ LLENAR LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS:**

*(Nombre del licitante que otorga el poder)* bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de licitante; por este conducto otorgo poder a favor de *(nombre de quien recibe el poder)* para que a mí nombre y representación se encargue de las siguientes gestiones:

Entregar a la Convocante mí proposición que contiene mí Oferta Técnica y Económica; además, para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y hacer las aclaraciones que se deriven de dicho Acto, así como también para firmar el Acta que se levante y recibir documentación que se derive de la celebración de dicho Acto.

|  |  |
| --- | --- |
| **FIRMAS** | |
| **QUIEN OTORGA EL PODER**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA | **QUIEN RECIBE EL PODER**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |
| **T E S T I G O S** | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |

**ANEXO 4**

## RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente encontrará adjunto los documentos requeridos en las Bases de la Licitación Pública, mismos que a continuación se enlistan y que se entregan en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Nombre del licitante que presenta la proposición: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN DEL Documento Y SU REFERENCIA EN LAS BASES |  |  |  |
|  | **OFERTA TÉCNICA** | Original | Copia(s) | No aplica |
| 1 |  | ..... | ...... | ...... |
| 2 |  | ……. | ……. | …….. |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  | ..... | ...... | ...... |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  | ..... | ...... | ...... |
| 8 |  | ..... | ...... | ...... |
| 9 |  | ..... | ...... | ...... |
| 10 |  | ...... | ...... | ...... |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  | ...... | ...... | ...... |
| 13 |  | …… | …… | …… |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
|  | **OFERTA ECONÓMICA** | Original | Copia(s) | No aplica |
| 1 |  | ……. | ……. | …… |
| 2 |  | …… | ……. | ……. |
| 3 |  |  |  |  |

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 5**

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Después de examinar las condiciones de los documentos del presente procedimiento, sus especificaciones e indicaciones, quien suscribe la presente, ofrece proveer y entregar *(describa brevemente los bienes o servicios)* de conformidad con los anexos, manuales, fichas técnicas, guías, etc. del presente procedimiento.

**NOTA: Deberá llenar el siguiente párrafo en el supuesto de que la entrega de los bienes o servicios los realice en una sola exhibición.**

Si nuestra proposición es aceptada nos comprometemos a realizar la entrega total de los bienes o servicios especificados en los anexos del presente procedimiento a los \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días naturales siguientes a la fecha de formalización del contrato.

**NOTA: Deberá llenar el siguiente párrafo en el supuesto de que la entrega de los bienes o servicios los realice en parcialidades.**

Si nuestra proposición es aceptada, nos comprometemos a realizar la primera entrega de los bienes o servicios a los \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días naturales siguientes a la fecha de formalización del contrato y a completar la entrega de todos los bienes o servicios especificados en los anexos del presente procedimiento a los \_\_\_\_\_\_\_ días naturales siguientes a la fecha de la última entrega.

Convenimos en mantener esta proposición por un periodo de **60 días naturales** contados a partir de la fecha fijada para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. La proposición nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo indicado.

Asimismo, entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la más baja ni cualquier otra de las proposiciones que reciban.

Proporcionamos **un domicilio y una dirección de correo electrónico**, los cuales también están consignados en nuestra proposición, para efectos de que, en cualquiera de ellos, y conforme a lo determine la convocante, sean entregadas y recibidas toda clase de notificaciones que resulten de los actos, contratos y convenios de éste procedimiento.

Nombre del Licitante o Razón Social:

Domicilio:

Correo electrónico:

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 6**

**PROPOSICIÓN TÉCNICA DETALLADA**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente pongo a su consideración los bienes o servicios, por partidas, con las especificaciones técnicas que ofertamos, y que a continuación se indican:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CONCEPTO** | **ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR.  REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y NORMAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS BIENES O SERVICIOS** | **GARANTÍA** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |

**CONDICIONES COMERCIALES Y GARANTÍAS OFERTADAS:**

1. En este punto deberá especificar el tiempo de entrega.
2. Lugar de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. En este punto deberá especificar las garantías ofertadas:

**a.** Periodo de garantía de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**b.** Tiempo de respuesta máximo para atender la garantía.

1. En este punto deberá agregar las demás consideraciones que estime pertinentes y quiera ofrecer a la convocante.

Manifiesto que la vigencia de la garantía ofertada, iniciará a partir de la fecha de recepción del (los) bien(es) a entera satisfacción de la Convocante.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 7**

**MANIFESTACIÓN DEL TIPO DE EMPRESA Y ESTRATIFICACIÓN**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_(1)\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Me refiero al procedimiento de \_\_\_\_\_\_\_\_(2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_\_\_ en el que el suscrito licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_(4)\_\_\_\_\_\_\_\_ participa a través de la presente proposición, al respecto **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que cuento con el Registro Federal de Contribuyentes clave \_\_\_\_\_\_\_\_\_(5)\_\_\_\_\_\_\_\_, y así mismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, tengo un Tope Máximo combinado de \_\_\_\_\_\_\_\_(6)\_\_\_\_\_\_\_\_, con base en lo cual me estratifico como una empresa \_\_\_\_\_\_(7)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación y presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A su vez manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito licitante de conformidad a lo establecido con el artículo 2, fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios es considerado:

**Nota:** Marque con una X en el paréntesis, según la opción que corresponda.

Si (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

No (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

**NOTA: SÓLO EN CASO DE QUE NO SEA UNA MIPYME, DEBERÁ LLENAR:**

Me refiero al procedimiento de \_\_\_\_\_\_\_\_(2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_\_\_ en el que el suscrito licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_(4)\_\_\_\_\_\_\_\_ participa a través de la presente proposición, al respecto **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que cuento con el Registro Federal de Contribuyentes clave \_\_\_\_\_\_\_\_\_(5)\_\_\_\_\_\_\_\_, y así mismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en la estratificación de una micro, pequeña ni mediana empresa (mipyme), ya que de acuerdo al número de trabajadores y ventas anuales que tengo, me considero como una **GRANDE EMPRESA**.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación y presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A su vez manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito licitante de conformidad a lo establecido con el artículo 2, fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios es considerado:

**Nota:** Marque con una X en el paréntesis, según la opción que corresponda.

Si (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

No (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(8)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 7**

**MANIFESTACIÓN DEL TIPO DE EMPRESA Y ESTRATIFICACIÓN**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS JURÍDICAS O PERSONAS FÍSICAS CON REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_(1)\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Me refiero al procedimiento de \_\_\_\_\_\_\_\_(2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_\_\_ en el que mi representado(a) el(la) licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_(4)\_\_\_\_\_\_\_\_ participa a través de la presente proposición, al respecto **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que mi representado(a) cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes clave \_\_\_\_\_\_\_\_\_(5)\_\_\_\_\_\_\_\_, y así mismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, tiene un Tope Máximo combinado de \_\_\_\_\_\_\_\_(6)\_\_\_\_\_\_\_\_, con base en lo cual se estratifica como una empresa \_\_\_\_\_\_(7)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación y presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A su vez manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representado(a) de conformidad a lo establecido con el artículo 2, fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios es considerado:

**Nota:** Marque con una X en el paréntesis, según la opción que corresponda.

Si (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

No (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

**NOTA: SÓLO EN CASO DE QUE NO SEA UNA MIPYME, DEBERÁ LLENAR:**

Me refiero al procedimiento de \_\_\_\_\_\_\_\_(2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_\_\_ en el que mi representado(a) (el)la licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_(4)\_\_\_\_\_\_\_\_ participa a través de la presente proposición, al respecto **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que mi representado(a) cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes clave \_\_\_\_\_\_\_\_\_(5)\_\_\_\_\_\_\_\_, y así mismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representado(a) no se encuentra en la estratificación de una micro, pequeña ni mediana empresa (mipyme), ya que de acuerdo al número de trabajadores y ventas anuales que tiene, se considera como una **GRANDE EMPRESA**.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación y presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A su vez manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representado(a) de conformidad a lo establecido con el artículo 2, fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios es considerado:

**Nota:** Marque con una X en el paréntesis, según la opción que corresponda.

Si (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

No (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(8)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 7**

**MANIFESTACIÓN DEL TIPO DE EMPRESA Y ESTRATIFICACIÓN**

**Descripción**

Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les corresponde como Mipyme, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las Mipyme, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.

**Instructivo de llenados**

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

Señalar lugar y fecha de suscripción del documento.

Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública).

Indicar el número de licitación pública.

Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.

Indicar el Registro federal de Contribuyentes del licitante.

Se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, de conformidad con los siguientes criterios:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estratificación** | | | | |
| **Tamaño** | **Sector** | **Rango de número de trabajadores** | **Rango de monto de ventas anuales (mdp)** | **Tope máximo combinado\*** |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
| Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
| Servicios | Desde 51 hasta 100 |
| Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 hasta $250 | 250 |

**\*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.**

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.

**ANEXO 8**

**ESCRITO DE ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por este medio en mi carácter de licitante manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la Propuesta Técnica y Económica para esta Licitación Pública:

Nombre del licitante:\_\_\_(Escriba el nombre del licitante)\_\_\_\_

Nacionalidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: Calle:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_número:\_\_\_\_\_\_\_Colonia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Código postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Entidad Federativa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Teléfono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Registro Federal de Contribuyentes:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**EN EL SUPUESTO DE QUE LA PERSONA FÍSICA PARTICIPE POR CONDUCTO DE UN REPRESENTANTE LEGAL, DEBERÁ LLENAR LO SIGUIENTE:**

Por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica de mi representado son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la Propuesta Técnica y Económica para esta Licitación Pública:

Nombre del licitante:\_\_\_(Escriba el nombre del licitante)\_\_\_\_

Nacionalidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: Calle:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_número:\_\_\_\_\_\_\_Colonia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Código postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Entidad Federativa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Teléfono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Registro Federal de Contribuyentes:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_(Escriba aquí el nombre del representante legal)\_\_\_, con el carácter de representante legal, manifiesto que cuento con facultades suficientes para actuar en nombre y representación de mi mandante el licitante cuyo nombre quedó asentado con anterioridad, de acuerdo al Poder que me fue otorgado mediante Escritura Pública número\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de fecha\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pasada ante la fe del Notario Público No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Licenciado\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la circunscripción territorial\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cuyos datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio son\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declarando bajo protesta de decir verdad que dicho mandato se encuentra vigente y no me han sido revocadas las facultades.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 8**

**ESCRITO DE ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS JURÍDICAS DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

*\_\_\_\_\_\_(Escriba el nombre del representante legal de la persona jurídica)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica de mi representada son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la Propuesta Técnica y Económica para esta Licitación Pública a nombre y representación de:

Razón Social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nacionalidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: Calle:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_número:\_\_\_\_\_\_\_Colonia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Código postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Entidad Federativa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Teléfono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Registro Federal de Contribuyentes:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre, número y circunscripción del Notario Público que la protocolizó: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Descripción del objeto social:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reformas o modificaciones al acta constitutiva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Relación de socios:

Apellido Paterno:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Apellido Materno:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nombre (s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y domicilio del apoderado o representante legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datos de la Escritura Pública mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Número de la escritura pública en la que consta el poder y facultades:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre, número y circunscripción del Notario Público que la protocolizó: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 9**

**ANEXO TÉCNICO QUE CONTIENE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS DESDE LA PERSPECTIVA DE REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.**

El (los) bien(es) y/o servicio(s) ofertado(s) por los licitantes, será(n) adquirido(s)de acuerdo a las cantidades, los requerimientos, especificaciones técnicas mínimas, términos de referencia, entregables y demás conceptos que se detallan a continuación:

**TABLA “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CONCEPTO** | **ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR.  REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y NORMAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS BIENES O SERVICIOS** |
| **1** | **1** | **PIEZA** | **CAMIONETA CONTENEDORA CON CAJA DE VOLTEO DE CIELO ABIERTO DE CARGA LIVIANA DE 7 MTS3** | CAMIONETA CONTENEDORA CON CAJA DE VOLTEO DE CIELO ABIERTO DE CARGA LIVIANA DE 7 M3, MODELO 2024. EXTERIOR:  ● ROBUSTA PARRILLA EN COLOR NEGRO. ● ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE ELÉCTRICO, CALEFACTADOS, CON DIRECCIONAL Y PLEGABLES MANUALMENTE ● LLANTAS TODO TERRENO ● FAROS DE HALÓGENO  ● GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS ● RINES DE ACERO DE 17” MOTOR / CHASIS / MECÁNICO ● MOTOR V8 DE 6.6L, POTENCIA: 401 HP @ 5,200 RPM, ● TORQUE: 464 LB-PIE @ 4,000 RPM, SIDI, VVT ● ALTERNADOR DE 170 AMPS ● TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES ● SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AUXILIAR EXTERNO PARA ENFRIAR EL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN ● RADIO DE EJE TRASERO 3.73 ● SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO PARA TRACCIÓN. ● TRACCIÓN 4X2 (RWD) ● FILTRO PARA AIRE DE ALTA CAPACIDAD. ● TANQUE DUAL PARA COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD 240 LITROS ● CHASIS HIDROFORMADO DE CAPACIDADES INCREMENTADAS. ● PAQUETE DE MUELLES DELANTEROS  ● FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS ● SISTEMA DE CARGA DE COMBUSTIBLE SIN NECESIDAD DE RETIRAR TAPA INTERNA  DESEMPEÑO ● CAPACIDAD BRUTA DEL EJE DELANTERO (KG) 1,996 ● CAPACIDAD BRUTA DEL EJE TRASERO (KG) 4,717 ● CAPACIDAD DE CARGA (KG) 3,434  INTERIOR ● BOTÓN DE ENCENDIDO DE MOTOR SIN LLAVE. ● AIRE ACONDICIONADO CON CONTROLES ELECTRÓNICOS. ● CRISTALES ELÉCTRICOS PARA CONDUCTOR CON APERTURA Y CIERRE EN UN SOLO TOQUE. ● CONTROL CRUCERO ELECTRÓNICO LOCALIZADOS EN EL VOLANTE. ● ASIENTO DE BANCA CORRIDA PARA CONDUCTOR Y DOS PASAJEROS. ● VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA. ● PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 MEDIDORES. ● TOMA DE CORRIENTE DELANTERA AUXILIAR DE 12 VOLTIOS Y UN PUERTO USB ● SMARTPHONE INTEGRATION INALÁMBRICO  ● SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO CHEVROLET CON PANTALLA TÁCTIL DE 7” DE ALTA RESOLUCIÓN. ● FRENO DE MANO ELECTRÓNICO ● HOTSPOT DE WI-FI  SEGURIDAD ● ASISTENTE DE SEGURIDAD ACTIVA:  • • ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL.  • • ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA.  • • ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL.  • • INDICADOR DE DISTANCIA  ● BLOQUEO DE TRANSMISIÓN. ● SISTEMA DE ASISTENCIA PERSONALIZADA  ● 6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA. ● FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS ● SISTEMA PARA MONITOREO DE ESTADÍSTICAS DE MANEJO: VELOCIDAD MÁXIMA Y KILOMETRAJE RECORRIDO. ● SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS  ESPECIFICACIONES DE LA CAJA DE CIELO ABIERTO TIPO VOLTEO DE CARGA LIVIANA DE 7 METROS CUBICOS. • CAPACIDAD VOLUMÉTRICA: 7.00 M3. • AÑO: 2023 • FABRICADA CON LÁMINA DE ALTA RESISTENCIA GRADO 50 CALIBRE 10 EN LATERALES. • PISO EN LÁMINA DE ALTA RESISTENCIA GRADO 50 CALIBRE 10 MÁS RESISTENTE A LA FLEXIÓN Y A LA FRICCIÓN. • REFORZADAS CON POSTES VERTICALES Y TRANSVERSALES. • 2 PUERTAS TRASERAS TIPO BANDERA. • 2 PUERTAS LATERALES (1 POR LADO) PARA CARGA. • LOS CARGADORES SON DE CANAL DE 4” Y CHASIS DE CANAL DE 8”. • PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVO. • PINTURA GENERAL AL COLOR DESEADO. • LUCES DE LED REGLAMENTARIAS SEGÚN NORMA DE LA SCT. • ACCESORIOS: LODERAS” SISTEMA HIDRÁULICO: • PISTÓN HIDRÁULICO CON TIJERA DE LEVANTE, QUE REALIZA LA FUNCIÓN DE VOLTEO  • CON ELECTROBOMBA DE 5 GALONES (2000W / 3.1 CC / 12V). • MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRÁULICAS DE ALTA PRESIÓN.  • COLOR DE CAMIONETA CONTENEDORA: COLOR BLANCO • GARANTIA MINIMA 3 AÑOS 0 60,000 KM. LO QUE OCURRA PRIMERO DEL CHASIS CABINA. Y SE REQUIERE GARANTIA DE MINIMO 1 AÑO EN LA CAJA METALICA DE CIELO ABIERTO TIPO VOLTEO DE CARGA LIVIANA DE 7 M3. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. |
|  |
|  |
|  |
| **2** | **1** | **PIEZA** | **CAMIONETA CONTENEDORA CON CAJA DE VOLTEO DE CIELO ABIERTO DE CARGA LIVIANA DE 7 MTS3** | CAMIONETA CONTENEDORA CON CAJA DE VOLTEO DE CIELO ABIERTO DE CARGA LIVIANA DE 7 M3, MODELO 2024. EXTERIOR:  ● ROBUSTA PARRILLA EN COLOR NEGRO. ● ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE ELÉCTRICO, CALEFACTADOS, CON DIRECCIONAL Y PLEGABLES MANUALMENTE ● LLANTAS TODO TERRENO ● FAROS DE HALÓGENO  ● GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS ● RINES DE ACERO DE 17” MOTOR / CHASIS / MECÁNICO ● MOTOR V8 DE 6.6L, POTENCIA: 401 HP @ 5,200 RPM, ● TORQUE: 464 LB-PIE @ 4,000 RPM, SIDI, VVT ● ALTERNADOR DE 170 AMPS ● TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES ● SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AUXILIAR EXTERNO PARA ENFRIAR EL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN ● RADIO DE EJE TRASERO 3.73 ● SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO PARA TRACCIÓN. ● TRACCIÓN 4X2 (RWD) ● FILTRO PARA AIRE DE ALTA CAPACIDAD. ● TANQUE DUAL PARA COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD 240 LITROS ● CHASIS HIDROFORMADO DE CAPACIDADES INCREMENTADAS. ● PAQUETE DE MUELLES DELANTEROS  ● FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS ● SISTEMA DE CARGA DE COMBUSTIBLE SIN NECESIDAD DE RETIRAR TAPA INTERNA  DESEMPEÑO ● CAPACIDAD BRUTA DEL EJE DELANTERO (KG) 1,996 ● CAPACIDAD BRUTA DEL EJE TRASERO (KG) 4,717 ● CAPACIDAD DE CARGA (KG) 3,434  INTERIOR ● BOTÓN DE ENCENDIDO DE MOTOR SIN LLAVE. ● AIRE ACONDICIONADO CON CONTROLES ELECTRÓNICOS. ● CRISTALES ELÉCTRICOS PARA CONDUCTOR CON APERTURA Y CIERRE EN UN SOLO TOQUE. ● CONTROL CRUCERO ELECTRÓNICO LOCALIZADOS EN EL VOLANTE. ● ASIENTO DE BANCA CORRIDA PARA CONDUCTOR Y DOS PASAJEROS. ● VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA. ● PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 MEDIDORES. ● TOMA DE CORRIENTE DELANTERA AUXILIAR DE 12 VOLTIOS Y UN PUERTO USB ● SMARTPHONE INTEGRATION INALÁMBRICO  ● SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO CHEVROLET CON PANTALLA TÁCTIL DE 7” DE ALTA RESOLUCIÓN. ● FRENO DE MANO ELECTRÓNICO ● HOTSPOT DE WI-FI  SEGURIDAD ● ASISTENTE DE SEGURIDAD ACTIVA:  • • ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL.  • • ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA.  • • ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL.  • • INDICADOR DE DISTANCIA  ● BLOQUEO DE TRANSMISIÓN. ● SISTEMA DE ASISTENCIA PERSONALIZADA  ● 6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA. ● FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS ● SISTEMA PARA MONITOREO DE ESTADÍSTICAS DE MANEJO: VELOCIDAD MÁXIMA Y KILOMETRAJE RECORRIDO. ● SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS  ESPECIFICACIONES DE LA CAJA DE CIELO ABIERTO TIPO VOLTEO DE CARGA LIVIANA DE 7 METROS CUBICOS. • CAPACIDAD VOLUMÉTRICA: 7.00 M3. • AÑO: 2023 • FABRICADA CON LÁMINA DE ALTA RESISTENCIA GRADO 50 CALIBRE 10 EN LATERALES. • PISO EN LÁMINA DE ALTA RESISTENCIA GRADO 50 CALIBRE 10 MÁS RESISTENTE A LA FLEXIÓN Y A LA FRICCIÓN. • REFORZADAS CON POSTES VERTICALES Y TRANSVERSALES. • 2 PUERTAS TRASERAS TIPO BANDERA. • 2 PUERTAS LATERALES (1 POR LADO) PARA CARGA. • LOS CARGADORES SON DE CANAL DE 4” Y CHASIS DE CANAL DE 8”. • PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVO. • PINTURA GENERAL AL COLOR DESEADO. • LUCES DE LED REGLAMENTARIAS SEGÚN NORMA DE LA SCT. • ACCESORIOS: LODERAS” SISTEMA HIDRÁULICO: • PISTÓN HIDRÁULICO CON TIJERA DE LEVANTE, QUE REALIZA LA FUNCIÓN DE VOLTEO  • CON ELECTROBOMBA DE 5 GALONES (2000W / 3.1 CC / 12V). • MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRÁULICAS DE ALTA PRESIÓN.  • COLOR DE CAMIONETA CONTENEDORA: COLOR BLANCO • GARANTIA MINIMA 3 AÑOS 0 60,000 KM. LO QUE OCURRA PRIMERO DEL CHASIS CABINA. Y SE REQUIERE GARANTIA DE MINIMO 1 AÑO EN LA CAJA METALICA DE CIELO ABIERTO TIPO VOLTEO DE CARGA LIVIANA DE 7 M3. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. |
| **3** | **1** | **PIEZA** | **CAMIONETA CONTENEDORA CON CAJA DE VOLTEO DE CIELO ABIERTO DE CARGA LIVIANA DE 7 MTS3** | CAMIONETA CONTENEDORA CON CAJA DE VOLTEO DE CIELO ABIERTO DE CARGA LIVIANA DE 7 M3, MODELO 2024. EXTERIOR:  ● ROBUSTA PARRILLA EN COLOR NEGRO. ● ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE ELÉCTRICO, CALEFACTADOS, CON DIRECCIONAL Y PLEGABLES MANUALMENTE ● LLANTAS TODO TERRENO ● FAROS DE HALÓGENO  ● GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS ● RINES DE ACERO DE 17” MOTOR / CHASIS / MECÁNICO ● MOTOR V8 DE 6.6L, POTENCIA: 401 HP @ 5,200 RPM, ● TORQUE: 464 LB-PIE @ 4,000 RPM, SIDI, VVT ● ALTERNADOR DE 170 AMPS ● TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES ● SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AUXILIAR EXTERNO PARA ENFRIAR EL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN ● RADIO DE EJE TRASERO 3.73 ● SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO PARA TRACCIÓN. ● TRACCIÓN 4X2 (RWD) ● FILTRO PARA AIRE DE ALTA CAPACIDAD. ● TANQUE DUAL PARA COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD 240 LITROS ● CHASIS HIDROFORMADO DE CAPACIDADES INCREMENTADAS. ● PAQUETE DE MUELLES DELANTEROS  ● FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS ● SISTEMA DE CARGA DE COMBUSTIBLE SIN NECESIDAD DE RETIRAR TAPA INTERNA  DESEMPEÑO ● CAPACIDAD BRUTA DEL EJE DELANTERO (KG) 1,996 ● CAPACIDAD BRUTA DEL EJE TRASERO (KG) 4,717 ● CAPACIDAD DE CARGA (KG) 3,434  INTERIOR ● BOTÓN DE ENCENDIDO DE MOTOR SIN LLAVE. ● AIRE ACONDICIONADO CON CONTROLES ELECTRÓNICOS. ● CRISTALES ELÉCTRICOS PARA CONDUCTOR CON APERTURA Y CIERRE EN UN SOLO TOQUE. ● CONTROL CRUCERO ELECTRÓNICO LOCALIZADOS EN EL VOLANTE. ● ASIENTO DE BANCA CORRIDA PARA CONDUCTOR Y DOS PASAJEROS. ● VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA. ● PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 MEDIDORES. ● TOMA DE CORRIENTE DELANTERA AUXILIAR DE 12 VOLTIOS Y UN PUERTO USB ● SMARTPHONE INTEGRATION INALÁMBRICO  ● SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO CHEVROLET CON PANTALLA TÁCTIL DE 7” DE ALTA RESOLUCIÓN. ● FRENO DE MANO ELECTRÓNICO ● HOTSPOT DE WI-FI  SEGURIDAD ● ASISTENTE DE SEGURIDAD ACTIVA:  • • ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL.  • • ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA.  • • ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL.  • • INDICADOR DE DISTANCIA  ● BLOQUEO DE TRANSMISIÓN. ● SISTEMA DE ASISTENCIA PERSONALIZADA  ● 6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA. ● FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS ● SISTEMA PARA MONITOREO DE ESTADÍSTICAS DE MANEJO: VELOCIDAD MÁXIMA Y KILOMETRAJE RECORRIDO. ● SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS  ESPECIFICACIONES DE LA CAJA DE CIELO ABIERTO TIPO VOLTEO DE CARGA LIVIANA DE 7 METROS CUBICOS. • CAPACIDAD VOLUMÉTRICA: 7.00 M3. • AÑO: 2023 • FABRICADA CON LÁMINA DE ALTA RESISTENCIA GRADO 50 CALIBRE 10 EN LATERALES. • PISO EN LÁMINA DE ALTA RESISTENCIA GRADO 50 CALIBRE 10 MÁS RESISTENTE A LA FLEXIÓN Y A LA FRICCIÓN. • REFORZADAS CON POSTES VERTICALES Y TRANSVERSALES. • 2 PUERTAS TRASERAS TIPO BANDERA. • 2 PUERTAS LATERALES (1 POR LADO) PARA CARGA. • LOS CARGADORES SON DE CANAL DE 4” Y CHASIS DE CANAL DE 8”. • PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVO. • PINTURA GENERAL AL COLOR DESEADO. • LUCES DE LED REGLAMENTARIAS SEGÚN NORMA DE LA SCT. • ACCESORIOS: LODERAS” SISTEMA HIDRÁULICO: • PISTÓN HIDRÁULICO CON TIJERA DE LEVANTE, QUE REALIZA LA FUNCIÓN DE VOLTEO  • CON ELECTROBOMBA DE 5 GALONES (2000W / 3.1 CC / 12V). • MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRÁULICAS DE ALTA PRESIÓN.  • COLOR DE CAMIONETA CONTENEDORA: COLOR BLANCO • GARANTIA MINIMA 3 AÑOS 0 60,000 KM. LO QUE OCURRA PRIMERO DEL CHASIS CABINA. Y SE REQUIERE GARANTIA DE MINIMO 1 AÑO EN LA CAJA METALICA DE CIELO ABIERTO TIPO VOLTEO DE CARGA LIVIANA DE 7 M3. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. |
| **4** | **1** | **PIEZA** | **CAMIONETA CONTENEDORA CON CAJA DE VOLTEO DE CIELO ABIERTO DE CARGA LIVIANA DE 7 MTS3** | CAMIONETA CONTENEDORA CON CAJA DE VOLTEO DE CIELO ABIERTO DE CARGA LIVIANA DE 7 M3, MODELO 2024. EXTERIOR:  ● ROBUSTA PARRILLA EN COLOR NEGRO. ● ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE ELÉCTRICO, CALEFACTADOS, CON DIRECCIONAL Y PLEGABLES MANUALMENTE ● LLANTAS TODO TERRENO ● FAROS DE HALÓGENO  ● GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS ● RINES DE ACERO DE 17” MOTOR / CHASIS / MECÁNICO ● MOTOR V8 DE 6.6L, POTENCIA: 401 HP @ 5,200 RPM, ● TORQUE: 464 LB-PIE @ 4,000 RPM, SIDI, VVT ● ALTERNADOR DE 170 AMPS ● TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES ● SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AUXILIAR EXTERNO PARA ENFRIAR EL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN ● RADIO DE EJE TRASERO 3.73 ● SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO PARA TRACCIÓN. ● TRACCIÓN 4X2 (RWD) ● FILTRO PARA AIRE DE ALTA CAPACIDAD. ● TANQUE DUAL PARA COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD 240 LITROS ● CHASIS HIDROFORMADO DE CAPACIDADES INCREMENTADAS. ● PAQUETE DE MUELLES DELANTEROS  ● FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS ● SISTEMA DE CARGA DE COMBUSTIBLE SIN NECESIDAD DE RETIRAR TAPA INTERNA  DESEMPEÑO ● CAPACIDAD BRUTA DEL EJE DELANTERO (KG) 1,996 ● CAPACIDAD BRUTA DEL EJE TRASERO (KG) 4,717 ● CAPACIDAD DE CARGA (KG) 3,434  INTERIOR ● BOTÓN DE ENCENDIDO DE MOTOR SIN LLAVE. ● AIRE ACONDICIONADO CON CONTROLES ELECTRÓNICOS. ● CRISTALES ELÉCTRICOS PARA CONDUCTOR CON APERTURA Y CIERRE EN UN SOLO TOQUE. ● CONTROL CRUCERO ELECTRÓNICO LOCALIZADOS EN EL VOLANTE. ● ASIENTO DE BANCA CORRIDA PARA CONDUCTOR Y DOS PASAJEROS. ● VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA. ● PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 MEDIDORES. ● TOMA DE CORRIENTE DELANTERA AUXILIAR DE 12 VOLTIOS Y UN PUERTO USB ● SMARTPHONE INTEGRATION INALÁMBRICO  ● SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO CHEVROLET CON PANTALLA TÁCTIL DE 7” DE ALTA RESOLUCIÓN. ● FRENO DE MANO ELECTRÓNICO ● HOTSPOT DE WI-FI  SEGURIDAD ● ASISTENTE DE SEGURIDAD ACTIVA:  • • ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL.  • • ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA.  • • ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL.  • • INDICADOR DE DISTANCIA  ● BLOQUEO DE TRANSMISIÓN. ● SISTEMA DE ASISTENCIA PERSONALIZADA  ● 6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA. ● FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS ● SISTEMA PARA MONITOREO DE ESTADÍSTICAS DE MANEJO: VELOCIDAD MÁXIMA Y KILOMETRAJE RECORRIDO. ● SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS  ESPECIFICACIONES DE LA CAJA DE CIELO ABIERTO TIPO VOLTEO DE CARGA LIVIANA DE 7 METROS CUBICOS. • CAPACIDAD VOLUMÉTRICA: 7.00 M3. • AÑO: 2023 • FABRICADA CON LÁMINA DE ALTA RESISTENCIA GRADO 50 CALIBRE 10 EN LATERALES. • PISO EN LÁMINA DE ALTA RESISTENCIA GRADO 50 CALIBRE 10 MÁS RESISTENTE A LA FLEXIÓN Y A LA FRICCIÓN. • REFORZADAS CON POSTES VERTICALES Y TRANSVERSALES. • 2 PUERTAS TRASERAS TIPO BANDERA. • 2 PUERTAS LATERALES (1 POR LADO) PARA CARGA. • LOS CARGADORES SON DE CANAL DE 4” Y CHASIS DE CANAL DE 8”. • PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVO. • PINTURA GENERAL AL COLOR DESEADO. • LUCES DE LED REGLAMENTARIAS SEGÚN NORMA DE LA SCT. • ACCESORIOS: LODERAS” SISTEMA HIDRÁULICO: • PISTÓN HIDRÁULICO CON TIJERA DE LEVANTE, QUE REALIZA LA FUNCIÓN DE VOLTEO  • CON ELECTROBOMBA DE 5 GALONES (2000W / 3.1 CC / 12V). • MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRÁULICAS DE ALTA PRESIÓN.  • COLOR DE CAMIONETA CONTENEDORA: COLOR BLANCO • GARANTIA MINIMA 3 AÑOS 0 60,000 KM. LO QUE OCURRA PRIMERO DEL CHASIS CABINA. Y SE REQUIERE GARANTIA DE MINIMO 1 AÑO EN LA CAJA METALICA DE CIELO ABIERTO TIPO VOLTEO DE CARGA LIVIANA DE 7 M3. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. |
| **5** | **1** | **PIEZA** | **CAMIONETA TIPO GRUA DE CANASTILLA CON ALTURA MINIMA DE 13.00 METROS** | CAMIONETA TIPO GRUA DE CANASTILA CON ALTURA MINIMA DE 13 METROS MODELO 2024  EXTERIOR:  ● ROBUSTA PARRILLA EN COLOR NEGRO. ● ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE ELÉCTRICO, CALEFACTADOS, CON DIRECCIONAL Y PLEGABLES MANUALMENTE ● LLANTAS TODO TERRENO ● FAROS DE HALÓGENO INTELLIBEAM® ● GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS ● RINES DE ACERO DE 17” MOTOR / CHASIS / MECÁNICO ● MOTOR V8 DE 6.6L, POTENCIA: 401 HP @ 5,200 RPM, ● TORQUE: 464 LB-PIE @ 4,000 RPM, SIDI, VVT ● ALTERNADOR DE 170 AMPS ● TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES ● SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AUXILIAR EXTERNO PARA ENFRIAR EL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN ● RADIO DE EJE TRASERO 3.73 ● SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO PARA TRACCIÓN. ● TRACCIÓN 4X2 (RWD) ● FILTRO PARA AIRE DE ALTA CAPACIDAD. ● TANQUE DUAL PARA COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD 240 LITROS ● CHASIS HIDROFORMADO DE CAPACIDADES INCREMENTADAS. ● PAQUETE DE MUELLES DELANTEROS “HEAVY DUTY” ● FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS ● SISTEMA DE CARGA DE COMBUSTIBLE SIN NECESIDAD DE RETIRAR TAPA INTERNA |
|  |  |  |  | DESEMPEÑO ● CAPACIDAD BRUTA DEL EJE DELANTERO (KG) 1,996 ● CAPACIDAD BRUTA DEL EJE TRASERO (KG) 4,717 ● CAPACIDAD DE CARGA (KG) 3,434  INTERIOR ● BOTÓN DE ENCENDIDO DE MOTOR SIN LLAVE. ● AIRE ACONDICIONADO CON CONTROLES ELECTRÓNICOS. ● CRISTALES ELÉCTRICOS PARA CONDUCTOR CON APERTURA Y CIERRE EN UN SOLO TOQUE. ● CONTROL CRUCERO ELECTRÓNICO LOCALIZADOS EN EL VOLANTE. ● ASIENTO DE BANCA CORRIDA PARA CONDUCTOR Y DOS PASAJEROS. ● VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA. ● PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 MEDIDORES. ● TOMA DE CORRIENTE DELANTERA AUXILIAR DE 12 VOLTIOS Y UN PUERTO USB ● SMARTPHONE INTEGRATION INALÁMBRICO CON ANDROID AUTO™ Y APPLE CARPLAY™ ● SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO CHEVROLET CON PANTALLA TÁCTIL DE 7” DE ALTA RESOLUCIÓN. ● FRENO DE MANO ELECTRÓNICO ● HOTSPOT DE WI-FI  SEGURIDAD ● ASISTENTE DE SEGURIDAD ACTIVA:  • • ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL.  • • ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA.  • • ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL.  • • INDICADOR DE DISTANCIA |
|  |  |  |  | ● BLOQUEO DE TRANSMISIÓN. ● SISTEMA DE ASISTENCIA PERSONALIZADA ONSTAR® ● 6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA. ● FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS ● SISTEMA PARA MONITOREO DE ESTADÍSTICAS DE MANEJO: VELOCIDAD MÁXIMA Y KILOMETRAJE RECORRIDO. ● SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS |
|  |  |  |  | ESPECIFICACIONES DE LA CANASTILLA GRÚA ARTICULADA DE CANASTILLA DE 13 METROS DE ALTURA AISLADA, SERIE CLÁSICA MODELO TL-13/CA, PARA TRABAJOS EN LÍNEA VIVA O ENERGIZADA CON HASTA 46KV CLASE "C" SEGÚN LAS DISPOSICIONES DECRETADAS EN LA NORMA ANSI/SIA A92.2-2009 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ·DOBLE CONTROL HIDRÁULICO POR MEDIO DE TRES PALANCAS AUTO - CENTRANTES TANTO EN LA CANASTILLA COMO EN LA BASE GIRATORIA. ·SISTEMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2, LOGRANDO REDUCCIONES DE HASTA 54 TONELADAS AL AÑO DE ACUERDO A LA © FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO. ·SISTEMA DE AHORRO DE COMBUSTIBLE LOGRANDO AHORRAR 26,000 LITROS DE GASOLINA AL AÑO DE ACUERDO AL "PROTOCOLO DE KIOTO". ·BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA EN LOS MANDOS DE LA CANASTILLA Y VÁLVULA SELECTORA DE FLUJO EN LA BASE GIRATORIA. ·ALCANCE DE ALTURA DE TRABAJO DE 12.82METROS Y 5.74 METROS DE ALCANCE HORIZONTAL. ·BRAZOS INFERIOR CONSTRUIDO EN ACERO. ·BRAZOS SUPERIOR CONSTRUIDO EN ACERO CON INSERTO EN MATERIAL AISLANTE. ·ALTURA DE TRANSPORTE DE 3.02 METROS. ·ROTACIÓN CONTINÚA E IRRESTRICTA DE 360 GRADOS MEDIANTE SISTEMA DE ENGRANE-BALERO Y TORNILLO SIN FIN. -EL SISTEMA DE GIRO MEDIANTE BALERO Y TORNILLO SIN FIN SE EMPLEA PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL TRABAJO Y EQUIPO.  ·PESO TOTAL DE OPERACIÓN DE 703 KG. · DE SER POSIBLE OPERACIÓN POR TOMA DE FUERZA ACOPLADA A LA TRANSMISIÓN Y ACTIVACIÓN MANUAL POR CHICOTE O MOTOR ADICIONAL A GASOLINA PARA EL ACCIONAMIENTO INDEPENDIENTE DEL EQUIPO.  ·ARRANQUE ELÉCTRICO Y FLUJO DE 13.25 LPM (3.5 GPM) A 2,300 PSI. ·BOMBA MANUAL-HIDRÁULICA DE EMERGENCIA. ·DOS ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS TIPO "A" CON APERTURA MÁXIMA DE 2.70 METROS Y CONTROLES INDEPENDIENTES. · NIVELACIÓN DE CANASTILLA MEDIANTE SISTEMA DE PARALELOGRAMO. · VÁLVULAS DE SEGURIDAD HOLDING INCORPORADAS A LOS CILINDROS HIDRÁULICOS. ·CAPACIDAD DE CARGA EN CANASTILLA DE 136 KG SEGÚN NORMA ANSI/SIA A92.2- 2009, LA CANASTILLA MIDE 61 CM. X 61 CM. X 107 CM. DE ALTURA Y ESTÁ FABRICADA EN PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). CARROCERÍA "GABETERAS"  GABETERAS EN AMBOS LADOS, 4 COMPARTIMIENTOS Y ESCALERA LATERALES PARA SUBIR A PLATAFORMA, UBICADA A CONTINUACIÓN DE LA CABINA, FABRICADA CON LAMINA CALIBRE 14 ANDEN Y PISO CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 10.  COLOR DE GRUA: BLANCO • GARANTIA MINIMA 3 AÑOS 0 60,000 KM. LO QUE OCURRA PRIMERO DEL CHASIS CABINA. Y SE REQUIERE GARANTIA DE MINIMO 1 AÑO EN LA GRUA DE CANASTILLA DE 13 METROS DE ALTURA. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **6** | **1** | **PIEZA** | **CAMIONETA TIPO GRUA DE CANASTILLA CON ALTURA MINIMA DE 13.00 METROS** | CAMIONETA TIPO GRUA DE CANASTILA CON ALTURA MINIMA DE 13 METROS MODELO 2024  EXTERIOR:  ● ROBUSTA PARRILLA EN COLOR NEGRO. ● ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE ELÉCTRICO, CALEFACTADOS, CON DIRECCIONAL Y PLEGABLES MANUALMENTE ● LLANTAS TODO TERRENO ● FAROS DE HALÓGENO INTELLIBEAM® ● GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS ● RINES DE ACERO DE 17” MOTOR / CHASIS / MECÁNICO ● MOTOR V8 DE 6.6L, POTENCIA: 401 HP @ 5,200 RPM, ● TORQUE: 464 LB-PIE @ 4,000 RPM, SIDI, VVT ● ALTERNADOR DE 170 AMPS ● TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES ● SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AUXILIAR EXTERNO PARA ENFRIAR EL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN ● RADIO DE EJE TRASERO 3.73 ● SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO PARA TRACCIÓN. ● TRACCIÓN 4X2 (RWD) ● FILTRO PARA AIRE DE ALTA CAPACIDAD. ● TANQUE DUAL PARA COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD 240 LITROS ● CHASIS HIDROFORMADO DE CAPACIDADES INCREMENTADAS. ● PAQUETE DE MUELLES DELANTEROS “HEAVY DUTY” ● FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS ● SISTEMA DE CARGA DE COMBUSTIBLE SIN NECESIDAD DE RETIRAR TAPA INTERNA  DESEMPEÑO ● CAPACIDAD BRUTA DEL EJE DELANTERO (KG) 1,996 ● CAPACIDAD BRUTA DEL EJE TRASERO (KG) 4,717 ● CAPACIDAD DE CARGA (KG) 3,434  INTERIOR ● BOTÓN DE ENCENDIDO DE MOTOR SIN LLAVE. ● AIRE ACONDICIONADO CON CONTROLES ELECTRÓNICOS. ● CRISTALES ELÉCTRICOS PARA CONDUCTOR CON APERTURA Y CIERRE EN UN SOLO TOQUE. ● CONTROL CRUCERO ELECTRÓNICO LOCALIZADOS EN EL VOLANTE. ● ASIENTO DE BANCA CORRIDA PARA CONDUCTOR Y DOS PASAJEROS. ● VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA. ● PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 MEDIDORES. ● TOMA DE CORRIENTE DELANTERA AUXILIAR DE 12 VOLTIOS Y UN PUERTO USB ● SMARTPHONE INTEGRATION INALÁMBRICO CON ANDROID AUTO™ Y APPLE CARPLAY™ ● SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO CHEVROLET CON PANTALLA TÁCTIL DE 7” DE ALTA RESOLUCIÓN. ● FRENO DE MANO ELECTRÓNICO ● HOTSPOT DE WI-FI  SEGURIDAD ● ASISTENTE DE SEGURIDAD ACTIVA:  • • ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL.  • • ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA.  • • ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL.  • • INDICADOR DE DISTANCIA  ● BLOQUEO DE TRANSMISIÓN. ● SISTEMA DE ASISTENCIA PERSONALIZADA ONSTAR® ● 6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA. ● FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS ● SISTEMA PARA MONITOREO DE ESTADÍSTICAS DE MANEJO: VELOCIDAD MÁXIMA Y KILOMETRAJE RECORRIDO. ● SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS  ESPECIFICACIONES DE LA CANASTILLA GRÚA ARTICULADA DE CANASTILLA DE 13 METROS DE ALTURA AISLADA, SERIE CLÁSICA MODELO TL-13/CA, PARA TRABAJOS EN LÍNEA VIVA O ENERGIZADA CON HASTA 46KV CLASE "C" SEGÚN LAS DISPOSICIONES DECRETADAS EN LA NORMA ANSI/SIA A92.2-2009 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ·DOBLE CONTROL HIDRÁULICO POR MEDIO DE TRES PALANCAS AUTO - CENTRANTES TANTO EN LA CANASTILLA COMO EN LA BASE GIRATORIA. ·SISTEMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2, LOGRANDO REDUCCIONES DE HASTA 54 TONELADAS AL AÑO DE ACUERDO A LA © FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO. ·SISTEMA DE AHORRO DE COMBUSTIBLE LOGRANDO AHORRAR 26,000 LITROS DE GASOLINA AL AÑO DE ACUERDO AL "PROTOCOLO DE KIOTO". ·BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA EN LOS MANDOS DE LA CANASTILLA Y VÁLVULA SELECTORA DE FLUJO EN LA BASE GIRATORIA. ·ALCANCE DE ALTURA DE TRABAJO DE 12.82METROS Y 5.74 METROS DE ALCANCE HORIZONTAL. ·BRAZOS INFERIOR CONSTRUIDO EN ACERO. ·BRAZOS SUPERIOR CONSTRUIDO EN ACERO CON INSERTO EN MATERIAL AISLANTE. ·ALTURA DE TRANSPORTE DE 3.02 METROS. ·ROTACIÓN CONTINÚA E IRRESTRICTA DE 360 GRADOS MEDIANTE SISTEMA DE ENGRANE-BALERO Y TORNILLO SIN FIN. -EL SISTEMA DE GIRO MEDIANTE BALERO Y TORNILLO SIN FIN SE EMPLEA PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL TRABAJO Y EQUIPO.  ·PESO TOTAL DE OPERACIÓN DE 703 KG. · DE SER POSIBLE OPERACIÓN POR TOMA DE FUERZA ACOPLADA A LA TRANSMISIÓN Y ACTIVACIÓN MANUAL POR CHICOTE O MOTOR ADICIONAL A GASOLINA PARA EL ACCIONAMIENTO INDEPENDIENTE DEL EQUIPO.  ·ARRANQUE ELÉCTRICO Y FLUJO DE 13.25 LPM (3.5 GPM) A 2,300 PSI. ·BOMBA MANUAL-HIDRÁULICA DE EMERGENCIA. ·DOS ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS TIPO "A" CON APERTURA MÁXIMA DE 2.70 METROS Y CONTROLES INDEPENDIENTES. · NIVELACIÓN DE CANASTILLA MEDIANTE SISTEMA DE PARALELOGRAMO. · VÁLVULAS DE SEGURIDAD HOLDING INCORPORADAS A LOS CILINDROS HIDRÁULICOS. ·CAPACIDAD DE CARGA EN CANASTILLA DE 136 KG SEGÚN NORMA ANSI/SIA A92.2- 2009, LA CANASTILLA MIDE 61 CM. X 61 CM. X 107 CM. DE ALTURA Y ESTÁ FABRICADA EN PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). CARROCERÍA "GABETERAS"  GABETERAS EN AMBOS LADOS, 4 COMPARTIMIENTOS Y ESCALERA LATERALES PARA SUBIR A PLATAFORMA, UBICADA A CONTINUACIÓN DE LA CABINA, FABRICADA CON LAMINA CALIBRE 14 ANDEN Y PISO CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 10.  COLOR DE GRUA: BLANCO • GARANTIA MINIMA 3 AÑOS 0 60,000 KM. LO QUE OCURRA PRIMERO DEL CHASIS CABINA. Y SE REQUIERE GARANTIA DE MINIMO 1 AÑO EN LA GRUA DE CANASTILLA DE 13 METROS DE ALTURA. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. |
| **7** | **1** | **PIEZA** | **CAMIONETA TIPO GRUA DE CANASTILLA CON ALTURA MINIMA DE 13.00 METROS** | CAMIONETA TIPO GRUA DE CANASTILA CON ALTURA MINIMA DE 13 METROS MODELO 2024  EXTERIOR:  ● ROBUSTA PARRILLA EN COLOR NEGRO. ● ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE ELÉCTRICO, CALEFACTADOS, CON DIRECCIONAL Y PLEGABLES MANUALMENTE ● LLANTAS TODO TERRENO ● FAROS DE HALÓGENO INTELLIBEAM® ● GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS ● RINES DE ACERO DE 17” MOTOR / CHASIS / MECÁNICO ● MOTOR V8 DE 6.6L, POTENCIA: 401 HP @ 5,200 RPM, ● TORQUE: 464 LB-PIE @ 4,000 RPM, SIDI, VVT ● ALTERNADOR DE 170 AMPS ● TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES ● SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AUXILIAR EXTERNO PARA ENFRIAR EL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN ● RADIO DE EJE TRASERO 3.73 ● SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO PARA TRACCIÓN. ● TRACCIÓN 4X2 (RWD) ● FILTRO PARA AIRE DE ALTA CAPACIDAD. ● TANQUE DUAL PARA COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD 240 LITROS ● CHASIS HIDROFORMADO DE CAPACIDADES INCREMENTADAS. ● PAQUETE DE MUELLES DELANTEROS “HEAVY DUTY” ● FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS ● SISTEMA DE CARGA DE COMBUSTIBLE SIN NECESIDAD DE RETIRAR TAPA INTERNA  DESEMPEÑO ● CAPACIDAD BRUTA DEL EJE DELANTERO (KG) 1,996 ● CAPACIDAD BRUTA DEL EJE TRASERO (KG) 4,717 ● CAPACIDAD DE CARGA (KG) 3,434  INTERIOR ● BOTÓN DE ENCENDIDO DE MOTOR SIN LLAVE. ● AIRE ACONDICIONADO CON CONTROLES ELECTRÓNICOS. ● CRISTALES ELÉCTRICOS PARA CONDUCTOR CON APERTURA Y CIERRE EN UN SOLO TOQUE. ● CONTROL CRUCERO ELECTRÓNICO LOCALIZADOS EN EL VOLANTE. ● ASIENTO DE BANCA CORRIDA PARA CONDUCTOR Y DOS PASAJEROS. ● VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA. ● PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 MEDIDORES. ● TOMA DE CORRIENTE DELANTERA AUXILIAR DE 12 VOLTIOS Y UN PUERTO USB ● SMARTPHONE INTEGRATION INALÁMBRICO CON ANDROID AUTO™ Y APPLE CARPLAY™ ● SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO CHEVROLET CON PANTALLA TÁCTIL DE 7” DE ALTA RESOLUCIÓN. ● FRENO DE MANO ELECTRÓNICO ● HOTSPOT DE WI-FI  SEGURIDAD ● ASISTENTE DE SEGURIDAD ACTIVA:  • • ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL.  • • ALERTA DE DETECCIÓN DE PEATÓN DELANTERA.  • • ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL.  • • INDICADOR DE DISTANCIA  ● BLOQUEO DE TRANSMISIÓN. ● SISTEMA DE ASISTENCIA PERSONALIZADA ONSTAR® ● 6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA. ● FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS ● SISTEMA PARA MONITOREO DE ESTADÍSTICAS DE MANEJO: VELOCIDAD MÁXIMA Y KILOMETRAJE RECORRIDO. ● SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS  ESPECIFICACIONES DE LA CANASTILLA GRÚA ARTICULADA DE CANASTILLA DE 13 METROS DE ALTURA AISLADA, SERIE CLÁSICA MODELO TL-13/CA, PARA TRABAJOS EN LÍNEA VIVA O ENERGIZADA CON HASTA 46KV CLASE "C" SEGÚN LAS DISPOSICIONES DECRETADAS EN LA NORMA ANSI/SIA A92.2-2009 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ·DOBLE CONTROL HIDRÁULICO POR MEDIO DE TRES PALANCAS AUTO - CENTRANTES TANTO EN LA CANASTILLA COMO EN LA BASE GIRATORIA. ·SISTEMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2, LOGRANDO REDUCCIONES DE HASTA 54 TONELADAS AL AÑO DE ACUERDO A LA © FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO. ·SISTEMA DE AHORRO DE COMBUSTIBLE LOGRANDO AHORRAR 26,000 LITROS DE GASOLINA AL AÑO DE ACUERDO AL "PROTOCOLO DE KIOTO". ·BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA EN LOS MANDOS DE LA CANASTILLA Y VÁLVULA SELECTORA DE FLUJO EN LA BASE GIRATORIA. ·ALCANCE DE ALTURA DE TRABAJO DE 12.82METROS Y 5.74 METROS DE ALCANCE HORIZONTAL. ·BRAZOS INFERIOR CONSTRUIDO EN ACERO. ·BRAZOS SUPERIOR CONSTRUIDO EN ACERO CON INSERTO EN MATERIAL AISLANTE. ·ALTURA DE TRANSPORTE DE 3.02 METROS. ·ROTACIÓN CONTINÚA E IRRESTRICTA DE 360 GRADOS MEDIANTE SISTEMA DE ENGRANE-BALERO Y TORNILLO SIN FIN. -EL SISTEMA DE GIRO MEDIANTE BALERO Y TORNILLO SIN FIN SE EMPLEA PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL TRABAJO Y EQUIPO.  ·PESO TOTAL DE OPERACIÓN DE 703 KG. · DE SER POSIBLE OPERACIÓN POR TOMA DE FUERZA ACOPLADA A LA TRANSMISIÓN Y ACTIVACIÓN MANUAL POR CHICOTE O MOTOR ADICIONAL A GASOLINA PARA EL ACCIONAMIENTO INDEPENDIENTE DEL EQUIPO.  ·ARRANQUE ELÉCTRICO Y FLUJO DE 13.25 LPM (3.5 GPM) A 2,300 PSI. ·BOMBA MANUAL-HIDRÁULICA DE EMERGENCIA. ·DOS ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS TIPO "A" CON APERTURA MÁXIMA DE 2.70 METROS Y CONTROLES INDEPENDIENTES. · NIVELACIÓN DE CANASTILLA MEDIANTE SISTEMA DE PARALELOGRAMO. · VÁLVULAS DE SEGURIDAD HOLDING INCORPORADAS A LOS CILINDROS HIDRÁULICOS. ·CAPACIDAD DE CARGA EN CANASTILLA DE 136 KG SEGÚN NORMA ANSI/SIA A92.2- 2009, LA CANASTILLA MIDE 61 CM. X 61 CM. X 107 CM. DE ALTURA Y ESTÁ FABRICADA EN PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). CARROCERÍA "GABETERAS"  GABETERAS EN AMBOS LADOS, 4 COMPARTIMIENTOS Y ESCALERA LATERALES PARA SUBIR A PLATAFORMA, UBICADA A CONTINUACIÓN DE LA CABINA, FABRICADA CON LAMINA CALIBRE 14 ANDEN Y PISO CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 10.  COLOR DE GRUA: BLANCO • GARANTIA MINIMA 3 AÑOS 0 60,000 KM. LO QUE OCURRA PRIMERO DEL CHASIS CABINA. Y SE REQUIERE GARANTIA DE MINIMO 1 AÑO EN LA GRUA DE CANASTILLA DE 13 METROS DE ALTURA. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. |
| **8** | **1** | **PIEZA** | **CAMIONETA TIPO ESTAQUITA CON REDILAS (CON CAJA METALICA)** | ESPECIFICACIONES DE CAMIONETA ESTAQUITA CON REDILAS. MOTOR GASOLINA 166 HP A 6000 RPM, 178 LB-FT @ 4000 RPM DE TORQUE NETO, 1,445 KG DE CAPACIDAD DE CARGA, 1588 KG DE CAPACIDAD DE REMOLQUE, CHASIS 212 MM CLARO AL PISO, TANQUE DE GASOLINA 80 LITROS, TRAMISION DE 6MT TRACCION DE 2WD, SUSPENSION DELANTERA / DOBLE HORQUILLA, SUSPENSION TRASERA / MUELLES, SISTEMA DE DIRECCION/ ASISTENCIA HIDRAULICA / 12.0, SISTEMA ELECTRICO ALTERNADOR DE 120 AMP, TIPO DE ENCENDIDO / ELECTRICO, 4 VALVULAS POR CILINDRO, SISTEMA DE INYECCION / MULTIPUNTO, EQUIPAMIENTO INTERIOR: CON AIRE ACONDICIONADO, ASIDERAS, ASIENTOS DE TELA, ASIENTO DE BANCA DE PASAJERO RECLINABLE, GUANTERA SIN LLAVE, VISERAS SENCILLAS, TOMACORRIENTE DE 12V, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA, AUDIO CON CD, AUX Y PUERTO USB, CON 2 BOCINAS, BLUETOOTH, VOLANTE CON CONTROLES, MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA MONOCROMÁTICO, EQUIPAMIENTO EXTERIOR: DEFENSA FRONTAL EN COLOR NEGRO, MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO RESINA, LUCES TRASERAS DE BULBO, PARRILLA EN COLOR NEGRO, ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL, ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO (RESINA), ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES MANUALES, FAROS DE HALÓGENO CON ACABADOS EN NEGRO, LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE, LLANTA / 205R16C, SISTEMA DE SEGURIDAD: SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), ASISTENCIA DE FRENADO (BA), BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3PTS. (2) CON AJUSTE DE ALTURA / CON PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA, INMOVILIZADOR, ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS), LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO COMPLETO CON RIN DE ACERO, FRENOS DELANTEROS / DISCO VENTILADO, FRENO TRASERO / TAMBOR, RINES DE ACERO 16". |
|  |  |  |  | ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE CAJA METALICA (ESTAQUITAS). • LARGO:2.50 MTS • ANCHO: 1.70 MTS • ALTO: 1.15 MTS • LATERALES Y FRENTES ESTRUCTURADOS CON DOS VENAS DE 15 CM CON ABERTURA DE 30 CM X 15 CM. • 6 LÍNEAS CON CARGADORES TRANSVERSALES DE 1 ½ “ • 2 PUERTAS TRASERAS ABATIBLES CON SEGURO TIPO TRÁILER. • PORTA LUCES TRASEROS INTEGRADO CON EL PISO. • BANQUETAS LATERALES FRONTALES DE 4” • PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVO ACABO EN COLOR BLANCO ESMALTE ACRÍLICO. • BASTIDOR PTR DE 3X3   OTRAS ESPECIFICACIONES • COLOR DE CAMIONETA ESTAQUITA: COLOR BLANCO. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. :SE REQUIERE PRONTA ENTREGA DE UNIDADES, CON LA INTENCIÓN DE IMPULSAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA JEFATURA, Y FORTALECER LOS TRABAJOS DE SUPERVISION. • SE REQUIERE GARANTIA MINIMA LA MANEJADA POR LA AGENCIA Y EN CHASIS CAJA METALICA SE REQUIERE GARANTIA MINIMA DE 3 AÑOS. |
| **9** | **1** | **PIEZA** | **CAMIONETA TIPO ESTAQUITA CON REDILAS (CON CAJA METALICA)** | ESPECIFICACIONES DE CAMIONETA ESTAQUITA CON REDILAS. MOTOR GASOLINA 166 HP A 6000 RPM, 178 LB-FT @ 4000 RPM DE TORQUE NETO, 1,445 KG DE CAPACIDAD DE CARGA, 1588 KG DE CAPACIDAD DE REMOLQUE, CHASIS 212 MM CLARO AL PISO, TANQUE DE GASOLINA 80 LITROS, TRAMISION DE 6MT TRACCION DE 2WD, SUSPENSION DELANTERA / DOBLE HORQUILLA, SUSPENSION TRASERA / MUELLES, SISTEMA DE DIRECCION/ ASISTENCIA HIDRAULICA / 12.0, SISTEMA ELECTRICO ALTERNADOR DE 120 AMP, TIPO DE ENCENDIDO / ELECTRICO, 4 VALVULAS POR CILINDRO, SISTEMA DE INYECCION / MULTIPUNTO, EQUIPAMIENTO INTERIOR: CON AIRE ACONDICIONADO, ASIDERAS, ASIENTOS DE TELA, ASIENTO DE BANCA DE PASAJERO RECLINABLE, GUANTERA SIN LLAVE, VISERAS SENCILLAS, TOMACORRIENTE DE 12V, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA, AUDIO CON CD, AUX Y PUERTO USB, CON 2 BOCINAS, BLUETOOTH, VOLANTE CON CONTROLES, MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA MONOCROMÁTICO, EQUIPAMIENTO EXTERIOR: DEFENSA FRONTAL EN COLOR NEGRO, MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO RESINA, LUCES TRASERAS DE BULBO, PARRILLA EN COLOR NEGRO, ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL, ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO (RESINA), ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES MANUALES, FAROS DE HALÓGENO CON ACABADOS EN NEGRO, LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE, LLANTA / 205R16C, SISTEMA DE SEGURIDAD: SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), ASISTENCIA DE FRENADO (BA), BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3PTS. (2) CON AJUSTE DE ALTURA / CON PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA, INMOVILIZADOR, ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS), LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO COMPLETO CON RIN DE ACERO, FRENOS DELANTEROS / DISCO VENTILADO, FRENO TRASERO / TAMBOR, RINES DE ACERO 16". |
|  |  |  |  | ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE CAJA METALICA (ESTAQUITAS). • LARGO:2.50 MTS • ANCHO: 1.70 MTS • ALTO: 1.15 MTS • LATERALES Y FRENTES ESTRUCTURADOS CON DOS VENAS DE 15 CM CON ABERTURA DE 30 CM X 15 CM. • 6 LÍNEAS CON CARGADORES TRANSVERSALES DE 1 ½ “ • 2 PUERTAS TRASERAS ABATIBLES CON SEGURO TIPO TRÁILER. • PORTA LUCES TRASEROS INTEGRADO CON EL PISO. • BANQUETAS LATERALES FRONTALES DE 4” • PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVO ACABO EN COLOR BLANCO ESMALTE ACRÍLICO. • BASTIDOR PTR DE 3X3   OTRAS ESPECIFICACIONES • COLOR DE CAMIONETA ESTAQUITA: COLOR BLANCO. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. :SE REQUIERE PRONTA ENTREGA DE UNIDADES, CON LA INTENCIÓN DE IMPULSAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA JEFATURA, Y FORTALECER LOS TRABAJOS DE SUPERVISION. • SE REQUIERE GARANTIA MINIMA LA MANEJADA POR LA AGENCIA Y EN CHASIS CAJA METALICA SE REQUIERE GARANTIA MINIMA DE 3 AÑOS. |
| **10** | **1** | **PIEZA** | **CAMIONETA TIPO ESTAQUITA CON REDILAS (CON CAJA METALICA)** | ESPECIFICACIONES DE CAMIONETA ESTAQUITA CON REDILAS. MOTOR GASOLINA 166 HP A 6000 RPM, 178 LB-FT @ 4000 RPM DE TORQUE NETO, 1,445 KG DE CAPACIDAD DE CARGA, 1588 KG DE CAPACIDAD DE REMOLQUE, CHASIS 212 MM CLARO AL PISO, TANQUE DE GASOLINA 80 LITROS, TRAMISION DE 6MT TRACCION DE 2WD, SUSPENSION DELANTERA / DOBLE HORQUILLA, SUSPENSION TRASERA / MUELLES, SISTEMA DE DIRECCION/ ASISTENCIA HIDRAULICA / 12.0, SISTEMA ELECTRICO ALTERNADOR DE 120 AMP, TIPO DE ENCENDIDO / ELECTRICO, 4 VALVULAS POR CILINDRO, SISTEMA DE INYECCION / MULTIPUNTO, EQUIPAMIENTO INTERIOR: CON AIRE ACONDICIONADO, ASIDERAS, ASIENTOS DE TELA, ASIENTO DE BANCA DE PASAJERO RECLINABLE, GUANTERA SIN LLAVE, VISERAS SENCILLAS, TOMACORRIENTE DE 12V, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA, AUDIO CON CD, AUX Y PUERTO USB, CON 2 BOCINAS, BLUETOOTH, VOLANTE CON CONTROLES, MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA MONOCROMÁTICO, EQUIPAMIENTO EXTERIOR: DEFENSA FRONTAL EN COLOR NEGRO, MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO RESINA, LUCES TRASERAS DE BULBO, PARRILLA EN COLOR NEGRO, ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL, ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO (RESINA), ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES MANUALES, FAROS DE HALÓGENO CON ACABADOS EN NEGRO, LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE, LLANTA / 205R16C, SISTEMA DE SEGURIDAD: SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), ASISTENCIA DE FRENADO (BA), BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3PTS. (2) CON AJUSTE DE ALTURA / CON PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA, INMOVILIZADOR, ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS), LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO COMPLETO CON RIN DE ACERO, FRENOS DELANTEROS / DISCO VENTILADO, FRENO TRASERO / TAMBOR, RINES DE ACERO 16". |
|  |  |  |  | ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE CAJA METALICA (ESTAQUITAS). • LARGO:2.50 MTS • ANCHO: 1.70 MTS • ALTO: 1.15 MTS • LATERALES Y FRENTES ESTRUCTURADOS CON DOS VENAS DE 15 CM CON ABERTURA DE 30 CM X 15 CM. • 6 LÍNEAS CON CARGADORES TRANSVERSALES DE 1 ½ “ • 2 PUERTAS TRASERAS ABATIBLES CON SEGURO TIPO TRÁILER. • PORTA LUCES TRASEROS INTEGRADO CON EL PISO. • BANQUETAS LATERALES FRONTALES DE 4” • PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVO ACABO EN COLOR BLANCO ESMALTE ACRÍLICO. • BASTIDOR PTR DE 3X3   OTRAS ESPECIFICACIONES • COLOR DE CAMIONETA ESTAQUITA: COLOR BLANCO. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. :SE REQUIERE PRONTA ENTREGA DE UNIDADES, CON LA INTENCIÓN DE IMPULSAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA JEFATURA, Y FORTALECER LOS TRABAJOS DE SUPERVISION. • SE REQUIERE GARANTIA MINIMA LA MANEJADA POR LA AGENCIA Y EN CHASIS CAJA METALICA SE REQUIERE GARANTIA MINIMA DE 3 AÑOS. |
| **11** | **1** | **PIEZA** | **CAMIONETA TIPO ESTAQUITA CON REDILAS (CON CAJA METALICA)** | ESPECIFICACIONES DE CAMIONETA ESTAQUITA CON REDILAS. MOTOR GASOLINA 166 HP A 6000 RPM, 178 LB-FT @ 4000 RPM DE TORQUE NETO, 1,445 KG DE CAPACIDAD DE CARGA, 1588 KG DE CAPACIDAD DE REMOLQUE, CHASIS 212 MM CLARO AL PISO, TANQUE DE GASOLINA 80 LITROS, TRAMISION DE 6MT TRACCION DE 2WD, SUSPENSION DELANTERA / DOBLE HORQUILLA, SUSPENSION TRASERA / MUELLES, SISTEMA DE DIRECCION/ ASISTENCIA HIDRAULICA / 12.0, SISTEMA ELECTRICO ALTERNADOR DE 120 AMP, TIPO DE ENCENDIDO / ELECTRICO, 4 VALVULAS POR CILINDRO, SISTEMA DE INYECCION / MULTIPUNTO, EQUIPAMIENTO INTERIOR: CON AIRE ACONDICIONADO, ASIDERAS, ASIENTOS DE TELA, ASIENTO DE BANCA DE PASAJERO RECLINABLE, GUANTERA SIN LLAVE, VISERAS SENCILLAS, TOMACORRIENTE DE 12V, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA, AUDIO CON CD, AUX Y PUERTO USB, CON 2 BOCINAS, BLUETOOTH, VOLANTE CON CONTROLES, MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA MONOCROMÁTICO, EQUIPAMIENTO EXTERIOR: DEFENSA FRONTAL EN COLOR NEGRO, MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO RESINA, LUCES TRASERAS DE BULBO, PARRILLA EN COLOR NEGRO, ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL, ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO (RESINA), ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES MANUALES, FAROS DE HALÓGENO CON ACABADOS EN NEGRO, LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE, LLANTA / 205R16C, SISTEMA DE SEGURIDAD: SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), ASISTENCIA DE FRENADO (BA), BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3PTS. (2) CON AJUSTE DE ALTURA / CON PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA, INMOVILIZADOR, ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS), LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO COMPLETO CON RIN DE ACERO, FRENOS DELANTEROS / DISCO VENTILADO, FRENO TRASERO / TAMBOR, RINES DE ACERO 16". |
|  |  |  |  | ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE CAJA METALICA (ESTAQUITAS). • LARGO:2.50 MTS • ANCHO: 1.70 MTS • ALTO: 1.15 MTS • LATERALES Y FRENTES ESTRUCTURADOS CON DOS VENAS DE 15 CM CON ABERTURA DE 30 CM X 15 CM. • 6 LÍNEAS CON CARGADORES TRANSVERSALES DE 1 ½ “ • 2 PUERTAS TRASERAS ABATIBLES CON SEGURO TIPO TRÁILER. • PORTA LUCES TRASEROS INTEGRADO CON EL PISO. • BANQUETAS LATERALES FRONTALES DE 4” • PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVO ACABO EN COLOR BLANCO ESMALTE ACRÍLICO. • BASTIDOR PTR DE 3X3   OTRAS ESPECIFICACIONES • COLOR DE CAMIONETA ESTAQUITA: COLOR BLANCO. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. :SE REQUIERE PRONTA ENTREGA DE UNIDADES, CON LA INTENCIÓN DE IMPULSAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA JEFATURA, Y FORTALECER LOS TRABAJOS DE SUPERVISION. • SE REQUIERE GARANTIA MINIMA LA MANEJADA POR LA AGENCIA Y EN CHASIS CAJA METALICA SE REQUIERE GARANTIA MINIMA DE 3 AÑOS. |
| **12** | **1** | **PIEZA** | **CAMIONETA TIPO ESTAQUITA CON REDILAS (CON CAJA METALICA)** | ESPECIFICACIONES DE CAMIONETA ESTAQUITA CON REDILAS. MOTOR GASOLINA 166 HP A 6000 RPM, 178 LB-FT @ 4000 RPM DE TORQUE NETO, 1,445 KG DE CAPACIDAD DE CARGA, 1588 KG DE CAPACIDAD DE REMOLQUE, CHASIS 212 MM CLARO AL PISO, TANQUE DE GASOLINA 80 LITROS, TRAMISION DE 6MT TRACCION DE 2WD, SUSPENSION DELANTERA / DOBLE HORQUILLA, SUSPENSION TRASERA / MUELLES, SISTEMA DE DIRECCION/ ASISTENCIA HIDRAULICA / 12.0, SISTEMA ELECTRICO ALTERNADOR DE 120 AMP, TIPO DE ENCENDIDO / ELECTRICO, 4 VALVULAS POR CILINDRO, SISTEMA DE INYECCION / MULTIPUNTO, EQUIPAMIENTO INTERIOR: CON AIRE ACONDICIONADO, ASIDERAS, ASIENTOS DE TELA, ASIENTO DE BANCA DE PASAJERO RECLINABLE, GUANTERA SIN LLAVE, VISERAS SENCILLAS, TOMACORRIENTE DE 12V, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA, AUDIO CON CD, AUX Y PUERTO USB, CON 2 BOCINAS, BLUETOOTH, VOLANTE CON CONTROLES, MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA MONOCROMÁTICO, EQUIPAMIENTO EXTERIOR: DEFENSA FRONTAL EN COLOR NEGRO, MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO RESINA, LUCES TRASERAS DE BULBO, PARRILLA EN COLOR NEGRO, ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL, ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO (RESINA), ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES MANUALES, FAROS DE HALÓGENO CON ACABADOS EN NEGRO, LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE, LLANTA / 205R16C, SISTEMA DE SEGURIDAD: SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), ASISTENCIA DE FRENADO (BA), BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3PTS. (2) CON AJUSTE DE ALTURA / CON PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA, INMOVILIZADOR, ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS), LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO COMPLETO CON RIN DE ACERO, FRENOS DELANTEROS / DISCO VENTILADO, FRENO TRASERO / TAMBOR, RINES DE ACERO 16". |
|  |  |  |  | ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE CAJA METALICA (ESTAQUITAS). • LARGO:2.50 MTS • ANCHO: 1.70 MTS • ALTO: 1.15 MTS • LATERALES Y FRENTES ESTRUCTURADOS CON DOS VENAS DE 15 CM CON ABERTURA DE 30 CM X 15 CM. • 6 LÍNEAS CON CARGADORES TRANSVERSALES DE 1 ½ “ • 2 PUERTAS TRASERAS ABATIBLES CON SEGURO TIPO TRÁILER. • PORTA LUCES TRASEROS INTEGRADO CON EL PISO. • BANQUETAS LATERALES FRONTALES DE 4” • PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVO ACABO EN COLOR BLANCO ESMALTE ACRÍLICO. • BASTIDOR PTR DE 3X3   OTRAS ESPECIFICACIONES • COLOR DE CAMIONETA ESTAQUITA: COLOR BLANCO. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. :SE REQUIERE PRONTA ENTREGA DE UNIDADES, CON LA INTENCIÓN DE IMPULSAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA JEFATURA, Y FORTALECER LOS TRABAJOS DE SUPERVISION. • SE REQUIERE GARANTIA MINIMA LA MANEJADA POR LA AGENCIA Y EN CHASIS CAJA METALICA SE REQUIERE GARANTIA MINIMA DE 3 AÑOS. |
| **13** | **1** | **PIEZA** | **CAMIONETA TIPO ESTAQUITA CON REDILAS (CON CAJA METALICA)** | ESPECIFICACIONES DE CAMIONETA ESTAQUITA CON REDILAS. MOTOR GASOLINA 166 HP A 6000 RPM, 178 LB-FT @ 4000 RPM DE TORQUE NETO, 1,445 KG DE CAPACIDAD DE CARGA, 1588 KG DE CAPACIDAD DE REMOLQUE, CHASIS 212 MM CLARO AL PISO, TANQUE DE GASOLINA 80 LITROS, TRAMISION DE 6MT TRACCION DE 2WD, SUSPENSION DELANTERA / DOBLE HORQUILLA, SUSPENSION TRASERA / MUELLES, SISTEMA DE DIRECCION/ ASISTENCIA HIDRAULICA / 12.0, SISTEMA ELECTRICO ALTERNADOR DE 120 AMP, TIPO DE ENCENDIDO / ELECTRICO, 4 VALVULAS POR CILINDRO, SISTEMA DE INYECCION / MULTIPUNTO, EQUIPAMIENTO INTERIOR: CON AIRE ACONDICIONADO, ASIDERAS, ASIENTOS DE TELA, ASIENTO DE BANCA DE PASAJERO RECLINABLE, GUANTERA SIN LLAVE, VISERAS SENCILLAS, TOMACORRIENTE DE 12V, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA, AUDIO CON CD, AUX Y PUERTO USB, CON 2 BOCINAS, BLUETOOTH, VOLANTE CON CONTROLES, MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA MONOCROMÁTICO, EQUIPAMIENTO EXTERIOR: DEFENSA FRONTAL EN COLOR NEGRO, MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO RESINA, LUCES TRASERAS DE BULBO, PARRILLA EN COLOR NEGRO, ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL, ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO (RESINA), ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES MANUALES, FAROS DE HALÓGENO CON ACABADOS EN NEGRO, LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE, LLANTA / 205R16C, SISTEMA DE SEGURIDAD: SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), ASISTENCIA DE FRENADO (BA), BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3PTS. (2) CON AJUSTE DE ALTURA / CON PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA, INMOVILIZADOR, ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS), LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO COMPLETO CON RIN DE ACERO, FRENOS DELANTEROS / DISCO VENTILADO, FRENO TRASERO / TAMBOR, RINES DE ACERO 16". |
|  |  |  |  | ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE CAJA METALICA (ESTAQUITAS). • LARGO:2.50 MTS • ANCHO: 1.70 MTS • ALTO: 1.15 MTS • LATERALES Y FRENTES ESTRUCTURADOS CON DOS VENAS DE 15 CM CON ABERTURA DE 30 CM X 15 CM. • 6 LÍNEAS CON CARGADORES TRANSVERSALES DE 1 ½ “ • 2 PUERTAS TRASERAS ABATIBLES CON SEGURO TIPO TRÁILER. • PORTA LUCES TRASEROS INTEGRADO CON EL PISO. • BANQUETAS LATERALES FRONTALES DE 4” • PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVO ACABO EN COLOR BLANCO ESMALTE ACRÍLICO. • BASTIDOR PTR DE 3X3   OTRAS ESPECIFICACIONES • COLOR DE CAMIONETA ESTAQUITA: COLOR BLANCO. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. :SE REQUIERE PRONTA ENTREGA DE UNIDADES, CON LA INTENCIÓN DE IMPULSAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA JEFATURA, Y FORTALECER LOS TRABAJOS DE SUPERVISION. • SE REQUIERE GARANTIA MINIMA LA MANEJADA POR LA AGENCIA Y EN CHASIS CAJA METALICA SE REQUIERE GARANTIA MINIMA DE 3 AÑOS. |
| **14** | **1** | **PIEZA** | **CAMIONETA TIPO ESTAQUITA CON REDILAS (CON CAJA METALICA)** | ESPECIFICACIONES DE CAMIONETA ESTAQUITA CON REDILAS. MOTOR GASOLINA 166 HP A 6000 RPM, 178 LB-FT @ 4000 RPM DE TORQUE NETO, 1,445 KG DE CAPACIDAD DE CARGA, 1588 KG DE CAPACIDAD DE REMOLQUE, CHASIS 212 MM CLARO AL PISO, TANQUE DE GASOLINA 80 LITROS, TRAMISION DE 6MT TRACCION DE 2WD, SUSPENSION DELANTERA / DOBLE HORQUILLA, SUSPENSION TRASERA / MUELLES, SISTEMA DE DIRECCION/ ASISTENCIA HIDRAULICA / 12.0, SISTEMA ELECTRICO ALTERNADOR DE 120 AMP, TIPO DE ENCENDIDO / ELECTRICO, 4 VALVULAS POR CILINDRO, SISTEMA DE INYECCION / MULTIPUNTO, EQUIPAMIENTO INTERIOR: CON AIRE ACONDICIONADO, ASIDERAS, ASIENTOS DE TELA, ASIENTO DE BANCA DE PASAJERO RECLINABLE, GUANTERA SIN LLAVE, VISERAS SENCILLAS, TOMACORRIENTE DE 12V, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA, AUDIO CON CD, AUX Y PUERTO USB, CON 2 BOCINAS, BLUETOOTH, VOLANTE CON CONTROLES, MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA MONOCROMÁTICO, EQUIPAMIENTO EXTERIOR: DEFENSA FRONTAL EN COLOR NEGRO, MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO RESINA, LUCES TRASERAS DE BULBO, PARRILLA EN COLOR NEGRO, ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL, ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO (RESINA), ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES MANUALES, FAROS DE HALÓGENO CON ACABADOS EN NEGRO, LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE, LLANTA / 205R16C, SISTEMA DE SEGURIDAD: SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), ASISTENCIA DE FRENADO (BA), BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3PTS. (2) CON AJUSTE DE ALTURA / CON PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA, INMOVILIZADOR, ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS), LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO COMPLETO CON RIN DE ACERO, FRENOS DELANTEROS / DISCO VENTILADO, FRENO TRASERO / TAMBOR, RINES DE ACERO 16". |
|  |  |  |  | ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE CAJA METALICA (ESTAQUITAS). • LARGO:2.50 MTS • ANCHO: 1.70 MTS • ALTO: 1.15 MTS • LATERALES Y FRENTES ESTRUCTURADOS CON DOS VENAS DE 15 CM CON ABERTURA DE 30 CM X 15 CM. • 6 LÍNEAS CON CARGADORES TRANSVERSALES DE 1 ½ “ • 2 PUERTAS TRASERAS ABATIBLES CON SEGURO TIPO TRÁILER. • PORTA LUCES TRASEROS INTEGRADO CON EL PISO. • BANQUETAS LATERALES FRONTALES DE 4” • PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVO ACABO EN COLOR BLANCO ESMALTE ACRÍLICO. • BASTIDOR PTR DE 3X3   OTRAS ESPECIFICACIONES • COLOR DE CAMIONETA ESTAQUITA: COLOR BLANCO. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. :SE REQUIERE PRONTA ENTREGA DE UNIDADES, CON LA INTENCIÓN DE IMPULSAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA JEFATURA, Y FORTALECER LOS TRABAJOS DE SUPERVISION. • SE REQUIERE GARANTIA MINIMA LA MANEJADA POR LA AGENCIA Y EN CHASIS CAJA METALICA SE REQUIERE GARANTIA MINIMA DE 3 AÑOS. |
| **15** | **1** | **PIEZA** | **CAMIONETA TIPO ESTAQUITA CON REDILAS (CON CAJA METALICA)** | ESPECIFICACIONES DE CAMIONETA ESTAQUITA CON REDILAS. MOTOR GASOLINA 166 HP A 6000 RPM, 178 LB-FT @ 4000 RPM DE TORQUE NETO, 1,445 KG DE CAPACIDAD DE CARGA, 1588 KG DE CAPACIDAD DE REMOLQUE, CHASIS 212 MM CLARO AL PISO, TANQUE DE GASOLINA 80 LITROS, TRAMISION DE 6MT TRACCION DE 2WD, SUSPENSION DELANTERA / DOBLE HORQUILLA, SUSPENSION TRASERA / MUELLES, SISTEMA DE DIRECCION/ ASISTENCIA HIDRAULICA / 12.0, SISTEMA ELECTRICO ALTERNADOR DE 120 AMP, TIPO DE ENCENDIDO / ELECTRICO, 4 VALVULAS POR CILINDRO, SISTEMA DE INYECCION / MULTIPUNTO, EQUIPAMIENTO INTERIOR: CON AIRE ACONDICIONADO, ASIDERAS, ASIENTOS DE TELA, ASIENTO DE BANCA DE PASAJERO RECLINABLE, GUANTERA SIN LLAVE, VISERAS SENCILLAS, TOMACORRIENTE DE 12V, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA, AUDIO CON CD, AUX Y PUERTO USB, CON 2 BOCINAS, BLUETOOTH, VOLANTE CON CONTROLES, MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA MONOCROMÁTICO, EQUIPAMIENTO EXTERIOR: DEFENSA FRONTAL EN COLOR NEGRO, MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO RESINA, LUCES TRASERAS DE BULBO, PARRILLA EN COLOR NEGRO, ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL, ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO (RESINA), ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES MANUALES, FAROS DE HALÓGENO CON ACABADOS EN NEGRO, LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE, LLANTA / 205R16C, SISTEMA DE SEGURIDAD: SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), ASISTENCIA DE FRENADO (BA), BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3PTS. (2) CON AJUSTE DE ALTURA / CON PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA, INMOVILIZADOR, ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS), LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO COMPLETO CON RIN DE ACERO, FRENOS DELANTEROS / DISCO VENTILADO, FRENO TRASERO / TAMBOR, RINES DE ACERO 16". |
|  |  |  |  | ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE CAJA METALICA (ESTAQUITAS). • LARGO:2.50 MTS • ANCHO: 1.70 MTS • ALTO: 1.15 MTS • LATERALES Y FRENTES ESTRUCTURADOS CON DOS VENAS DE 15 CM CON ABERTURA DE 30 CM X 15 CM. • 6 LÍNEAS CON CARGADORES TRANSVERSALES DE 1 ½ “ • 2 PUERTAS TRASERAS ABATIBLES CON SEGURO TIPO TRÁILER. • PORTA LUCES TRASEROS INTEGRADO CON EL PISO. • BANQUETAS LATERALES FRONTALES DE 4” • PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVO ACABO EN COLOR BLANCO ESMALTE ACRÍLICO. • BASTIDOR PTR DE 3X3   OTRAS ESPECIFICACIONES • COLOR DE CAMIONETA ESTAQUITA: COLOR BLANCO. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. :SE REQUIERE PRONTA ENTREGA DE UNIDADES, CON LA INTENCIÓN DE IMPULSAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA JEFATURA, Y FORTALECER LOS TRABAJOS DE SUPERVISION. • SE REQUIERE GARANTIA MINIMA LA MANEJADA POR LA AGENCIA Y EN CHASIS CAJA METALICA SE REQUIERE GARANTIA MINIMA DE 3 AÑOS. |
| **16** | **1** | **PIEZA** | **CAMIONETA TIPO ESTAQUITA CON REDILAS (CON CAJA METALICA)** | ESPECIFICACIONES DE CAMIONETA ESTAQUITA CON REDILAS. MOTOR GASOLINA 166 HP A 6000 RPM, 178 LB-FT @ 4000 RPM DE TORQUE NETO, 1,445 KG DE CAPACIDAD DE CARGA, 1588 KG DE CAPACIDAD DE REMOLQUE, CHASIS 212 MM CLARO AL PISO, TANQUE DE GASOLINA 80 LITROS, TRAMISION DE 6MT TRACCION DE 2WD, SUSPENSION DELANTERA / DOBLE HORQUILLA, SUSPENSION TRASERA / MUELLES, SISTEMA DE DIRECCION/ ASISTENCIA HIDRAULICA / 12.0, SISTEMA ELECTRICO ALTERNADOR DE 120 AMP, TIPO DE ENCENDIDO / ELECTRICO, 4 VALVULAS POR CILINDRO, SISTEMA DE INYECCION / MULTIPUNTO, EQUIPAMIENTO INTERIOR: CON AIRE ACONDICIONADO, ASIDERAS, ASIENTOS DE TELA, ASIENTO DE BANCA DE PASAJERO RECLINABLE, GUANTERA SIN LLAVE, VISERAS SENCILLAS, TOMACORRIENTE DE 12V, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA, AUDIO CON CD, AUX Y PUERTO USB, CON 2 BOCINAS, BLUETOOTH, VOLANTE CON CONTROLES, MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA MONOCROMÁTICO, EQUIPAMIENTO EXTERIOR: DEFENSA FRONTAL EN COLOR NEGRO, MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO RESINA, LUCES TRASERAS DE BULBO, PARRILLA EN COLOR NEGRO, ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE MANUAL, ESPEJOS EXTERIORES EN COLOR NEGRO (RESINA), ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES MANUALES, FAROS DE HALÓGENO CON ACABADOS EN NEGRO, LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE, LLANTA / 205R16C, SISTEMA DE SEGURIDAD: SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), ASISTENCIA DE FRENADO (BA), BOLSA DE AIRE FRONTAL PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3PTS. (2) CON AJUSTE DE ALTURA / CON PRETENSIONADOR Y LIMITADORES DE CARGA, INMOVILIZADOR, ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (TPMS), LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO COMPLETO CON RIN DE ACERO, FRENOS DELANTEROS / DISCO VENTILADO, FRENO TRASERO / TAMBOR, RINES DE ACERO 16". |
|  |  |  |  | ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE CAJA METALICA (ESTAQUITAS). • LARGO:2.50 MTS • ANCHO: 1.70 MTS • ALTO: 1.15 MTS • LATERALES Y FRENTES ESTRUCTURADOS CON DOS VENAS DE 15 CM CON ABERTURA DE 30 CM X 15 CM. • 6 LÍNEAS CON CARGADORES TRANSVERSALES DE 1 ½ “ • 2 PUERTAS TRASERAS ABATIBLES CON SEGURO TIPO TRÁILER. • PORTA LUCES TRASEROS INTEGRADO CON EL PISO. • BANQUETAS LATERALES FRONTALES DE 4” • PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVO ACABO EN COLOR BLANCO ESMALTE ACRÍLICO. • BASTIDOR PTR DE 3X3   OTRAS ESPECIFICACIONES • COLOR DE CAMIONETA ESTAQUITA: COLOR BLANCO. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. :SE REQUIERE PRONTA ENTREGA DE UNIDADES, CON LA INTENCIÓN DE IMPULSAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA JEFATURA, Y FORTALECER LOS TRABAJOS DE SUPERVISION. • SE REQUIERE GARANTIA MINIMA LA MANEJADA POR LA AGENCIA Y EN CHASIS CAJA METALICA SE REQUIERE GARANTIA MINIMA DE 3 AÑOS. |
| **17** | **1** | **PIEZA** | **CUATRIMOTO CON TRACCION 4X4 DE 4 TIEMPOS, DE 420.0 CC, CON MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 2 VALVULAS.** | FICHA TECNICA CUATRIMOTO CON TRACCION 4X4 , CON MOTOR MONOCILÍNDRICO • AÑO 2024 • ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: - DESCRIPCION:4 TIEMPOS, MONOCILINDRICO, 2 VALVULAS - CILINDRADA: 420.0 CC - DIAMETRO POR CARRERA: 86.5 X 71.5 MM - RELACION DE COMPRESION: 9.9:1 - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: POR LIQUIDO. - SISTEMA DE LUBRICACION: FORZADA POR BOMBA TROCOIDAL CON CARTER HUMEDO. - SISTEMA DE ARRANQUE: ELECTRICO Y RETRACTIL. - SISTEMA DE ALIMENTACION: PGM-FI. • ESPECIFICACIONES DE ACEITE DEL MOTOR:  - CAPACIDAD DE ACEITE DEL MOTOR: 2.6 LT(AL DRENAR) / 2.7 (AL DRENAR + FILTRO DE ACEITE) / 3.3 LT(AL DESARMAR). - ACEITE RECOMENDADO: 4T HONDA GN4 / SAE: 10W-30 / API: SG O SUPERIOR / JASO T 903 : MA • ESPECIFICACIONES DEL ENCENDIDO:  - SISTEMA DE ENCENDIDO: COMPLETAMENTE TRANSISTORIZADO. - BUJIAS: BKR5E 11 (NG K) / 1.0 - 1.1 MM |
|  |  |  |  | • ESPECIFICACIONES DEL TREN MOTRIZ.:  - TRANSMISION: SEMIAUTOMATICA DE 5 VELOCIADADES, TIPO RETORNO + REVERSA, OPERADO POR PEDAL DE CAMBIOS. - EMBRAGUE: CENTRIFUGO Y MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE. SISTEMA DE OPERACION= AUTOMATICO. - TRACCION FINAL: TRASERA/DELANTERA: POR FLECHA DIRECTA. - ACTIVACION DE 4WD: SISTEMA DE ACOPLAMIENTO MECANICO PARA FLECHA DELANTERA ACTIVADO POR PALANCA. • ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO: - SISTEMA DE CARGA: ALTERNADOR CON SALIDA TRIFASICA DE 416W/5000 RPM . - BATERIA: MF 12V-16AH/GYZ16H. - SISTEMA DE ALIMENTACION: ALIMENTADO POR BATERIA. LUZ LED PARA LUZ TRASERA Y DE FRENO. • ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE:  - CAPACIDAD DE TANQUE: 14.7 LITROS (INCLUYE 4.9 LITROS DE RESERVA). - VELOCIDAD RALENTI: 1400 ± 100 RPM. • ESPECIFICACIONES DEL CHASIS:  - TIPO: DOBLE CUNA, TUBULAR EN ACERO. • ESPECIFICACIONES DE NEUMATICOS:  - DELANTERO: AT 24 X 8 -12 - TRASERO: AT 24 X 10 -11 |
|  |  |  |  | ESPECIFICACIONES DE SUSPENSION:  - DELANTERA: INDEPENDIENTE CON DOBLE HORQUILLA, 170 MM DE CARRERA. - TRASERA: OSCILANTE MONOAMORTIGUADA CON 170 MM DE CARRERA. ESPECIFICACIONES DE FRENOS:  - DELANTERO: HIDRAULICO CON 2 DISCOS DE 190 MM. - TRASERO: TAMBOR MECANICO SELLADO ACCIONADO POR CABLE DE 160 MM DE DIAMETRO.  • ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES (MM): - LARGO / ANCHO / ALTURA: 2,103 / 1,205 / 1,174. - DISTANCIA ENTRE EJES: 1,268. - ALTURA DEL ASIENTO: 856. - DISTANCIA LIBRE AL SUELO: 183. - PESO EN ORDEN DE MARCHA: 278.0 KG (INCLUIDO EQUIPO ESTANDAR, TODOS LOS FLUIDOS Y TANQUE DE COMBUSTIBLE LLENO. • ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO:  - CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA: 220 KG (INCLUYE PESO DEL CONDUCTOR, CARGA Y ACCESORIOS). - CAPACIDAD DE CARGA EN PARRILLA: DELANTERA: 30 KG /TRASERA: 60 KG - CAPACIDAD DE ARRASTRE: 385 KG. |
|  |  |  |  | REQUERIMIENTOS ADICIONALES. • SE REQUIERE QUE INCLUYA UN TIRON PARA CONEXION A REMOLQUES. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. :SE REQUIERE PRONTA ENTREGA DE UNIDADES, CON LA INTENCIÓN DE IMPULSAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA JEFATURA, Y FORTALECER LOS TRABAJOS DE SUPERVISION. • SE REQUIERE GARANTIA MINIMA DE UN AÑO O 24,000 KM. • SE REQUIERE QUE SEA EN COLOR ROJO. |
| **18** | **1** | **PIEZA** | **CUATRIMOTO CON TRACCION 4X4 DE 4 TIEMPOS, DE 420.0 CC, CON MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 2 VALVULAS.** | FICHA TECNICA CUATRIMOTO CON TRACCION 4X4 , CON MOTOR MONOCILÍNDRICO • AÑO 2024 • ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: - DESCRIPCION:4 TIEMPOS, MONOCILINDRICO, 2 VALVULAS - CILINDRADA: 420.0 CC - DIAMETRO POR CARRERA: 86.5 X 71.5 MM - RELACION DE COMPRESION: 9.9:1 - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: POR LIQUIDO. - SISTEMA DE LUBRICACION: FORZADA POR BOMBA TROCOIDAL CON CARTER HUMEDO. - SISTEMA DE ARRANQUE: ELECTRICO Y RETRACTIL. - SISTEMA DE ALIMENTACION: PGM-FI. • ESPECIFICACIONES DE ACEITE DEL MOTOR:  - CAPACIDAD DE ACEITE DEL MOTOR: 2.6 LT(AL DRENAR) / 2.7 (AL DRENAR + FILTRO DE ACEITE) / 3.3 LT(AL DESARMAR). - ACEITE RECOMENDADO: 4T HONDA GN4 / SAE: 10W-30 / API: SG O SUPERIOR / JASO T 903 : MA • ESPECIFICACIONES DEL ENCENDIDO:  - SISTEMA DE ENCENDIDO: COMPLETAMENTE TRANSISTORIZADO. - BUJIAS: BKR5E 11 (NG K) / 1.0 - 1.1 MM |
|  |  |  |  | • ESPECIFICACIONES DEL TREN MOTRIZ.:  - TRANSMISION: SEMIAUTOMATICA DE 5 VELOCIADADES, TIPO RETORNO + REVERSA, OPERADO POR PEDAL DE CAMBIOS. - EMBRAGUE: CENTRIFUGO Y MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE. SISTEMA DE OPERACION= AUTOMATICO. - TRACCION FINAL: TRASERA/DELANTERA: POR FLECHA DIRECTA. - ACTIVACION DE 4WD: SISTEMA DE ACOPLAMIENTO MECANICO PARA FLECHA DELANTERA ACTIVADO POR PALANCA. • ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO: - SISTEMA DE CARGA: ALTERNADOR CON SALIDA TRIFASICA DE 416W/5000 RPM . - BATERIA: MF 12V-16AH/GYZ16H. - SISTEMA DE ALIMENTACION: ALIMENTADO POR BATERIA. LUZ LED PARA LUZ TRASERA Y DE FRENO. • ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE:  - CAPACIDAD DE TANQUE: 14.7 LITROS (INCLUYE 4.9 LITROS DE RESERVA). - VELOCIDAD RALENTI: 1400 ± 100 RPM. • ESPECIFICACIONES DEL CHASIS:  - TIPO: DOBLE CUNA, TUBULAR EN ACERO. • ESPECIFICACIONES DE NEUMATICOS:  - DELANTERO: AT 24 X 8 -12 - TRASERO: AT 24 X 10 -11 |
|  |  |  |  | ESPECIFICACIONES DE SUSPENSION:  - DELANTERA: INDEPENDIENTE CON DOBLE HORQUILLA, 170 MM DE CARRERA. - TRASERA: OSCILANTE MONOAMORTIGUADA CON 170 MM DE CARRERA. ESPECIFICACIONES DE FRENOS:  - DELANTERO: HIDRAULICO CON 2 DISCOS DE 190 MM. - TRASERO: TAMBOR MECANICO SELLADO ACCIONADO POR CABLE DE 160 MM DE DIAMETRO.  • ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES (MM): - LARGO / ANCHO / ALTURA: 2,103 / 1,205 / 1,174. - DISTANCIA ENTRE EJES: 1,268. - ALTURA DEL ASIENTO: 856. - DISTANCIA LIBRE AL SUELO: 183. - PESO EN ORDEN DE MARCHA: 278.0 KG (INCLUIDO EQUIPO ESTANDAR, TODOS LOS FLUIDOS Y TANQUE DE COMBUSTIBLE LLENO. • ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO:  - CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA: 220 KG (INCLUYE PESO DEL CONDUCTOR, CARGA Y ACCESORIOS). - CAPACIDAD DE CARGA EN PARRILLA: DELANTERA: 30 KG /TRASERA: 60 KG - CAPACIDAD DE ARRASTRE: 385 KG. |
|  |  |  |  | REQUERIMIENTOS ADICIONALES. • SE REQUIERE QUE INCLUYA UN TIRON PARA CONEXION A REMOLQUES. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. :SE REQUIERE PRONTA ENTREGA DE UNIDADES, CON LA INTENCIÓN DE IMPULSAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA JEFATURA, Y FORTALECER LOS TRABAJOS DE SUPERVISION. • SE REQUIERE GARANTIA MINIMA DE UN AÑO O 24,000 KM. • SE REQUIERE QUE SEA EN COLOR ROJO. |
| **19** | **1** | **PIEZA** | **CUATRIMOTO CON TRACCION 4X4 DE 4 TIEMPOS, DE 420.0 CC, CON MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 2 VALVULAS.** | FICHA TECNICA CUATRIMOTO CON TRACCION 4X4 , CON MOTOR MONOCILÍNDRICO • AÑO 2024 • ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: - DESCRIPCION:4 TIEMPOS, MONOCILINDRICO, 2 VALVULAS - CILINDRADA: 420.0 CC - DIAMETRO POR CARRERA: 86.5 X 71.5 MM - RELACION DE COMPRESION: 9.9:1 - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: POR LIQUIDO. - SISTEMA DE LUBRICACION: FORZADA POR BOMBA TROCOIDAL CON CARTER HUMEDO. - SISTEMA DE ARRANQUE: ELECTRICO Y RETRACTIL. - SISTEMA DE ALIMENTACION: PGM-FI. • ESPECIFICACIONES DE ACEITE DEL MOTOR:  - CAPACIDAD DE ACEITE DEL MOTOR: 2.6 LT(AL DRENAR) / 2.7 (AL DRENAR + FILTRO DE ACEITE) / 3.3 LT(AL DESARMAR). - ACEITE RECOMENDADO: 4T HONDA GN4 / SAE: 10W-30 / API: SG O SUPERIOR / JASO T 903 : MA • ESPECIFICACIONES DEL ENCENDIDO:  - SISTEMA DE ENCENDIDO: COMPLETAMENTE TRANSISTORIZADO. - BUJIAS: BKR5E 11 (NG K) / 1.0 - 1.1 MM |
|  |  |  |  | • ESPECIFICACIONES DEL TREN MOTRIZ.:  - TRANSMISION: SEMIAUTOMATICA DE 5 VELOCIADADES, TIPO RETORNO + REVERSA, OPERADO POR PEDAL DE CAMBIOS. - EMBRAGUE: CENTRIFUGO Y MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE. SISTEMA DE OPERACION= AUTOMATICO. - TRACCION FINAL: TRASERA/DELANTERA: POR FLECHA DIRECTA. - ACTIVACION DE 4WD: SISTEMA DE ACOPLAMIENTO MECANICO PARA FLECHA DELANTERA ACTIVADO POR PALANCA. • ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO: - SISTEMA DE CARGA: ALTERNADOR CON SALIDA TRIFASICA DE 416W/5000 RPM . - BATERIA: MF 12V-16AH/GYZ16H. - SISTEMA DE ALIMENTACION: ALIMENTADO POR BATERIA. LUZ LED PARA LUZ TRASERA Y DE FRENO. • ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE:  - CAPACIDAD DE TANQUE: 14.7 LITROS (INCLUYE 4.9 LITROS DE RESERVA). - VELOCIDAD RALENTI: 1400 ± 100 RPM. • ESPECIFICACIONES DEL CHASIS:  - TIPO: DOBLE CUNA, TUBULAR EN ACERO. • ESPECIFICACIONES DE NEUMATICOS:  - DELANTERO: AT 24 X 8 -12 - TRASERO: AT 24 X 10 -11 |
|  |  |  |  | ESPECIFICACIONES DE SUSPENSION:  - DELANTERA: INDEPENDIENTE CON DOBLE HORQUILLA, 170 MM DE CARRERA. - TRASERA: OSCILANTE MONOAMORTIGUADA CON 170 MM DE CARRERA. ESPECIFICACIONES DE FRENOS:  - DELANTERO: HIDRAULICO CON 2 DISCOS DE 190 MM. - TRASERO: TAMBOR MECANICO SELLADO ACCIONADO POR CABLE DE 160 MM DE DIAMETRO.  • ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES (MM): - LARGO / ANCHO / ALTURA: 2,103 / 1,205 / 1,174. - DISTANCIA ENTRE EJES: 1,268. - ALTURA DEL ASIENTO: 856. - DISTANCIA LIBRE AL SUELO: 183. - PESO EN ORDEN DE MARCHA: 278.0 KG (INCLUIDO EQUIPO ESTANDAR, TODOS LOS FLUIDOS Y TANQUE DE COMBUSTIBLE LLENO. • ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO:  - CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA: 220 KG (INCLUYE PESO DEL CONDUCTOR, CARGA Y ACCESORIOS). - CAPACIDAD DE CARGA EN PARRILLA: DELANTERA: 30 KG /TRASERA: 60 KG - CAPACIDAD DE ARRASTRE: 385 KG. |
|  |  |  |  | REQUERIMIENTOS ADICIONALES. • SE REQUIERE QUE INCLUYA UN TIRON PARA CONEXION A REMOLQUES. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. :SE REQUIERE PRONTA ENTREGA DE UNIDADES, CON LA INTENCIÓN DE IMPULSAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA JEFATURA, Y FORTALECER LOS TRABAJOS DE SUPERVISION. • SE REQUIERE GARANTIA MINIMA DE UN AÑO O 24,000 KM. • SE REQUIERE QUE SEA EN COLOR ROJO. |
| **20** | **1** | **PIEZA** | **CUATRIMOTO CON TRACCION 4X4 DE 4 TIEMPOS, DE 420.0 CC, CON MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 2 VALVULAS.** | FICHA TECNICA CUATRIMOTO CON TRACCION 4X4 , CON MOTOR MONOCILÍNDRICO • AÑO 2024 • ESPECIFICACIONES DEL MOTOR: - DESCRIPCION:4 TIEMPOS, MONOCILINDRICO, 2 VALVULAS - CILINDRADA: 420.0 CC - DIAMETRO POR CARRERA: 86.5 X 71.5 MM - RELACION DE COMPRESION: 9.9:1 - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: POR LIQUIDO. - SISTEMA DE LUBRICACION: FORZADA POR BOMBA TROCOIDAL CON CARTER HUMEDO. - SISTEMA DE ARRANQUE: ELECTRICO Y RETRACTIL. - SISTEMA DE ALIMENTACION: PGM-FI. • ESPECIFICACIONES DE ACEITE DEL MOTOR: - CAPACIDAD DE ACEITE DEL MOTOR: 2.6 LT(AL DRENAR) / 2.7 (AL DRENAR + FILTRO DE ACEITE) / 3.3 LT(AL DESARMAR). - ACEITE RECOMENDADO: 4T HONDA GN4 / SAE: 10W-30 / API: SG O SUPERIOR / JASO T 903 : MA • ESPECIFICACIONES DEL ENCENDIDO:  - SISTEMA DE ENCENDIDO: COMPLETAMENTE TRANSISTORIZADO. - BUJIAS: BKR5E 11 (NG K) / 1.0 - 1.1 MM |
|  |  |  |  | • ESPECIFICACIONES DEL TREN MOTRIZ.:  - TRANSMISION: SEMIAUTOMATICA DE 5 VELOCIADADES, TIPO RETORNO + REVERSA, OPERADO POR PEDAL DE CAMBIOS. - EMBRAGUE: CENTRIFUGO Y MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE. SISTEMA DE OPERACION= AUTOMATICO. - TRACCION FINAL: TRASERA/DELANTERA: POR FLECHA DIRECTA. - ACTIVACION DE 4WD: SISTEMA DE ACOPLAMIENTO MECANICO PARA FLECHA DELANTERA ACTIVADO POR PALANCA. • ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO: - SISTEMA DE CARGA: ALTERNADOR CON SALIDA TRIFASICA DE 416W/5000 RPM . - BATERIA: MF 12V-16AH/GYZ16H. - SISTEMA DE ALIMENTACION: ALIMENTADO POR BATERIA. LUZ LED PARA LUZ TRASERA Y DE FRENO. • ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE:  - CAPACIDAD DE TANQUE: 14.7 LITROS (INCLUYE 4.9 LITROS DE RESERVA). - VELOCIDAD RALENTI: 1400 ± 100 RPM. • ESPECIFICACIONES DEL CHASIS:  - TIPO: DOBLE CUNA, TUBULAR EN ACERO. • ESPECIFICACIONES DE NEUMATICOS:  - DELANTERO: AT 24 X 8 -12 - TRASERO: AT 24 X 10 -11 |
|  |  |  |  | ESPECIFICACIONES DE SUSPENSION:  - DELANTERA: INDEPENDIENTE CON DOBLE HORQUILLA, 170 MM DE CARRERA. - TRASERA: OSCILANTE MONOAMORTIGUADA CON 170 MM DE CARRERA. ESPECIFICACIONES DE FRENOS:  - DELANTERO: HIDRAULICO CON 2 DISCOS DE 190 MM. - TRASERO: TAMBOR MECANICO SELLADO ACCIONADO POR CABLE DE 160 MM DE DIAMETRO.  • ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES (MM): - LARGO / ANCHO / ALTURA: 2,103 / 1,205 / 1,174. - DISTANCIA ENTRE EJES: 1,268. - ALTURA DEL ASIENTO: 856. - DISTANCIA LIBRE AL SUELO: 183. - PESO EN ORDEN DE MARCHA: 278.0 KG (INCLUIDO EQUIPO ESTANDAR, TODOS LOS FLUIDOS Y TANQUE DE COMBUSTIBLE LLENO. • ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO:  - CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA: 220 KG (INCLUYE PESO DEL CONDUCTOR, CARGA Y ACCESORIOS). - CAPACIDAD DE CARGA EN PARRILLA: DELANTERA: 30 KG /TRASERA: 60 KG - CAPACIDAD DE ARRASTRE: 385 KG. |
|  |  |  |  | REQUERIMIENTOS ADICIONALES. • SE REQUIERE QUE INCLUYA UN TIRON PARA CONEXION A REMOLQUES. • SE REQUIERE DE URGENCIA DE LA ENTREGA DE UNIDADES. :SE REQUIERE PRONTA ENTREGA DE UNIDADES, CON LA INTENCIÓN DE IMPULSAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA JEFATURA, Y FORTALECER LOS TRABAJOS DE SUPERVISION. • SE REQUIERE GARANTIA MINIMA DE UN AÑO O 24,000 KM. • SE REQUIERE QUE SEA EN COLOR ROJO. |
| **21** | **4** | **PIEZA** | **CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA** | CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2023. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MOTOR A GASOLINA, 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL, DIRECCIÓN HIDRAULICA, AIRE ACONDICIONADO, 4 PUERTAS, SISTEMA DE FRENADO (ABS), BOLSAS DE AIRE, COLOR BLANCO. SE REQUIERE GARANTIA MINIMA DE 3 AÑOS O 60,000 KM LO QUE OCURRA PRIMERO. |
| **22** | **3** | **PIEZA** | **VEHICULO TIPO SEDAN MODELO 2023** | VEHICULO TIPO SEDAN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MODELO 2023, MOTOR A GASOLINA, 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL, DIRECCION HIDRAULICA, AIRE ACONDICIONADO, 4 PUERTAS, SISTEMA DE FRENADO (ABS), BOLSAS DE AIRE, COLOR BLANCO. SE REQUIERE GARANTIA MINIMA DE 3 AÑOS O 60,000 KM LO QUE OCURRA PRIMERO. |
| **23** | **2** | **PIEZA** | **CUATRIMOTOS** | CUATRIMOTOS 570 CC, MOTOR A GASOLINA, UN CILINDRO DE 4 TIEMPOS, SEMI AUTOMATICA. SE REQUIERE GARANTÍA MÍNIMA UN AÑO. |

**ASPECTOS QUE LA CONVOCANTE CONSIDERA NECESARIOS PARA DETERMINAR EL OBJETO Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN.**

1. La convocante por ningún motivo aceptará bienes usados o reconstruidos.
2. La convocante requiere le sean presentadas muestras.

**Si (\_\_\_) No (\_X\_)**

1. Normas Nacionales o Internacionales que los bienes o servicios deben cumplir, así como la documentación diversa o acreditaciones para comprobar el cumplimiento de dichas normas.

**EL PRESENTE NUMERAL NO APLICA.**

1. Documentación diversa que los licitantes deben entregar respecto de los bienes o servicios ofertados, como lo son:

**Fichas técnicas de los bienes ofertados por partida.**

1. Condiciones comerciales y garantías ofertadas: Los licitantes en su Propuesta Técnica, específicamente en el **Anexo 6**, deberán especificar las siguientes condiciones comerciales y garantías que oferten:
2. Tiempo de entrega.
3. Condiciones de pago.
4. Garantías:

**c.1** Periodo de garantía de los bienes.

**c.2** Tiempo de respuesta máximo para atender la garantía.

1. Las demás consideraciones que el licitante quiera ofrecer a la convocante.
2. Los licitantes deberán manifestar que la vigencia de la garantía ofertada, iniciara a partir de la fecha de recepción del (los) bien (es) a entera satisfacción de la Convocante.

**ANEXO 10**

**DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente en mi carácter de licitante o a nombre de mi representado(a) en caso de que aplique según las facultades que me han sido otorgadas, declaro bajo protesta de decir verdad que no me encuentro o mi representado(a) no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nombre o razón social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE**

**POR PARTE DEL LICITANTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL**

**LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 11**

**DECLARACIÓN UNILATERAL DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN.**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente en mi carácter de licitante o a nombre de mi representado(a) en caso de que aplique según las facultades que me han sido otorgadas, declaro bajo protesta de decir verdad que por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente público Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios.

Nombre o razón social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE**

**POR PARTE DEL LICITANTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL**

**LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 12**

**DECLARACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS O FAMILIARES, CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD CONVOCANTE.**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente en mi carácter de licitante o a nombre de mi representado(a) en caso de que aplique según las facultades que me han sido otorgadas, declaro bajo protesta de decir verdad que no existen vínculos ni relaciones de negocios o familiares con los servidores públicos de la Entidad Convocante responsables de la tramitación y resolución del Procedimiento de Licitación Pública.

Nombre o razón social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE**

**POR PARTE DEL LICITANTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL**

**LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 13**

**MANIFESTACIONES DE REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

1. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado asumo bajo mi estricta la responsabilidad total que resulte, en el caso de que al suministrar los bienes o servicios a la dependencia, serán de legal y legítima procedencia, haciéndome responsable en caso de infringir patentes, marcas registradas o derechos de autor, ya sea a nivel nacional o internacional, liberando a la convocante de toda responsabilidad de aplicación civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.
2. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado los bienes o servicios objeto de la presente convocatoria los entregaré de conformidad con lo establecido en las presentes bases.
3. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado los bienes o servicios que oferto en el **“Anexo 6”**, serán con las mismas características a los que oferto en la proposición económica detallada.
4. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes o servicios que oferto en la proposición económica cumplen con las características descritas en los documentos que acompaño a mi proposición técnica.
5. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes o servicios que oferto en el **“Anexo 6”** cumple con los términos de referencia, las especificaciones técnicas y la calidad solicitada por la convocante.
6. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que una vez recibidos y firmado de aceptados los bienes, entran en vigor las garantías del licitante, por lo cual me comprometo a cambiar cualquier parte que presenten vicios ocultos o defectos de fabricación, hasta la entera satisfacción de la Convocante, las partes que se llegasen a cambiar serán 100% originales de la marca de los bienes.
7. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, me comprometo a que durante el período de garantía que oferto, daré respuesta de servicio, a los bienes objeto del procedimiento de licitación pública, dentro del tiempo máximo de respuesta que señalo en el **“Anexo 6”** de mi proposición técnica, cuando me sea requerido por el área requiriente, vía telefónica, e-mail, WhatsApp o cualquier otro medio.
8. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con personal suficiente y calificado, para dar respuesta a las solicitudes de servicio y asesoría técnica de los bienes durante la vigencia de la garantía ofertada.
9. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado, me comprometo a que durante el período de garantía que oferto, en las principales partes, se deberá ofertar la garantía de reemplazo de la pieza dañada en calidad de comodato, mientras que la pieza dañada es reparada o suministrada la refacción, lo anterior con la finalidad de que no deje de operar.
10. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, los bienes los entregare completamente instalados y/o listos para su operación “puesta en marcha” (no requerirán para su óptima operación en forma adicional a lo solicitado de algún cable, refacción, software o cualquier otra cosa que no esté especificada en la hoja de características ofertada).
11. Declaro bajo propuesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado en el presente procedimiento, las refacciones tengan que ser puestas en el municipio de puerto Vallarta, Jalisco, me obligo a hacerlo dentro del tiempo máximo de respuesta que señalo en el **“Anexo 6”** de mi propuesta técnica, después de que me sean requeridas por la convocante.
12. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferto en mi propuesta técnica no son renovados, reconstruidos o reciclados.
13. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, entregare los bienes con todos los manuales de operación, mantenimiento, partes y seguridad, originales todos en español, o en su idioma original con traducción al español, estos manuales corresponderán a la información entregada en mi propuesta técnica y el **“Anexo 6”**.
14. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferto en mi propuesta técnica y económica cumplen con las normas (de fabricación, calidad, impacto ambiental, etc.) normas oficiales mexicanas, normas internacionales o cualquier otra aplicable al bien ofertado, las cuales están manifestadas en el **“Anexo 6”**.
15. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferto en mi propuesta técnica no se encuentran afectos a vicios ocultos o defectos de fabricación.
16. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, me comprometo a otorgar la garantía mínima manifestada en el **“Anexo 6”** en partes y componentes, en los bienes que ofertados, contra defectos de fabricación, manifestando en el citado anexo las restricciones si las hubiera.
17. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, los servicios que se deriven como resultado de la garantía los realizare sin costo adicional alguno para la convocante.
18. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado entregare los bienes con todos los accesorios (describiéndolos de manera detallada, de conformidad con el **“Anexo 6”**.
19. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que tengo capacidad e infraestructura suficiente para respaldar la adjudicación y la entrega de los bienes o servicios objeto de la presente convocatoria, obligándome a permitir al personal de la convocante el acceso a las instalaciones de mi empresa cuantas veces considere necesario.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 14**

**PROPOSICIÓN ECONÓMICA DETALLADA**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente pongo a su consideración los precios de los bienes o servicios ofertados, por partida, mismos que a continuación se indican:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CONCEPTO / ESPECIFICACIONES** | **GARANTÍA** | **PRECIO UNITARIO** | **IMPORTE** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **SUB TOTAL** |  | |
|  |  |  |  | **I.V.A.** |  | |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **IMPORTE TOTAL CON LETRA CON IMPUESTOS INCLUIDOS:** | | | |  | | |

**1.** Razón social del licitante que cotiza y a quien se le adjudicaría el contrato en caso de resultar ganador: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.** Precios: fijos (X) variables ( )

**3.** Vigencia de la proposición: **60 días naturales** contados a partir de la fecha fijada para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

**Nota:** Una vez aprobada la presente propuesta los precios se mantendrán firmes y sin variación.

**4.** Importe total cotizado (sin IVA): $ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (en la moneda ofertada) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (con letra).

**5.** Plazo de entrega: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (días naturales).

**6.** Anticipo del \_\_\_\_\_% y plazo de pago total: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días naturales, posteriores a la entrega a entera satisfacción de la convocante.

**7.** Nombre y cargo de la persona autorizada para firmar el contrato en caso de resultar ganador: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 15**

**FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA O DEPÓSITO BANCARIO (EN PESOS MEXICANOS)**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por este medio en mi carácter de licitante le solicito se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda para en caso de que resulte adjudicado del presente procedimiento de licitación pública, los pagos que en lo futuro tenga derecho a recibir derivados del o los contratos o pedidos que formalice con ese Municipio, sean efectuados mediante transferencia o depósito bancario a la cuenta cuyos datos se señalan a continuación:

Nombre del licitante:\_\_\_(Escriba el nombre del licitante)\_\_\_

Institución de Crédito: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No. de Cuenta (CLABE): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sucursal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No. de Plaza y Lugar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titular de la Cuenta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La presente solicitud se refiere únicamente a la utilización del medio de pago referido en el párrafo precedente, por lo que no modifica en forma alguna las estipulaciones contenidas en los contratos o pedidos que tenga celebrados o que en lo futuro llegue a celebrar con esa Entidad, quedando en consecuencia subsistentes todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes, según conste en cada uno de ellos.

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada es veraz y auténtica.

La presente instrucción se considerará subsistente hasta en tanto no se gire a esa Entidad instrucción expresa revocándola o modificándola, por lo que el depósito o transferencia que se realice a la cuenta antes indicada liberará a la Entidad Convocante de toda responsabilidad respecto del pago de que se trate.

**NOTA:** ANEXO AL PRESENTE, COPIA SIMPLE DEL ESTADO DE CUENTA EN EL QUE SE REFLEJA LA CLABE INTERBANCARIA, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CUENTA EN LA CUAL SE REQUIERE SE EFECTÚE EL DEPÓSITO O TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE**

**ANEXO 15**

**FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA O DEPÓSITO BANCARIO (EN PESOS MEXICANOS)**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS JURÍDICAS O PERSONAS FÍSICAS CON REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Nombre del representante legal)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, en mi carácter de representante legal del licitante*\_\_\_\_\_\_(Nombre o Razón Social)\_\_\_\_\_\_\_\_*, acreditando mis facultades con el Poder que consta en la escritura pública número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pasada ante la fe del Lic. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Notario Público número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con ejercicio en la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, atendiendo a que mi representada funge como licitante, por medio del presente escrito le solicito se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda para en caso de que resulte adjudicado del presente procedimiento de licitación pública, los pagos que en lo futuro tenga derecho a recibir derivados del o los contratos o pedidos que formalice con ese Municipio, sean efectuados mediante transferencia o depósito bancario a la cuenta cuyos datos se señalan a continuación:

Institución de Crédito: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No. de Cuenta (CLABE): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sucursal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No. de Plaza y Lugar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titular de la Cuenta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La presente solicitud se refiere únicamente a la utilización del medio de pago referido en el párrafo precedente, por lo que no modifica en forma alguna las estipulaciones contenidas en los contratos o pedidos que tenga celebrados o que en lo futuro llegue a celebrar mi representada con esa Entidad, quedando en consecuencia subsistentes todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes, según conste en cada uno de ellos.

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada es veraz y auténtica y que la personalidad y facultades con que me ostento no me han sido revocadas o modificadas en forma alguna.

La presente instrucción se considerará subsistente hasta en tanto no se gire a esa Entidad instrucción expresa revocándola o modificándola, por lo que el depósito o transferencia que se realice a la cuenta antes indicada liberará a la Entidad Convocante de toda responsabilidad respecto del pago de que se trate.

**NOTA:** ANEXO AL PRESENTE, COPIA SIMPLE DEL ESTADO DE CUENTA EN EL QUE SE REFLEJA LA CLABE INTERBANCARIA, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CUENTA EN LA CUAL SE REQUIERE SE EFECTÚE EL DEPÓSITO O TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 16**

**DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD PARA HACER LA APORTACIÓN CINCO AL MILLAR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y MUNICIPIOS.**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente en mi carácter de licitante o a nombre de mi representado(a) en caso de que aplique según las facultades que me han sido otorgadas, declaro que es la voluntad de esta parte (licitante), que en caso de resultar adjudicado, se realice la retención del 0.5 punto cinco por ciento del valor total del contrato antes de I.V.A. para que sea aportado al Fondo Impulso Jalisco, a fin de que se cumpla con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y Municipios.

Nombre o razón social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE**

**POR PARTE DEL LICITANTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL**

**LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL**