**ANEXO 1**

**ESCRITO DE INTERÉS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO.**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por este medio en mi carácter de licitante manifiesto bajo protesta de decir verdad que tengo interés en participar en el presente procedimiento de licitación pública y que cuento con facultades suficientes para intervenir en la junta de aclaraciones:

Nombre del licitante:\_\_(Escriba el nombre del licitante)\_\_\_\_

Nacionalidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: Calle:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_número:\_\_\_\_\_\_\_Colonia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Código postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Entidad Federativa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Teléfono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Registro Federal de Contribuyentes:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**EN EL SUPUESTO DE QUE LA PERSONA FÍSICA LICITANTE PARTICIPE POR CONDUCTO DE UN REPRESENTANTE LEGAL, DEBERÁ LLENAR LO SIGUIENTE:**

Por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que tengo interés en participar en el presente procedimiento de licitación pública y que cuento con facultades suficientes para intervenir en la junta de aclaraciones en nombre y representación de:

Nombre del licitante:\_\_(Escriba el nombre del licitante)\_\_\_\_

Nacionalidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: Calle:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_número:\_\_\_\_\_\_\_Colonia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Código postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Entidad Federativa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Teléfono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Registro Federal de Contribuyentes:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_(Escriba aquí el nombre del representante legal)\_\_\_, con el carácter de representante legal, manifiesto que cuento con facultades suficientes para actuar en nombre y representación de mi mandante el licitante cuyo nombre quedó asentado con anterioridad, de acuerdo al Poder que me fue otorgado mediante Escritura Pública número\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de fecha\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pasada ante la fe del Notario Público No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Licenciado\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la circunscripción territorial\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cuyos datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio son\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declarando bajo protesta de decir verdad que dicho mandato se encuentra vigente y no me han sido revocadas las facultades.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 1**

**ESCRITO DE INTERÉS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO.**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS JURÍDICAS DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Escriba el nombre del representante legal de la persona jurídica)\_\_\_\_\_\_, por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que tengo interés en participar en el presente procedimiento de licitación pública y que cuento con facultades suficientes para intervenir en la junta de aclaraciones a nombre y representación de:

Razón Social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nacionalidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: Calle:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_número:\_\_\_\_\_\_\_Colonia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Código postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Entidad Federativa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Teléfono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Registro Federal de Contribuyentes:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Número de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre, número y circunscripción del Notario Público que la protocolizó: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Descripción del objeto social:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reformas o modificaciones al acta constitutiva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Relación de socios:

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Nombre y domicilio del apoderado o representante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datos del Escritura Pública y/o Poder mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Número de la Escritura Pública en la que consta su Poder:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre, número y circunscripción del Notario Público que la protocolizó: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 2**

**ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTA QUE SU FIRMANTE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente en mi carácter de licitante o a nombre de mi representado(a) en caso de que aplique según las facultades que me han sido otorgadas, declaro bajo protesta de decir verdad que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi mismo o a nombre de mi representado(a) en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones e intervenir en el mismo.

Nombre o razón social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE**

**POR PARTE DEL LICITANTE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL**

**LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 3**

**CARTA PODER PARA PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.**

**NOTA:** EL PRESENTE ANEXO SÓLO APLICARÁ CUANDO QUIEN SE PRESENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SEA UN TERCERO DISTINTO AL REPRESENTANTE LEGAL.

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

**NOTA: CUANDO SE TRATE DE PERSONAS JURÍDICAS DEBERÁ LLENAR LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS:**

*(Nombre del representante legal que otorga el poder)* bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de *(cargo de quien otorga el poder)* del licitante *(nombre de la persona jurídica licitante)* según consta en la Escritura Pública número: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de *(fecha)* otorgada por el Licenciado \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Notario Público Número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de *(ciudad en que se otorgó)* , que se encuentra registrada bajo el número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del registro público de comercio de *(ciudad en que se efectuó el registro)*; por este conducto otorgo poder a favor de *(nombre de quien recibe el poder)* para que a nombre de *(nombre de la persona jurídica licitante)* se encargue de las siguientes gestiones:

Entregar a la Convocante la proposición que contiene la Oferta Técnica y Económica del licitante *(nombre de la persona jurídica licitante)* ; además, para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y hacer las aclaraciones que se deriven de dicho Acto, así como también para firmar el Acta que se levante y recibir la documentación que se derive de la celebración de dicho Acto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**NOTA: CUANDO SE TRATE DE PERSONAS FÍSICAS DEBERÁ LLENAR LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS:**

*(Nombre del licitante que otorga el poder)* bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de licitante; por este conducto otorgo poder a favor de *(nombre de quien recibe el poder)* para que a mí nombre y representación se encargue de las siguientes gestiones:

Entregar a la Convocante mí proposición que contiene mí Oferta Técnica y Económica; además, para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y hacer las aclaraciones que se deriven de dicho Acto, así como también para firmar el Acta que se levante y recibir documentación que se derive de la celebración de dicho Acto.

|  |  |
| --- | --- |
| **FIRMAS** | |
| **QUIEN OTORGA EL PODER**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA | **QUIEN RECIBE EL PODER**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |
| **T E S T I G O S** | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |

**ANEXO 4**

## RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente encontrará adjunto los documentos requeridos en las Bases de la Licitación Pública, mismos que a continuación se enlistan y que se entregan en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Nombre del licitante que presenta la proposición: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN DEL Documento Y SU REFERENCIA EN LAS BASES |  |  |  |
|  | **OFERTA TÉCNICA** | Original | Copia(s) | No aplica |
| 1 |  | ..... | ...... | ...... |
| 2 |  | ……. | ……. | …….. |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  | ..... | ...... | ...... |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  | ..... | ...... | ...... |
| 8 |  | ..... | ...... | ...... |
| 9 |  | ..... | ...... | ...... |
| 10 |  | ...... | ...... | ...... |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  | ...... | ...... | ...... |
| 13 |  | …… | …… | …… |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
|  | **OFERTA ECONÓMICA** | Original | Copia(s) | No aplica |
| 1 |  | ……. | ……. | …… |
| 2 |  | …… | ……. | ……. |
| 3 |  |  |  |  |

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 5**

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Después de examinar las condiciones de los documentos del presente procedimiento, sus especificaciones e indicaciones, quien suscribe la presente, ofrece proveer y entregar *(describa brevemente los bienes o servicios)* de conformidad con los anexos, manuales, fichas técnicas, guías, etc. del presente procedimiento.

**NOTA: Deberá llenar el siguiente párrafo en el supuesto de que la entrega de los bienes o servicios los realice en una sola exhibición.**

Si nuestra proposición es aceptada nos comprometemos a realizar la entrega total de los bienes o servicios especificados en los anexos del presente procedimiento a los \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días naturales siguientes a la fecha de formalización del contrato.

**NOTA: Deberá llenar el siguiente párrafo en el supuesto de que la entrega de los bienes o servicios los realice en parcialidades.**

Si nuestra proposición es aceptada, nos comprometemos a realizar la primera entrega de los bienes o servicios a los \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días naturales siguientes a la fecha de formalización del contrato y a completar la entrega de todos los bienes o servicios especificados en los anexos del presente procedimiento a los \_\_\_\_\_\_\_ días naturales siguientes a la fecha de la última entrega.

Convenimos en mantener esta proposición por un periodo de **60 días naturales** contados a partir de la fecha fijada para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. La proposición nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo indicado.

Asimismo, entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la más baja ni cualquier otra de las proposiciones que reciban.

Proporcionamos **un domicilio y una dirección de correo electrónico**, los cuales también están consignados en nuestra proposición, para efectos de que, en cualquiera de ellos, y conforme a lo determine la convocante, sean entregadas y recibidas toda clase de notificaciones que resulten de los actos, contratos y convenios de éste procedimiento.

Nombre del Licitante o Razón Social:

Domicilio:

Correo electrónico:

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 6**

**PROPOSICIÓN TÉCNICA DETALLADA**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente pongo a su consideración los bienes o servicios, por partidas, con las especificaciones técnicas que ofertamos, y que a continuación se indican:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CONCEPTO** | **ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR.  REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y NORMAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS BIENES O SERVICIOS** | **GARANTÍA** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |

**CONDICIONES COMERCIALES Y GARANTÍAS OFERTADAS:**

1. En este punto deberá especificar el tiempo de entrega.
2. Lugar de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. En este punto deberá especificar las garantías ofertadas:

**a.** Periodo de garantía de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**b.** Tiempo de respuesta máximo para atender la garantía.

1. En este punto deberá agregar las demás consideraciones que estime pertinentes y quiera ofrecer a la convocante.

Manifiesto que la vigencia de la garantía ofertada, iniciará a partir de la fecha de recepción del (los) bien(es) a entera satisfacción de la Convocante.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 7**

**MANIFESTACIÓN DEL TIPO DE EMPRESA Y ESTRATIFICACIÓN**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_(1)\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Me refiero al procedimiento de \_\_\_\_\_\_\_\_(2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_\_\_ en el que el suscrito licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_(4)\_\_\_\_\_\_\_\_ participa a través de la presente proposición, al respecto **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que cuento con el Registro Federal de Contribuyentes clave \_\_\_\_\_\_\_\_\_(5)\_\_\_\_\_\_\_\_, y así mismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, tengo un Tope Máximo combinado de \_\_\_\_\_\_\_\_(6)\_\_\_\_\_\_\_\_, con base en lo cual me estratifico como una empresa \_\_\_\_\_\_(7)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación y presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A su vez manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito licitante de conformidad a lo establecido con el artículo 2, fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios es considerado:

**Nota:** Marque con una X en el paréntesis, según la opción que corresponda.

Si (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

No (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

**NOTA: SÓLO EN CASO DE QUE NO SEA UNA MIPYME, DEBERÁ LLENAR:**

Me refiero al procedimiento de \_\_\_\_\_\_\_\_(2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_\_\_ en el que el suscrito licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_(4)\_\_\_\_\_\_\_\_ participa a través de la presente proposición, al respecto **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que cuento con el Registro Federal de Contribuyentes clave \_\_\_\_\_\_\_\_\_(5)\_\_\_\_\_\_\_\_, y así mismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en la estratificación de una micro, pequeña ni mediana empresa (mipyme), ya que de acuerdo al número de trabajadores y ventas anuales que tengo, me considero como una **GRANDE EMPRESA**.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación y presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A su vez manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito licitante de conformidad a lo establecido con el artículo 2, fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios es considerado:

**Nota:** Marque con una X en el paréntesis, según la opción que corresponda.

Si (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

No (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(8)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 7**

**MANIFESTACIÓN DEL TIPO DE EMPRESA Y ESTRATIFICACIÓN**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS JURÍDICAS O PERSONAS FÍSICAS CON REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_(1)\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Me refiero al procedimiento de \_\_\_\_\_\_\_\_(2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_\_\_ en el que mi representado(a) el(la) licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_(4)\_\_\_\_\_\_\_\_ participa a través de la presente proposición, al respecto **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que mi representado(a) cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes clave \_\_\_\_\_\_\_\_\_(5)\_\_\_\_\_\_\_\_, y así mismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, tiene un Tope Máximo combinado de \_\_\_\_\_\_\_\_(6)\_\_\_\_\_\_\_\_, con base en lo cual se estratifica como una empresa \_\_\_\_\_\_(7)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación y presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A su vez manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representado(a) de conformidad a lo establecido con el artículo 2, fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios es considerado:

**Nota:** Marque con una X en el paréntesis, según la opción que corresponda.

Si (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

No (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

**NOTA: SÓLO EN CASO DE QUE NO SEA UNA MIPYME, DEBERÁ LLENAR:**

Me refiero al procedimiento de \_\_\_\_\_\_\_\_(2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_\_\_ en el que mi representado(a) (el)la licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_(4)\_\_\_\_\_\_\_\_ participa a través de la presente proposición, al respecto **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que mi representado(a) cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes clave \_\_\_\_\_\_\_\_\_(5)\_\_\_\_\_\_\_\_, y así mismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representado(a) no se encuentra en la estratificación de una micro, pequeña ni mediana empresa (mipyme), ya que de acuerdo al número de trabajadores y ventas anuales que tiene, se considera como una **GRANDE EMPRESA**.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación y presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A su vez manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representado(a) de conformidad a lo establecido con el artículo 2, fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios es considerado:

**Nota:** Marque con una X en el paréntesis, según la opción que corresponda.

Si (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

No (\_\_\_\_\_\_\_) es una empresa en consolidación.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(8)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 7**

**MANIFESTACIÓN DEL TIPO DE EMPRESA Y ESTRATIFICACIÓN**

**Descripción**

Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les corresponde como Mipyme, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las Mipyme, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.

**Instructivo de llenados**

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

Señalar lugar y fecha de suscripción del documento.

Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública).

Indicar el número de licitación pública.

Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.

Indicar el Registro federal de Contribuyentes del licitante.

Se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, de conformidad con los siguientes criterios:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estratificación** | | | | |
| **Tamaño** | **Sector** | **Rango de número de trabajadores** | **Rango de monto de ventas anuales (mdp)** | **Tope máximo combinado\*** |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
| Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
| Servicios | Desde 51 hasta 100 |
| Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 hasta $250 | 250 |

**\*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.**

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.

**ANEXO 8**

**ESCRITO DE ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por este medio en mi carácter de licitante manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la Propuesta Técnica y Económica para esta Licitación Pública:

Nombre del licitante:\_\_\_(Escriba el nombre del licitante)\_\_\_\_

Nacionalidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: Calle:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_número:\_\_\_\_\_\_\_Colonia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Código postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Entidad Federativa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Teléfono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Registro Federal de Contribuyentes:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**EN EL SUPUESTO DE QUE LA PERSONA FÍSICA PARTICIPE POR CONDUCTO DE UN REPRESENTANTE LEGAL, DEBERÁ LLENAR LO SIGUIENTE:**

Por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica de mi representado son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la Propuesta Técnica y Económica para esta Licitación Pública:

Nombre del licitante:\_\_\_(Escriba el nombre del licitante)\_\_\_\_

Nacionalidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: Calle:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_número:\_\_\_\_\_\_\_Colonia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Código postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Entidad Federativa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Teléfono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Registro Federal de Contribuyentes:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_(Escriba aquí el nombre del representante legal)\_\_\_, con el carácter de representante legal, manifiesto que cuento con facultades suficientes para actuar en nombre y representación de mi mandante el licitante cuyo nombre quedó asentado con anterioridad, de acuerdo al Poder que me fue otorgado mediante Escritura Pública número\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de fecha\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pasada ante la fe del Notario Público No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Licenciado\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la circunscripción territorial\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cuyos datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio son\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declarando bajo protesta de decir verdad que dicho mandato se encuentra vigente y no me han sido revocadas las facultades.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 8**

**ESCRITO DE ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS JURÍDICAS DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

*\_\_\_\_\_\_(Escriba el nombre del representante legal de la persona jurídica)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica de mi representada son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la Propuesta Técnica y Económica para esta Licitación Pública a nombre y representación de:

Razón Social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nacionalidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: Calle:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_número:\_\_\_\_\_\_\_Colonia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Delegación o Municipio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Código postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Entidad Federativa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Teléfono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Registro Federal de Contribuyentes:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre, número y circunscripción del Notario Público que la protocolizó: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Descripción del objeto social:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reformas o modificaciones al acta constitutiva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Relación de socios:

Apellido Paterno:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Apellido Materno:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nombre (s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y domicilio del apoderado o representante legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datos de la Escritura Pública mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Número de la escritura pública en la que consta el poder y facultades:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre, número y circunscripción del Notario Público que la protocolizó: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 9**

**ANEXO TÉCNICO QUE CONTIENE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS DESDE LA PERSPECTIVA DE REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.**

El (los) bien(es) y/o servicio(s) ofertado(s) por los licitantes, será(n) adquirido(s)de acuerdo a las cantidades, los requerimientos, especificaciones técnicas mínimas, términos de referencia, entregables y demás conceptos que se detallan a continuación:

**TABLA “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR.  REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y NORMAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS BIENES O SERVICIOS** |
| **1** | 2,000.00 | PIEZA | **LUMINARIA LED DE 40 WATTS A 220V** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: •** LEDS DE ULTIMA GENERACION DE ALTA EFICIENCIA. • CARCASA INYECTADA EN ALUMINIO ALEACION 380 RESISTENTE AL IMPACTO. • BRAZO PARA POSTE DE 2" 1/2, ABATIBLE DESDE 0 A 90º • SOCKET DE 7 PINES PARA PREDISPOSICION A TELEMETRIA O SOCKET DE 3 PINES ESTANDAR • FOTOCELDA ESTANDAR DE 3 PINES (ON/OFF). • PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES Y SOBRECORRIENTES DE 10 KV-10KA. • PINTURA ELECTROSTATICA. • INCLUYE DRIVERS DIMEABLE DE 0V~ A 10V ~. • LUMINARIA LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN, 5000K.  • EFICACIA LUMINOSA DEL SISTEMA 162.5 LM/W • GRADO DE HERMETICIDAD IP65. • GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO IK10 • VIDA UTIL NOMINAL DE 100,000 HORAS. • TENSION (V~) 120-277 • CORRIENTE (A) 0,33-0,14 • POTENCIA (W) 40 • POTENCIA MAXIMA (W) 41 • FACTOR DE POTENCIA 0,97 • FRECUENCIA (HZ) 50/60 • LUMENES (LM) 6500 F11:F14 • TEMPERATURA DE COLOR (K) 5000 • TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACION (ºC) -10 A 50 • CLASIFICACION IES.- ASIMETRICO TIPO I MEDIA • INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 70 • MAXIMO PICO DE CORRIENTE (KA) 10 |
|  |  |  |  | • MAXIMO PICO DE VOLTAJE (KV) 10 • DISTORSION ARMONICA EN CORRIENTE ≤15% • PESO TOTAL DE LA LUMINARIA (KG) CON FOTOCELDA 4.44 • PESO TOTAL DE LA LUMINARIA (KG) SIN FOTOCELDA 4.36 • MEDIDAS DE LA LUMINARIA: 41.01 CM DE LARGO X 21 CM DE ANCHO X 16.11 CM DE ALTO. • GARANTÍA SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN POR 5 AÑOS.• LUMINARIAS FABRICADAS EN MÉXICO. **SE SOLICITA QUE EL PRODUCTO CUMPLA COMO MINIMO CON LAS GARANTIAS, NORMAS Y CERTIFICACIONES SIGUIENTES:**• NOM-003-SCFI-2014• NOM-031-ENER-2019 • FIDE • PAESE • SE REQUIEREN PRODUCTOS HECHOS EN MEXICO. • SE REQUIERE GARANTIA MINIMA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, SE REQUIERE REEMPLAZO DEL PRODUCTO EN CASO DE QUE APLIQUE GARANTIA EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABLILES. |
| **2** | 100.00 | PIEZA | **FAROL LED DE 50W** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** • MATERIAL: ALUMINIO • MONTAJE PUNTA DE POSTE / NIPLE 2.5" • ACABADO GRIS • TECNOLOGÌA PLUS LED CIRCULAR / CREE • OPTICA: SIMÈTRICA / ASIMÈTRICA • POTENCIA: 50 WATTS • TEMP. DE OPERACIÒN: -30ºC A 40ºC • EFICIENCIA NOMINAL: 125 LM/W • FACTOR DE POTENCIA: <0.95 • DIST. ARMÒNICAS: < 20 • HORAS DE VIDA: 200,000 HRS • CONTROL DIMEABLE: 0 - 10V • VOLTAJE: UNV (120 - 277 V). • PESO: 7.5 KG  • DIMENSIONES: 480X76X620 MM  **SE SOLICITA QUE EL PRODUCTO CUMPLA COMO MINIMO CON LAS GARANTIAS SIGUIENTES:**  • SE REQUIERE GARANTIA MINIMA DE 10 AÑOS. |
| **3** | 80.00 | PIEZA | **LUMINARIA LED 80 WATTS A 220V** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**• LUMINARIA LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN, TEMPERATURA DE COLOR 5000K. • TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACION: -10 A 50 ºC • TENSION: 120-277 V ~ • CORRIENTE: 0.67 - 0.29 A • EFICACIA LUMINOSA DEL SISTEMA 175 LM/W. • CARCASA INYECTADA EN ALUMINIO ALEACIÓN 380 RESISTENTE AL IMPACTO• BRAZO PARA POSTE DE 2" 1/2, ABATIBLE DESDE 0º A 90º.• GRADO DE HERMETICIDAD: IP65.• GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO: IK10 • MAXIMO PICO DE CORRIENTE: 10 KA • MAXIMO PICO DE VOLTAJE: 10 KV• TIEMPO REAL DE VIDA DE 100,000 HORAS.• FOTOCELDA ESTÁNDAR DE 3 PINES (ON/OFF).• PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y SOBRECORRIENTES DE 10 KV – 10 KA.• PINTURA ELECTROESTÁTICA.• DRIVER DIMEABLE DE 0 A 10 V~ • POTENCIA: 80 W. • POTENCIA MAXIMA: 82 W • LUMENES: 14,000 LM • FACTOR DE POTENCIA: 0.97 • FRECUENCIA: 50/60 HZ • DISTORSION ARMONICA EN CORRIENTE: ≤ 15% |
| • PESO TOTAL DE LA LUMINARIA CON FOTOCELDA: 5.18 KG • MEDIDAS DE LA LUMINARIA: 50.00 CM DE LARGO X 19 CM DE ANCHO X 15.80 CM DE ALTO CON FOTOCELDA.  • GARANTÍA SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN POR 5 AÑOS. • LUMINARIAS FABRICADAS EN MÉXICO. **SE SOLICITA QUE EL PRODUCTO CUMPLA COMO MINIMO CON LAS GARANTIAS, NORMAS Y CERTIFICACIONES SIGUIENTES:** • NOM-003-SCFI-2014 • NOM-031-ENER-2019 • FIDE • PAESE • SE REQUIEREN PRODUCTOS HECHOS EN MEXICO. • SE REQUIERE GARANTIA MINIMA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, SE REQUIERE REEMPLAZO DEL PRODUCTO EN CASO DE QUE APLIQUE GARANTIA EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABLILES. |
| **4** | 800.00 | PIEZA | **LAMPARA CALLE LED 100 WATTS A 220 V CON FOTOCELDA.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**• LUMINARIA LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN, 5000K. • CARCASA INYECTADA EN ALUMINIO ALEACIÓN380• BRAZO PARA POSTE DE 2" 1/2, ABATIBLE DE 0º A 90º.• SOCKET DE 7 PINES PARA PREPODISPOSICION A TELEMETRÌA O SOCKET DE 3 PINES ESTANDAR.• FOTOCELDA ESTANDAR DE 3 PINE (ON/OFF)• PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES Y SOBRECORRIENTES DE 10KV - 10KA. • PINTURA ELECTROSTÀTICA • INCLUYE DRIVER DIMEABLE DE 0 V ~ A 10 V ~• VIDA UTIL NOMINAL DE 100, 000 HORAS• TENSIÒN 120 - 277 V~ • CORRIENTE 0.83 - 0.36 A • POTENCIA: 100 W. • POTENCIA MAXIMA: 102 W. • FRECUENCIA: 50/60 HZ. • FACTOR DE POTENCIA: 0.97. • EFICACIA LUMINOSA DEL SISTEMA: 170 LM/W. • CLASIFICADOR IES: ASIMETRICO TIPO III MEDIA. • TEMPERATURA DE COLOR: 5 000 K. • INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR: 70 CRI. • MAXIMO PICO DE CORRIENTE: 10 KA. • MAXIMO PICO DE VOLTAJE: 10 KV • PESO TOTAL DE LA LUMINARIA CON FOTOCELDA 5.18 KG. **DEBE CUMPLIR CON NORMAS Y CERTIFICACIONES:**• NOM-003-SCFI-2014• NOM-031-ENER-2019 |
| • FIDE • PAESE • MEDIDAS DE LA LUMINARIA: 500 MM DE LARGO X 190 MM DE ANCHO X 221 MM DE ALTO CON FOTOCELDA.  • SE REQUIERE GARANTÍA SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN POR 5 AÑOS. • LUMINARIAS FABRICADAS EN MÉXICO. • DISTORCION ARMÒNICA EN CORRIENTE < 15% • TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÒN -10ºC A 50ºC • GRADO DE HERMETICIDAD: IP65 • GRADO DE PROTECCION CONTRA IMPACTO: IK10  **SE SOLICITA QUE EL PRODUCTO CUMPLA COMO MINIMO CON LAS GARANTIAS SIGUIENTES:** • SE REQUIEREN PRODUCTOS HECHOS EN MEXICO. • SE REQUIERE GARANTIA MINIMA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, SE REQUIERE REEMPLAZO DEL PRODUCTO EN CASO DE QUE APLIQUE GARANTIA EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABLILES. |
| **5** | 15.00 | ROLLOS 100 METROS | **CABLE THHW-LS ROHS #8 NEGRO PZA ROLLO DE 100 MTS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** CONDUCTOR DE COBRE SUAVE, 1 ALAMBRE O VARIOS ALAMBRES CABLEADOS CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) EN COLORES ESPECIFICACIONES: PRODUCTO EN BASE A LAS NORMAS •NOM-063-SCFI: PRODUCTOS ELÉCTRICOS-CONDUCTORES- REQUISITOS DE SEGURIDAD•NOM-001-SEDE: INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACIÒN). •NMX-J-010-ANCE: CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO, PARA INSTALACIONES HASTA 600 V. •NMX-J-012-ANCE: CONDUCTORES DE COBRE CON CABLEADO CONCENTRICO PARA USOS ELECTRICOS. **CARACTERÍSTICAS:**• CONDUCTOR ELÉCTRICO FLEXIBLE DE COBRE SUAVE CON CABLEADO CONCÉNTRICO NORMAL, QUE PERMITE MANEJARLO, INSTALARLO Y ACOMODARLO CON MAYOR FACILIDAD.• AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)• RESISTENTE A LA FLAMA Y A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS• EXCELENTE RESISTENCIA A LOS EFECTOS DE LA HUMEDAD, AUN EN CONDICIONES CRÍTICAS. • EXCELENTE RESISTENCIA A LA LUZ SOLAR.• EXCELENTES CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS• TENSIÓN DE OPERACIÓN: 600 V.• TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN PARA THW-LS: 90° C EN AMBIENTE SECO• TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN PARA THHW-LS: 75° C AMBIENTE MOJADO• TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA: 105 ° C. • TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN EN CORTO CIRCUITO: 150° C. • PRESENTACION EN ROLLO DE 100 METROS, COLOR NEGRO, EN CAJA O BOLSA TERMOCONTRACTIL. • CALIBRE 8 AWG/KCM • COLOR DE CABLE: NEGRO. |
| • AREA NOMINAL: 8.37MM2 • PESO APROXIMADO 105 KG/KM • DIAMETRO EXTERIOR APROXIMADO: 6.1 MM • RESISTENCIA ELECTRICA 20 ºC: 2.10 Ω/KM • NUMERO DE ALAMBRES: 19 • ESPESOR AISLANTE: 1.14 MM |
| **6** | 8.00 | ROLLOS 100 METROS | **CABLE THHW-LS ROHS #8 BLANCO PZA ROLLO DE 100 MTS** | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CONDUCTOR DE COBRE SUAVE, 1 ALAMBRE O VARIOS ALAMBRES CABLEADOS CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) EN COLORES ESPECIFICACIONES, PRODUCTO EN BASE A LAS NORMAS: •NOM-063-SCFI: PRODUCTOS ELÉCTRICOS-CONDUCTORES- REQUISITOS DE SEGURIDAD•NOM-001-SEDE: INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACIÒN). •NMX-J-010-ANCE: CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO, PARA INSTALACIONES HASTA 600 V. •NMX-J-012-ANCE: CONDUCTORES DE COBRE CON CABLEADO CONCENTRICO PARA USOS ELECTRICOS. CARACTERÍSTICAS:• CONDUCTOR ELÉCTRICO FLEXIBLE DE COBRE SUAVE CON CABLEADO CONCÉNTRICO NORMAL, QUE PERMITE MANEJARLO, INSTALARLO Y ACOMODARLO CON MAYOR FACILIDAD.• AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)• RESISTENTE A LA FLAMA Y A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS• EXCELENTE RESISTENCIA A LOS EFECTOS DE LA HUMEDAD, AUN EN CONDICIONES CRÍTICAS. • EXCELENTE RESISTENCIA A LA LUZ SOLAR.• EXCELENTES CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS• TENSIÓN DE OPERACIÓN: 600 V.• TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN PARA THW-LS: 90° C EN AMBIENTE SECO• TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN PARA THHW-LS: 75° C AMBIENTE MOJADO• TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA: 105 ° C. • TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN EN CORTO CIRCUITO: 150° C. • PRESENTACION EN ROLLO DE 100 METROS, COLOR NEGRO, EN CAJA O BOLSA TERMOCONTRACTIL. • CALIBRE 8 AWG/KCM • COLOR DE CABLE: BLANCO. |
| • AREA NOMINAL: 8.37MM2 • PESO APROXIMADO 105 KG/KM • DIAMETRO EXTERIOR APROXIMADO: 6.1 MM • RESISTENCIA ELECTRICA 20 ºC: 2.10 Ω/KM • NUMERO DE ALAMBRES: 19 • ESPESOR AISLANTE: 1.14 MM |
| **7** | 50.00 | PIEZA | **FOTOCONTROL. 2 P. CON INT. DE 30 A. POR POLO 220V (FOTOCONTACTOR DE 30 AMP).** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** FOTOCONTACTOR 220V A 30AMP 2 POLOS MOD 5404-S • NÚMERO DE POLOS: 2, 30 A POR POLO. • TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -18° C A 60° C. • PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA: DE 2 POLOS DE 30 A CON BOBINAS DE 220 V~, 60 HZ. • CONTACTOR MAGNÉTICO: DE 2 POLOS DE 30 A CON BOBINAS DE 220 V~, 60 HZ. • CAJA: NEMA TIPO III RAINTIGHT A PRUEBA DE LLUVIA, CON FOTOCONTROL INCLUIDO. • TERMINADO: ESMALTADO COLOR BEIGE, PINTURA EPOXICA. |
| **8** | 25.00 | PIEZA | **FOTOCONTROL. 2 P. CON INT. DE 40 A. POR POLO 220V (FOTOCONTACTOR DE 40 AMP).** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  FOTOCONTACTOR 220V A 40AMP 2 POLOS MOD 5404-S1• NÚMERO DE POLOS: 2, 40 A POR POLO.• TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -18° C A 60° C.• PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA: DE 2 POLOS DE 40 A CON BOBINAS DE 220 V~, 60 HZ.• CONTACTOR MAGNÉTICO: DE 2 POLOS DE 40 A CON BOBINAS DE 220 V~, 60 HZ.• CAJA: NEMA TIPO III RAINTIGHT A PRUEBA DE LLUVIA, CON FOTOCONTROL INCLUIDO.• TERMINADO: ESMALTADO COLOR BEIGE, PINTURA EPOXICA. |
| **9** | 30.00 | PIEZA | **FOTOCONTROL. 2 P. CON INT. DE 60 A. POR POLO 220V (FOTOCONTACTOR DE 60 AMP).** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  FOTOCONTACTOR 220V A 60AMP 2 POLOS MOD 5406-S • NÚMERO DE POLOS: 2, 60 A POR POLO. • TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -18° C A 60° C. • PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA: DE 2 POLOS DE 60 A CON BOBINAS DE 220 V~, 60 HZ. • CONTACTOR MAGNÉTICO: DE 2 POLOS DE 60 CON BOBINAS DE 220 V~, 60 HZ. • CAJA: NEMA TIPO III RAINTIGHT A PRUEBA DE LLUVIA, CON FOTOCONTROL INCLUIDO. • TERMINADO: ESMALTADO COLOR BEIGE, PINTURA EPOXICA. |
| **10** | 25.00 | PIEZA | **TUBO ROSCADO ACOMETIDA 1 1/4" DE ACERO GALVANIZADO** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • TUBO ROSCADO DE ACERO GALVANIZADO DE 3MTS. • PARED GRUESA PARA INSTALACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO Y ENSAMBLE CON MUFA ROSCADA Y MEDIDOR. • MEDIDAS: LARGO: 3M, DIAMETRO: 41MM, MEDIDA: 1 1/4" (32MM). |
| **11** | 40.00 | PIEZA | **BASE DE MEDICION 5/100 CUADRADA (WATTH P/5 TERM CUADRADA AEREA EMP8)** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  BASE PARA MEDIDOR BIFÁSICA 5 TERMINALES PARA SOBREPONER • CUERPO DE ACERO AL CARBÒN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. • USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL. • CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN MÁXIMA: 600 V~, CORRIENTE NOMINAL: 100 A, CORRIENTE MÁXIMA: 125 A FRECUENCIA 60 HZ • ENTRADA 1 1/4" (32 MM). • ACOMETIDA: AEREA. • TERMINALES EN LATON. • PRODUCTO HECHO EN MEXICO. |
| **12** | 30.00 | PIEZA | **MUFA PARA ACOMETIDA 1 ¼"** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • MUFA ROSCADA PARA TUBO 1 1/4”• PARA INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, • EVITA EL INGRESO DE AGUA A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICAESPECIFICACIONES:• DIÁMETRO DE ORIFICIOS: 4 DE 8 MM, • MEDIDA: 1 1/4” (32 MM), • TAPÓN PASACABLES TERMOPLÁSTICO CON PROTECCIÓN UV, • CUERPO DE ALUMINIO, • ENSAMBLE CON TUBO DE 1 1/4”, • HECHO EN MÉXICO |
| **13** | 25.00 | PIEZA | **CONECTOR RECTO DE 1 1/4" (LIQUATITE)** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • CONECTORES RECTOS DE 1 1/4" PARA TUBO FLEXIBLE PARA LA UNIÓN SEGURA DE LA TUBERÍA METÁLICA FLEXIBLE CON LAS CAJAS DE CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS A ENERGIZAR ASEGURANDO LA CONTINUIDAD ELÉCTRICA A TIERRA Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. • SE REQUIERE QUE LOS CONECTORES ESTEN DISEÑADOS PARA UN ENSAMBLE PRECISO, QUE PROPORCIONE UNA FACIL Y EFICIENTE INSTALACION, PARA ASEGURAR UNA UNION RESISTENTE DE LA TUBERIA METALICA FLEXIBLE CON LA CAJA DE CONEXION. • MEDIDA: 1 1/4" (32 MM). • MATERIAL: ALEACION DE ZINC, ALUMUNION, MAGNECIO Y COBRE (ZAMAC). |
| **14** | 25.00 | PIEZA | **TUBO FLEXIBLE DE 1 1/4"** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** TUBO FLEXIBLE DE 1 1/4"  **CARACTERISTICAS:** • FABRICADO EN SU INTERIOR CON UNA CINTA PLANA DE ACERO AL CARBÓN GALVANIZADO ELECTROLÍTICAMENTE, Y EN EL EXTERIOR SE ENCUENTRA RECUBIERTO CON UNA FUNDA DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) QUE TIENE COMO FUNCIÓN PRINCIPAL LA PROTECCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS, OFRECIENDO UNA PROTECCIÓN IMPERMEABLE Y HERMÉTICA A LÍQUIDOS. • EXCELENTE RESISTENCIA MECÁNICA. SE REQUIERE QUE ESTÉ DISEÑADO PARA LA PROTECCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS A LA INTEMPERIE O DONDE SE REQUIERE DE FLEXIBILIDAD Y FACILIDAD DE MANEJO. • MEDIDAS: 1 1/4", DIAMETRO INTERNO MINIMO: 34.3 MM, DIAMETRO INTERNO MAXIMO: 34.8 MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO: 39 MM, DIAMETRO EXTERNO MAXIMO: 39.5 MM. |
| **15** | 1,000.00 | PIEZA | **FOTOCELDA 2024 208-277V 1500W 1800VA** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • FOTOCONTROL O FOTOCELDA 2024 CON MONTAJE 1/2″VUELTA. • PARA CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO DE ILUMINACIÓN DE CALLES Y AUTOPISTAS. LAS LUMINARIAS SE ENCIENDEN AUTOMÁTICAMENTE AL ANOCHECER Y SE APAGAN AL AMANECER. DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA ACTUAR CON LUZ NATURAL.**ESPECIFICACIONES**•VOLTAJE: 220V ~ • CAPACIDAD BALASTRO (VA): 1800• NIVEL DE OPERACIÓN: ENCENDIDO DE 1 A 3 FC (10 A 30 LX). APAGADO DE APROXIMADAMENTE 5 VECES AL NIVEL DE ENCENDIDO.• TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40°C A 60°C.• PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS (PCDA): CON DISEÑO DE EXPULSIÓN TIPO ABIERTO. EL MARGEN DE PROTECCIÓN ES DE 2,5 KV EN EL DISPARO Y 5000 A DE CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN.•FOTOCELDA: SULFURO DE CADMIO, 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO. SELLADA EPÓXICAMENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINANTES, HUMEDAD Y MÁXIMA ESTABILIDAD.• ORIENTACIÓN DE INSTALACIÓN: OMNIDIRECCIONAL.• VIDA DE LOS CONTACTOS: 5000 OPERACIONES.• TERMINALES DE CONEXIÓN: DE LATÓN SÓLIDO PARA MÁXIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y BUENA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA. • CONTACTOS: NORMALMENTE CERRADOS. |
| **16** | 100.00 | PIEZA | **FOTOCELDA 2021 105-130V 1500W 1800VA** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • FOTOCONTROL O FOTOCELDA 2021 CON MONTAJE 1/2″. • PARA CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO DE ILUMINACIÓN DE CALLES Y AUTOPISTAS. LAS LUMINARIAS SE ENCIENDEN AUTOMÁTICAMENTE AL ANOCHECER Y SE APAGAN AL AMANECER. DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA ACTUAR CON LUZ NATURAL. ESPECIFICACIONES VOLTAJE: 127V CAPACIDAD BALASTRO (VA) 1800 • NIVEL DE OPERACIÓN: ENCENDIDO DE 1 A 3 FC (10 A 30 LX). APAGADO DE APROXIMADAMENTE 5 VECES AL NIVEL DE ENCENDIDO. • TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40°C A 60°C. PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS (PCDA): CON DISEÑO DE EXPULSIÓN TIPO ABIERTO. EL MARGEN DE PROTECCIÓN ES DE 2,5 KV EN EL DISPARO Y 5000 A DE CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN. • FOTOCELDA: SULFURO DE CADMIO, 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO. SELLADA EPÓXICAMENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINANTES Y HUMEDAD Y MÁXIMA ESTABILIDAD. • ORIENTACIÓN DE INSTALACIÓN: OMNIDIRECCIONAL. • VIDA DE LOS CONTACTOS: 5000 OPERACIONES. • TERMINALES DE CONEXIÓN: DE LATÓN SÓLIDO PARA MÁXIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y BUENA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA. •CONTACTOS: NORMALMENTE CERRADOS. |
| **17** | 200.00 | PIEZA | **BRAZO DE 1.5M CED.30X2” GALVANIZADO** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • BRAZO DE POSTE PARA LUMINARIA DE 1.5MTS DE LONGITUD, • MATERIAL DE FABRICACION: FABRICADO EN TUBO CEDULA 30, DIAMETRO 2" GALVANIZADO, • HECHO EN MÉXICO. • DIAMETRO DE TUBO: 50.8 MM • LARGO DE TUBO: 1.5 M • DIMENSIONES DE PERCHA: 150 X 80 MM • ESPESOR DE PERCHA: 4.7 MM. • OTRAS ESPECIFICACIONES: GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE CON DETALLE EN PERCHA. |
| **18** | 100.00 | PIEZA | **REFLECTOR LED DE 200 WATTS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • LUMINARIA TIPO REFLECTOR A BASE DE TECNOLOGIA LED, CONFORMADA POR MODULOS LED DE ALTO FLUJO, • DRIVER ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA. • MATERIAL: ALUMINIO, • OPERACIÓN: DE 110-240 V, 50/60HZ. • CONSUMO: DE 200 WATTS. • DRIENTACION: DIRIGIBLE. • ATENUACION: ND. • CON UNA EFICIENCIA LUMINOSA DE: 100 LM/W, • CON FACTOR DE POTENCIA: <0.95. • CON DIST. ARMONICAS < 20. • CON HORAS DE VIDA COMO MINIMO: 50,000 HORAS. • CON TEMP. COLOR DE 6000 K. • LAS MEDIDAS DEL REFLECTOR SON: 382X464X52MM. • GRADO DE HERMETICIDAD: IP65. |
| **19** | 100.00 | PIEZA | **REFLECTOR LED DE 300 WATTS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • LUMINARIA TIPO REFLECTOR A BASE DE TECNOLOGIA LED, CONFORMADA POR MODULOS LED DE ALTO FLUJO, • DRIVER ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA. • MATERIAL: ALUMINIO, • OPERACIÓN: DE 110-240 V, 50/60HZ. • CONSUMO: DE 300 WATTS. • DRIENTACION: DIRIGIBLE. • ATENUACION: ND. • CON UNA EFICIENCIA LUMINOSA DE: 100 LM/W, • CON FACTOR DE POTENCIA: <0.95. • CON DIST. ARMONICAS < 20. • CON HORAS DE VIDA COMO MINIMO: 50,000 HORAS. • CON TEMP. COLOR DE 6000 K. • LAS MEDIDAS DEL REFLECTOR SON: 624X438X47MM. • GRADO DE HERMETICIDAD: IP65. |
| **20** | 50.00 | PIEZA | **REFLECTOR LED DE 500 WATTS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • LUMINARIA TIPO REFLECTOR A BASE DE TECNOLOGIA LED, CONFORMADA POR MODULOS LED DE ALTO FLUJO, • DRIVER ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA. • MATERIAL: ALUMINIO, • OPERACIÓN: DE 110-240 V, 50/60HZ. • CONSUMO: DE 500 WATTS. • DRIENTACION: DIRIGIBLE. • ATENUACION: ND. • CON UNA EFICIENCIA LUMINOSA DE: 100 LM/W, • CON FACTOR DE POTENCIA: <0.95. • CON DIST. ARMONICAS < 20. • CON HORAS DE VIDA COMO MINIMO: 50,000 HORAS. • CON TEMP. COLOR DE 6000 K. • LAS MEDIDAS DEL REFLECTOR SON: 624X438X47MM. • GRADO DE HERMETICIDAD: IP65. |
| **21** | 30.00 | PIEZA | **CONTACTORES TAMAÑO 1 DE 30 AMP DE 3 POLOS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  CONTACTOR DE 3 POLOS DE 220 V, DE 30 AMP. CONTACTOR DE POTENCIA 3 AC 50 , GRADO DE PROTECCION IP: FRONTAL IP20, DEL BORNE DE CONEXIÓN IP00, TENSION DE AISLAMIENTO CON VALOR ASIGNADO DE 690V, RESISTENCIA A TENSION DE CHOQUE VALOR ASIGNADO: 6KV, TENSION MAXIMA ADMITIDA PARA SEPARACION DE PROTECCION ENTRE BOBINA Y CONTACTOS PRINCIPALES DE 400 V, GRADOS DE PROTECCION IP: FRONTAL IP20 Y DEL BORNE DE CONEXION IP00. |
| **22** | 30.00 | PIEZA | **CONTACTORES TAMAÑO 2 DE 40 AMP DE 3 POLOS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  CONTACTOR DE 3 POLOS DE 220 V, DE 40 AMP. CONTACTOR DE POTENCIA 3 AC 50 , GRADO DE PROTECCION IP: FRONTAL IP20, DEL BORNE DE CONEXIÓN IP00, TENSION DE AISLAMIENTO CON VALOR ASIGNADO DE 690V, RESISTENCIA A TENSION DE CHOQUE VALOR ASIGNADO: 6KV, TENSION MAXIMA ADMITIDA PARA SEPARACION DE PROTECCION ENTRE BOBINA Y CONTACTOS PRINCIPALES DE 400 V, GRADOS DE PROTECCION IP: FRONTAL IP20 Y DEL BORNE DE CONEXION IP00. |
| **23** | 30.00 | PIEZA | **CONTACTORES TAMAÑO 3 DE 60 AMP DE 3 POLOS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  CONTACTOR DE 3 POLOS DE 220 V, DE 60 AMP. CONTACTOR DE POTENCIA 3 AC 50 , GRADO DE PROTECCION IP: FRONTAL IP20, DEL BORNE DE CONEXIÓN IP00, TENSION DE AISLAMIENTO CON VALOR ASIGNADO DE 690V, RESISTENCIA A TENSION DE CHOQUE VALOR ASIGNADO: 6KV, TENSION MAXIMA ADMITIDA PARA SEPARACION DE PROTECCION ENTRE BOBINA Y CONTACTOS PRINCIPALES DE 400 V, GRADOS DE PROTECCION IP: FRONTAL IP20 Y DEL BORNE DE CONEXION IP00. |
| **24** | 50.00 | PIEZA | **POSTE REDONDO CONICO 5 MTS CON ANCLA X 3/4" 50 CM** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 5MTS. DE ALTURA, PINTADO Y FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 14 CON DETALLE DE PERCHA O NIPLE, • CON DIAMETRO DE BASE DE 125 MM. • CON DIAMETRO DE CORONA DE 75 MM, • LADO PLACA BASE DE 250 MM. • ESPESOR DE PLACA BASE DE 9.5 MM. • HECHO EN MÉXICO. • SE REQUIERE QUE LOS OFICIOS DE LA BASE PARA EL ANCLA SEAN DE 19 CM CENTRO. |
| **25** | 50.00 | PIEZA | **POSTES METÁLICO REDONDO DE 7 M** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 7MTS. DE ALTURA, PINTADO Y FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBON CALIBRE 14, CON DETALLE DE PERCHA O NIPLE. • CON DIAMETRO DE BASE DE 125 MM. • CON DIAMETRO DE CORONA 75 MM. • LADO DE PLACA PASE DE 250 MM. • ESPESOR DE PLACA BASE DE 9.5 MM. • HECHO EN MÉXICO. • SE REQUIERE QUE LOS OFICIOS DE LA BASE PARA EL ANCLA SEAN DE 19 CM CENTRO. |
| **26** | 50.00 | PIEZA | **POSTE REDONDO CONICO 9 MTS CON ANCLA X 3/4" 50 CM** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 9MTS. DE ALTURA, PINTADO Y FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBON CALIBRE 14, CON DETALLE DE PERCHA O NIPLE. • CON DIAMETRO DE BASE DE 125 MM. • CON DIAMETRO DE CORONA 75 MM. • LADO DE PLACA PASE DE 250 MM. • ESPESOR DE PLACA BASE DE 9.5 MM. • HECHO EN MÉXICO. • SE REQUIERE QUE LOS OFICIOS DE LA BASE PARA EL ANCLA SEAN DE 19 CM CENTRO. |
| **27** | 10.00 | PIEZA | **BALASTROS DE 400 W ADITIVOS METÁLICO** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • BALASTRO TIPO AUTOTRANSFORMADOR AUTO-REGULADO CIRCUITO ADELANTADO, ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA UNA LAMAPARA DE ADITIVOS METALICOS. •POTENCIA DE LAMPRARA: 400W 220/127 871-OS-411, • VOLTS: 133 • AMPS: 2.1 • TENSION DE LINEA (V ~): 127/220. • CORRIENTE DE LINEA (A): 3,65/2,10 • POTENCIA DE LINEA (W): 455 • TENSION DE ENC. (V ~): 280 • PESO APROXIMADO (KILOGRAMOS): 5.5 •BALASTRO ADITIVO METÁLICO PARA LAMPARA DE 400W, VOLTAJE 220/127, POTENCIA DE LINEA 455W, 2.1 AMPS, DIMENSIONES 9 × 16 × 10.8 CM., HECHO EN MEXICO. **PRODUCTO EN BASE A LAS NORMAS:**  • NOM-058-SCFI • NMX-J-230-ANCE • SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO DE ACUERDO A NORMA: ISO 9001:2000 |
| **28** | 10.00 | PIEZA | **FOCO A. METALICOS 400W E39** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • LAMPARAS DE ADITIVOS METALICOS DE 400W  • PARA USO EN ALUMBRADO PÚBLICO, EXTERIOR, ESPACIOS DEPORTIVOS, ILUMINACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL • DISEÑADOS PARA OPERAR EN POSICIÓN UNIVERSAL. • ENCENDIDO RÁPIDO. • LAMPARA CON BULBO. • ENTRADA: BASE E39. • LÁMPARA CON BULBO BASE E39,  • POTENCIA NOMINAL: 400W • HORAS DE VIDA: 20 000 H • FLUJO LUMINOSO NOMINAL: 36 000 LM • TIPO DE COLOR: NEUTRA. • INDICE DE REPRODUCCION DE COLOR (IRC): >65 • BULBO: ED37 • BASE: E39  • TEMPERATURA DE COLOR: 4000 K • CÓDIGO ANSI: M59 |
| **29** | 100.00 | PIEZA | **BALASTROS DE 100 W VSAP** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • BALASTROS TIPO AUTOTRANSFORMADOR AUTO-REGULADOCIRCUITO ADELANTADO, ALTO FACTOR DE POTENCIAPARA UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION. • POTENCIA DE 100W, • VOLTS: 55 • AMPS: 2,10 • TENSION DE LINEA (V ~): 127/220. • CORRIENTE DE LINEA (A): 1,150/.,635 • POTENCIA DE LINEA (W): 137 • TENSION DE ENC. (V ~): 110 • PESO APROXIMADO (KILOGRAMOS): 2.95 **PRODUCTO EN BASE A LAS NORMAS:**  • NOM-058-SCFI • NMX-J-230-ANCE • SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO DE ACUERDO A NORMA: ISO 9001:2000 |
| **30** | 100.00 | PIEZA | **FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 ED23** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • VAPOR DE SODIO ESTÁNDAR ANSI S54 DE ALTA EFICACIA LUMINOSA DE 100W • ALTA EFICACIA LUMINOSA. • DIMENSIONES: DIAMETRO:46.0 MM, LARGO: 206.0 MM, DISTANCIA A CENTRO FOCAL: 132.0 MM **INFORMACION ELECTRICA.** • POTENCIA DE LA LÁMPARA 100 W • CORRIENTE DE LA LÁMPARA 2.1 A • VOLTAGE NOMINAL 55 V • VOLTAGE IGNICIÓN 110 V • EFICACIA DE LA LÁMPARA 95 LM/W **INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA:** • FLUJO LUMINOSO 9 500 LM • ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (IRC) ≤25 • TEMPERATURA DE COLOR 2 000 K • COMO MINIMO 24 000 HORAS DE VIDA • MAXIMA TEMPERATURA DE BULBO: 400 ºC • MAXIMA TEMPERATURA DE BASE: 210 ºC |
| **31** | 50.00 | PIEZA | **SOQUET PORTA LAMPARA BASE MOGUL DE PORCELANA** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • PORTALÁMPARA DE PORCELANA BASE MOGUL **CARACTERÍSTICAS:**  • TENSIÓN: 250 V~. • POTENCIA: 1,500 W • TENSIÓN DE IMPULSO: 4 KV  • ENTRADA E39 • HECHO EN MEXICO. • CUERPO DE PORCELANA. • CASQUILLO DE LATON. |
| **32** | 15.00 | PIEZA | **IU1C50 INTERR TERMOMAGNETICO 2P 50 AMP** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS MONTAJE ENCHUFABLE DE 50 AMPERES, TIPO QOD• PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, COMPATIBLE CON CUALQUIER CENTRO DE CARGA DISPONIBLE EN EL MERCADOCARACTERÍSTICAS:• CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 10 KA, • TAMAÑO ESTÁNDAR 0.75” (19 MM) • 2 POLOS • CIRCUITO DE BREAKER TIPO STANDARD, • TENSIÓN 120 V~ / 240 V, CON MIRILLA INDICADORA. |
| **33** | 15.00 | PIEZA | **IU1C30 INTERR TERMOMAGNETICO 2P 30 AMP** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS MONTAJE ENCHUFABLE DE 30 AMPERES, TIPO QOD • PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, COMPATIBLE CON CUALQUIER CENTRO DE CARGA DISPONIBLE EN EL MERCADO CARACTERÍSTICAS: • CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 10 KA, • TAMAÑO ESTÁNDAR 0.75” (19 MM) • TENSIÓN 120 V~ / 240 V, CON MIRILLA INDICADORA. |
| **34** | 15.00 | PIEZA | **IU1C20 INTERR TERMOMAGNETICO 2P 20 AMP** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS MONTAJE ENCHUFABLE DE 20 AMPERES,TIPO QOD • PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, COMPATIBLE CON CUALQUIER CENTRO DE CARGA DISPONIBLE EN EL MERCADO **CARACTERÍSTICAS:** • CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 10 KA • TAMAÑO ESTÁNDAR 0.75” (19 MM) • TENSIÓN 120 V~ / 240 V, CON MIRILLA INDICADORA. |
| **35** | 900.00 | PIEZA | **CINTA AISLANTE DE PVC NEGRA 19MM X 18 METROS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • CINTA ELECTRICA AISLANTE DE PVC ADECUADAMENTE PLASTIFICADA Y ESTABILIZADA. • RECUBRIMIENTO DE UNA CARA DE ADHESIVOS SENSITIVOS A LA PRESION BASE HULE, • RESISTENTE AL FRIO, PARA USO GENEREAL. • ROLLO DE 19MM X 18M • APLICACIONES EN BAJA TENSION HASTA 600V U 80 ºC **CARACTERÌSTICAS**; • ADECUADO PARA USOS INFERIORES A 600 V • ROLLO DE 19 MM X 18 M • EL ADHESIVO NO CORROSIVO Y SENSIBLE A LA PRESION ELIMINA LA NECESIDAD DE CALOR, HUMEDAD U OTROS CATALIZADORES PARA AFECTAR LA APLICACION.CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN: • ESPESOR 0.13 MM • ELONGACIÓN 150% • ADHESION AL ACERO: 0.18 KG/CM • RETARDANTE A LA FLAMA. COLOR: NEGRO. |
| **36** | 5.00 | ROLLO | **ROLLOS DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19MM** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • FLEJE PARA CINCHAR 19MM DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 • MEDIDA ANCHO: 19.1 MM (3/4"). • CALIBRE 26 (0.43 A 0.47 MM DE GRUESO). • CON BORDES SIN FILO. • ACABADO BRILLANTE 2B. • CON MARCA GRABADA. • ROLLO DE 30.5 METROS EMPACADO EN CAJA DE CARTÒN. • SE REQUIERE QUE VENGA LISTO PARA FORMAR ABRAZADERAS DE CUALQUIER DIAMETRO PARA FIJACIONES PERMANENTES. • HECHO EN MÈXICO |
| **37** | 500.00 | PIEZA | **GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE LISAS 3/4"** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • SELLO CERRADO 3/4" PARA FLEJAR ACERO INOXIDABLE TIPO 304 • FLEJE PARA BAND-INOX DE 19MM DE ANCHO (3/4"). • FABRICADO EN CALIBRE 24 (1.3 A 1.7 MM DE GRUESO) • ACABADO BRILLANTE 2B • SE REQUIERE QUE PERMITA APLICACIONES DE CERRADO DE LA ABRAZADERA UTILIZANDO PINZAS ESPECIALES PARA CERRARLO, TORQUELANDOLO AL APLICARLO EN SITIO. • HECHO EN MEXICO |
| **38** | 500.00 | PIEZA | **BASE PARA FOTOCELDA** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • RECEPTÁCULO CON CABLE CALIBRE 14 AWG DE 25 CM DE LONGITUD• SE SOLICITA QUE SE INCLUYA CABLES DE #14• SE REQUIERE CON SOPORTE DE MONTAJE Y TORNILLOS• DESCRIPCIÓN/CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: 120-480V• TIPO: CERRADURA• SE REQUIERE QUE EL ÉMBOLO SEA OPERADO MANUALMENTE• DIÁMETRO EXTERIOR: 2.57″ • PESO NETO: 0.08 KG • ANCHO: 6.5 CM • ALTO: 6.5 CM • LARGO: 25 CM• VOLTAJE: 120 A 480V AC• ALTURA TOTAL: 1.53″• AMPERES: 15 A • SE REQUIERE QUE TENGA PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITO. |
| **39** | 10.00 | ROLLO 100 METROS | **CABLE FLEXIBLE POT # 14 BLANCO PZA ROLLO DE 100 MTS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • CABLE CORDÓN POT TIPO SPT 300 VOLTS CALIBRE 14 • DOS CONDUCTORES PARALELOS DE COBRE SUAVE FLEXIBLE. • AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO ( PVC ). • CONDUCTOR ELÉCTRICO DE COBRE SUAVE, CABLEADO FLEXIBLE CLASE K.  • AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) EN COLOR BLANCO.  • SE REQUIERE QUE SEA RESISTENTE A LA HUMEDAD.  • EXCELENTES CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.  • POR EL TIPO DE AISLAMIENTO NO PROPAGA EL INCENDIO.  • EXCELENTE RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO Y FRECUENTES DOBLECES  • CONTIENE IDENTIFICACIÓN DE POLARIDAD A TODO LO LARGO Y EN UNA SOLA FASE.  • TENSIÓN DE OPERACIÓN: 300 V.  • TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 60° C. • SE REQUIERE QUE EL EMPAQUE O PRESENTACION VENGA EN ROLLOS DE 100 METROS. • CALIBRE AWG: 14. • NUMERO DE HILOS: 40 • TIPO: SPT-2 • DIAMETRO DEL CONDUCTOR: 1.835 MM • ESPESOR DE AISLAMIENTO: 1.14 MM **PRODUCTO EN BASE A LAS NORMAS: - NMX-J-297: CORDONES FLEXIBLES DE COBRE PARA USOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.**  • UL-62 FLEXIBLE CORDS AND CABLES |
| **40** | 10.00 | ROLLO 100 METROS | **CABLE FLEXIBLE POT # 14 NEGRO ROLLO DE 100 MTS** | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • CABLE CORDÓN POT TIPO SPT 300 VOLTS CALIBRE 14• DOS CONDUCTORES PARALELOS DE COBRE SUAVE FLEXIBLE. • AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO ( PVC ). • CONDUCTOR ELÉCTRICO DE COBRE SUAVE, CABLEADO FLEXIBLE CLASE K. • AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) EN COLOR NEGRO. • SE REQUIERE QUE SEA RESISTENTE A LA HUMEDAD. • EXCELENTES CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. • POR EL TIPO DE AISLAMIENTO NO PROPAGA EL INCENDIO. • EXCELENTE RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO Y FRECUENTES DOBLECES • CONTIENE IDENTIFICACIÓN DE POLARIDAD A TODO LO LARGO Y EN UNA SOLA FASE. • TENSIÓN DE OPERACIÓN: 300 V. • TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 60° C. • SE REQUIERE QUE EL EMPAQUE O PRESENTACION VENGA EN ROLLOS DE 100 METROS. • CALIBRE AWG: 14. • NUMERO DE HILOS: 40 • TIPO: SPT-2 • DIAMETRO DEL CONDUCTOR: 1.835 MM • ESPESOR DE AISLAMIENTO: 1.14 MM  **PRODUCTO EN BASE A LAS NORMAS: - NMX-J-297: CORDONES FLEXIBLES DE COBRE PARA USOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.**  • UL-62 FLEXIBLE CORDS AND CABLES |
| **41** | 30.00 | ROLLO 100 METROS | **CABLE FLEXIBLE POT # 12 BLANCO ROLLO DE 100 MTS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • CABLE CORDÓN POT TIPO SPT 300 VOLTS CALIBRE 12 • DOS CONDUCTORES PARALELOS DE COBRE SUAVE FLEXIBLE. • AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO ( PVC ). • CONDUCTOR ELÉCTRICO DE COBRE SUAVE, CABLEADO FLEXIBLE CLASE K.  • AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) EN COLOR BLANCO.  • SE REQUIERE QUE SEA RESISTENTE A LA HUMEDAD.  • EXCELENTES CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.  • POR EL TIPO DE AISLAMIENTO NO PROPAGA EL INCENDIO.  • EXCELENTE RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO Y FRECUENTES DOBLECES  • CONTIENE IDENTIFICACIÓN DE POLARIDAD A TODO LO LARGO Y EN UNA SOLA FASE.  • TENSIÓN DE OPERACIÓN: 300 V.  • TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 60° C. • SE REQUIERE QUE EL EMPAQUE O PRESENTACION VENGA EN ROLLOS DE 100 METROS. • CALIBRE AWG: 12. • NUMERO DE HILOS: 64 • TIPO: SPT ECONOMICO. • DIAMETRO DEL CONDUCTOR: 2.321 MM • ESPESOR DE AISLAMIENTO: 1.07 MM **PRODUCTO EN BASE A LAS NORMAS: - NMX-J-297: CORDONES FLEXIBLES DE COBRE PARA USOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.**  • UL-62 FLEXIBLE CORDS AND CABLES |
| **42** | 30.00 | ROLLO 100 METROS | **CABLE THHW-LS ROHS #14 NEGRO PZA ROLLO DE 100 MTS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • CONDUCTOR DE COBRE SUAVE, 1 ALAMBRE O VARIOS ALAMBRES CABLEADOS. • AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) EN COLOR NEGRO• CONDUCTOR ELÉCTRICO FLEXIBLE DE COBRE SUAVE CON CABLEADO CONCÉNTRICO NORMAL, QUE PERMITE MANEJARLO, INSTALARLO Y ACOMODARLO CON MAYOR FACILIDAD.• AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC).• RESISTENTE A LA FLAMA Y A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS.• EXCELENTE RESISTENCIA A LOS EFECTOS DE LA HUMEDAD, AUN EN CONDICIONES CRÍTICAS.• EXCELENTES CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS• TENSIÓN DE OPERACIÓN: 600 V.• TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN PARA THW-LS: 90° C EN AMBIENTE SECO• TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN PARA THHW-LS: 75° C AMBIENTE MOJADO• TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA: 105 ° C.• TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN EN CORTO CIRCUITO: 150° C. • EXCELENTE RESISTENCIA A LA LUZ SOLAR. • CALIBRE 14 • AREA NOMINAL: 2.08 MM2. • NUMERO DE ALAMBRES: 19 • ESPESOR AISLANTE: 0.76 • PESO APROXIMADO KG/KM: 29 • DIAMETRO EXTERIOR APROXIMADO MM: 3.5 • RESISTENCIA ELECTRICA: 20 ºC Ω/KM : 8.45 **PRODUCTO EN BASE A LAS NORMAS:**  • NOM-001-SEDE: INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION).• NOM-063-SCFI: PRODUCTOS ELÉCTRICOS-CONDUCTORES- REQUISITOS DE SEGURIDAD• NMX-J-012-ANCE: CONDUCTORES DE COBRE CON CABLEADO CONCENTRICO PARA USOS ELECTRICOS. |
| **43** | 30,000.00 | METRO | **CABLE DE ALUMINIO (2+1) XLP CALIBRE 6 (EN PRESENTACION DE ROLLOS DE 300 METROS C/U.)** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  DESCRIPCIÓN GENERAL:• CABLE MULTICONDUCTOR FORMADO POR UN NÚCLEO DE COBRE O ALUMINIO 1350 AAC TEMPLE DURO, FORRADOS CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLASTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) COLOR NEGRO. • LAS FASES SE IDENTIFICAN POR MEDIO DE UN MARCADO SUPERFICIAL EN CADA UNA DE ÉSTAS Y LAS ESTRÍAS LONGITUDINALES SE DETALLAN EN LA SUPERFICIE DEL AISLAMIENTO DISPUESTO HELICOIDALMENTE ALREDEDOR DE UN CONDUCTOR NEUTRO MENSAJERO DESNUDO DE COBRE SEMIDURO O ALUMINIO EN AAC O ACSR.CARACTERÍSTICAS:• TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 600 V.• TEMPERATURA DE OPERACIÓN ES DE 90° C EN AMBIENTES SECOS Y MOJADOS. • LOS CONDUCTORES SON DE COBRE 8.37 A 107 MM2 (8 AWG A 4/0 AWG) O ALUMINIO 1350 TEMPLE DURO EN CALIBRE DE 13.3 A 253 MM2 (6 AWG A 500 KCMIL). • EL AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) LE PERMITE TENER GRAN RESISTENCIA A LA ABRASION, AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV. • SE REQUIERE QUE SEA TEMPLE DURO O SEMIDURO Y QUE PERMITA SOPORTAR LA TENSION DE INSTALACION Y MAYOR LONGITUD DE TENDIDO. • SE REQUIERE QUE EL AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) LO HAGA RESISTENTE A LA ABRASION POR CONTACTO CON LAS RAMAS DE LOS ARBOLES. • SE REQUIERE QUE ESTE AISLADO PARA EVITAR EL ROBO DE ENERGIA. • SE REQUIERE QUE SEA RESISTENTE A LA LUZ SOLAR E INTERPERISMO. • SE REQUIERE EL PRDUCTO EN PRESENTACION EN ROLLOS DE 300 METROS. • CONSTRUCCION FASE/NEUTRO : (2+1). • CALIBRE FASE/NEUTRO: 6 |
| **PRODUCTO EN BASE A LAS NORMAS:**  • NOM-063-SCFI • CFE E0000-09 • NMX-J-032-ANCE • NMX-J-061-ANCE • ASTM B-230 • ASTM B-232  • ICEA S-76-474 |
| **44** | 50.00 | PIEZA | **CENTRO DE CARGA DE 2 ELEMENTOS BIFASICO PARA SOBREPONER** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS MONOFÁSICO EMPOTRAR• CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS MONOFÁSICO PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DIVIDE Y PROTEGE CIRCUITOS EN SISTEMAS DE CORRIENTE ALTERNA PARA MÁQUINAS Y EQUIPOS QUE OPERAN CON CARGA MONOFÁSICA EN INSTALACIONES DOMÉSTICAS O RESIDENCIALES.CARACTERISTICAS DE FABRICACIÓN:• GABINETE ENVOLVENTE DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO TIPO 1, USO INTERIOR; BASE CONTACTOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA; CONTACTOS DE ALUMINIO CON TORNILLOS DE ACERO CON ACABADO ZINC NIQUEL; RECIBE CABLE DE COBRE O ALUMINIO NO. 8 CON UN PAR DE APRIETE DE 4 NM; SOLERA DE FACIL ACCESO EN DONDE SE INSTALA BARRA DE NEUTRO. CONEXIONES DE TERMINALES DE ALUMINIO ESTAÑADO PARA MAYOR PROTECCION PROTECCION ANTICORROSION.CARACTERISTICAS ELECTRICAS; SERVICIO MONOFÁSICO 1 FASE 2 HILOS; TENSION NOMINAL 120 V; FRECUENCIA: 60 HZ; CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 KA RMS SIMÉTRICOS; TENSION DE AISLAMIENTO DE 600 V; GABINETE COMPATIBLE CON INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE HASTA 50 A. SE REQUIERE QUE LA CONEXION DE LOS CABLES SEA DE OPRESOR. |
| **45** | 5.00 | ROLLO 100 METROS | **CABLE THHW-LS ROHS #8 BLANCO PZA ROLLO DE 100 MTS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**   • CONDUCTOR DE COBRE SUAVE, 1 ALAMBRE O VARIOS ALAMBRES CABLEADOS. • AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) EN COLORES • CONDUCTOR ELÉCTRICO FLEXIBLE DE COBRE SUAVE CON CABLEADO CONCÉNTRICO NORMAL, QUE PERMITE MANEJARLO, INSTALARLO Y ACOMODARLO CON MAYOR FACILIDAD. • AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC). • RESISTENTE A LA FLAMA Y A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS. • EXCELENTE RESISTENCIA A LOS EFECTOS DE LA HUMEDAD, AUN EN CONDICIONES CRÍTICAS. • EXCELENTES CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS • TENSIÓN DE OPERACIÓN: 600 V. • TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN PARA THW-LS: 90° C EN AMBIENTE SECO • TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN PARA THHW-LS: 75° C AMBIENTE MOJADO • TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA: 105 ° C. • TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN EN CORTO CIRCUITO: 150° C. • EXCELENTE RESISTENCIA A LA LUZ SOLAR. • CALIBRE 8 • COLOR: BLANCO. • AREA NOMINAL: 8.37 MM2. • NUMERO DE ALAMBRES: 19 • ESPESOR AISLANTE: 1.14 • PESO APROXIMADO KG/KM: 105 • DIAMETRO EXTERIOR APROXIMADO MM: 6.1 • RESISTENCIA ELECTRICA: 20 ºC Ω/KM : 2.10 **PRODUCTO EN BASE A LAS NORMAS:**  • NOM-001-SEDE: INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION). • NOM-063-SCFI: PRODUCTOS ELÉCTRICOS-CONDUCTORES- REQUISITOS DE SEGURIDAD **- NMX-J-010-ANCE** |
| **46** | 60.00 | PIEZA | **BASEDE MEDICION REDONDA 4/100 (WATTH P/5 TERMINACION REDONDA AEREA EMP8** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • BASE PARA WHATTHORIMETRO MONOFASICA 4 TERMINALES. • CUERPO DE ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA • ACOMETIDA AÉREA• USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL**OTRAS CARACTERÍSTICAS**• TENSIÓN MÁXIMA: 600 V~• CORRIENTE NOMINAL: 100 A• CORRIENTE MÁXIMA: 125 A |
| **47** | 50.00 | PIEZA | **ANCLA 19 CENTRO** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** • ANCLA DE ACERO PARA POSTE DE 3/4" X 60 CM.  • MATERIAL : ACERO. • TAMAÑO DE ROSCA: 3/4" • ALTURA APROXIMADA: 50 CM. • PESO APROXIMADO: 38.6 KG. • COLOR: ACERO. |
| **48** | 20.00 | PIEZA | **VARILLA DE PUESTA TIERRA** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** • VARILLA PUESTA TIERRA COMERCIAL DE 5/8" X 1.5 METROS. • LARGO: 150 CENTIMETROS. • ALTO 1.50 CENTIMETROS. • ANCHO: 1.5 CENTIMETROS. • PESO NETO: 1.46 KG. |
| **49** | 20.00 | PIEZA | **CONECTOR COOPERWELD** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**• CONECTOR CABLE VARILLA 5/8 . • ALEACION DE BRONCE FUNDIDO. • TORQUE DE INSTALACION: 480 LB. • TIPO DE VARILLA: 5/8" |
| **50** | 100.00 | PIEZA | **QUINTA TERMINAL** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** • 5TA TERMINAL PARA BASE DE ENCHUFE MONOFASICO. • SE REQUIERE QUE PERMITA Y SE UTILICE PARA CONVERTIR LA BASE BW-4T A BW-T5. • SE REQUIERE QUE CONTENGA HERRAJE DE LATON Y TORNILLERIA DE ALEACION DE FIERRO CON ACABADO ELECTROLITICO. |
| **51** | 100.00 | PIEZA | **CHALUPAS DE PVC** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** • CAJAS CUADRADAS.  • SE REQUIERE LA CHALUPAS PARA EL MONTAJE DE APAGADORES Y CONTACTOS.  • SE REQUIERE EN MEDIDA 4X2. • SE REQUIERE EN COLOR VERDE. • SE REQUIERE ENTRADAS PARA TUBERIA DE 1/2" Y 3/4" • SE REQUIERE COMPATIBILIDAD CON TUBERIA METALICA Y NO METALICA, RIGIDA Y FLEXIBLE. |
| **52** | 100.00 | PIEZA | **CONTACTO DUPLEX USO RUDO** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**• AMPERAJE: 20 A • AUMENTO DE TEMPERATURA: 30ºC COMO MAXIMO TRAS 100 CICLOS DE SOBRECARGA AL 150% DE LA CORRIENTE NOMINAL. • CABLE: 3 • CONEXION A TIERRA: PUESTA A TIERRA AUTOMATICA. • LIMITACION DE CORRIENTE: MAXIMA CORRIENTE NOMINAL. • POLOS: 2 • TENSION DIELECTRICA: RESISTE 2000 V POR UL498 • VOLTAJE: 125 V • TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40 ºC A 60 ºC **ESPECIFICACIONES DE MATERIAL** • CLIPS DE CONEXION A TIERRA: LATÓN • CONTACTOS DE LINEA: LATÓN DE 0.79 MM DE GROSOR. • MATERIAL DE LA CORREA: ACERO RECUBIERTO DE ZINC. • MATERIAL DEL CUERPO: TERMOPLASTICO. • TORNILLO DE CONEXION A TIERRA: ACERO 8-32 • TORNILLO DE TERMINAL: ACERO 8-32 • MATERIAL DE LA SUPERFICIE: TERMOPLASTICO. • COLOR: BLANCO. **PRODUCTO EN BASE A LAS NORMAS:**  • ANSI: C-73 • CSA C22.2 Nº 42: ARCHIVO 152105 • GARANTIA: LIMITADA A 10 AÑOS. • NEMA : WD-1 Y WD-6 • NOM: 057 |
| **53** | 200.00 | METRO | **CORDON USO RUDO 3X12 CALIBRE 12** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • CABLE DE DOS, TRES O CUATRO CONDUCTORES DE COBRE SUAVE EN CONSTRUCCIÓN FLEXIBLE, CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE POLICLORURO DE VINILO (PVC). IDENTIFICADOS POR UN COLOR DE ACUERDO A CÓDIGO DE COLORES Y CUBIERTA EXTERIOR DE POLICLORURO DE VINILO (PVC). LA SUPERFICIE EXTERIOR PUEDE SER ESTRIADA O LISA • CABLE PARA ALIMENTACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO PORTÁTIL DE USO INDUSTRIAL Y DOMÉSTICO • GRAN FLEXIBILIDAD • RESISTENTE AL MALTRATO MECÁNICO • RESISTENTE A LA ABRASIÓN, HUMEDAD, Y ATAQUE DE AGENTES QUÍMICOS COMO GRASAS, ÁCIDOS Y ACEITES CARACTERÍSTICAS • TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 300 V~ • TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 60 °C • CALIBRE 3X12 • PRESENTACION: ROLLO DE 100 METROS. |
| **54** | 20.00 | PIEZA | **BASE DE MEDICION 7/200** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • CORRIENTE NOMINAL: 100 A • TENSION ASIGNADA DE EMPLEO: 600 V CA • CALIBRE AWG: AWG 12...AWG 2/0 ALUMINIO, AWG 14...AWG 2/0 COBRE, AWG 12...AWG 2 GROUND. • PODER DE CORTE: 10 KA • MATERIAL: ACERO BASE • NUMERO DE RED DE FASES: 3 • CONFIGURACION DE CABLEADO: 4 CABLES. • GRADO NEMA: NEMA ER |
| **55** | 100.00 | PIEZA | **TAPAS CONTACTO DUPLEX USO RUDO** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • PLACA DE PARED PARA RECEPTÁCULO DE PRODUCTOS DÚPLEX DE 1 UNIDAD, UNIDAD DE TAMAÑO ESTÁNDAR, NYLON TERMOPLÁSTICO, MONTAJE DEL PRODUCTO, - BLANCO • FAMILIARES Y FUNCIONALES, LAS PLACAS DE PARED TRADICIONALES DE LEVITON SE DISEÑARON PARA USARSE CON PRODUCTOS TRADICIONALES DE LEVITON. REPRESENTAN ESTILOS Y FORMAS QUE HAN SUPERADO LA PRUEBA DEL PASO DEL TIEMPO. SUS LÍNEAS LIMPIAS FUNCIONAN EN CUALQUIER UBICACIÓN, YA SEA EN CONSTRUCCIONES NUEVAS O REACONDICIONADAS, Y SON DE INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL. LEVITON OFRECE LAS TRADICIONALES PLACAS DE PARED EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES Y CONFIGURACIONES. • COLOR: BLANCO. • GARANTIA: LIMITADA DE DIEZ AÑO. • MATERIAL: NYLON TERMOPLASTICO. • TIPO: TAMAÑO ESTANDAR. • MEDIDAS: 69.9X114.3 MM |
| **56** | 1,800.00 | METRO | **CABLE 2+1 SUBTERRANEO #6** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**  • CABLE MULTICONDUCTOR FORMADO POR UN NÚCLEO DE COBRE O ALUMINIO 1350 AAC TEMPLE DURO, FORRADOS CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOFIJOS EN POLIETILENO DE CADENA CRUZADA XLP COLOR NEGRO, LAS FASES SE IDENTIFICAN POR MEDIO DE UN MARCADO SUPERFICIAL EN CADA UNA DE LAS FASES O ESTRÍAS LONGITUDINALES EN LA SUPERFICIE DEL AISLAMIENTO, DISPUESTOS HELICOIDALMENTE ALREDEDOR DE UN CONDUCTOR -NEUTRO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA XLP COLOR BLANCO COBRE O ALUMINIO.• TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 600 V.• TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN ES DE 90° C EN AMBIENTES SECOS Y MOJADOS.• EL AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA XLP, LE PERMITE TENER GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, AL IMPACTO, AGENTES QUÍMICOS Y SOBRE TODO EXCELENTE RESISTENCIA A LA HUMEDAD. • LOS CONDUCTORES SE REQUIERE SEAN DE COBRE 8.37 A 107 MM2 O ALUMINIO DURO 1350 EN CALIBRES 13.3 A 253 MM2 (6 AWG A 500 KCMI). • SE REQUIERE EL PRDUCTO EN PRESENTACION EN ROLLOS DE 300 O 500 METROS. **PRODUCTO EN BASE A LAS NORMAS:** • NMX-J-032: CABLES DE ALUMINIO ALEACION 1350, CON CABLEADO CONCENTRICO PARA USOS ELECTRONICOS. • NMX-J-061: CABLES MULTICONDUCTORES PARA DISTRIBUCION AEREA Y SUBTERRANEA A BAJA TENSION. • NRF-052-CFE: CABLES SUBTERRANEOS PARA 600 V, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA O DE ALTA DENSIDAD. • UL-854: SERVICE-ENTRANCE CABLE. • UL 44: THERMOSET- INSULATED WIRES AND CABLES. • ASTM B-230: ALUMINIUM 1350-H19 WIRE FOR ELECTRICAL PURPUSE. • ICEA S-105-692: SECUNDARY UD CONDUCTOR 600 V. • NOM-063-SCFI : PRODUCTOS ELECTRICOS (SECCION V). |

|  |
| --- |
| **SE REQUIERE PARA TODAS LAS PARTIDAS UNA GARANTÍA MÍNIMA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, EXCEPTO PARA AQUELLAS PARTIDAS EN LAS QUE ESPECÍFICAMENTE SE REQUIERE GARANTÍA MÍNIMA DE CINCO O DIEZ AÑOS.** |
| **LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LOS BIENES LE SEAN ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD EN UN PLAZO QUE NO SUPERE LOS SIETE DÍAS NATURALES, CONTANDO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.** |

**ASPECTOS QUE LA CONVOCANTE CONSIDERA NECESARIOS PARA DETERMINAR EL OBJETO Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN.**

1. La convocante por ningún motivo aceptará bienes usados o reconstruidos.
2. La convocante requiere le sean presentadas muestras.

**Si (\_\_\_) No (\_X\_)**

1. Normas Nacionales o Internacionales que los bienes o servicios deben cumplir, así como la documentación diversa o acreditaciones para comprobar el cumplimiento de dichas normas.

Para los artículos: **LUMINARIA LED DE 40 WATTS A 220V, LUMINARIA LED 80 WATTS A 220V y LAMPARA CALLE LED 100 WATTS A 220V CON FOTOCELDA** el licitante deberá presentar:

1. Copia simple de Certificado de cumplimiento de la norma **NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)**, a nombre del fabricante.
2. Copia simple de Certificado de cumplimiento de la norma **NOM-031-ENER-2019**, a nombre del fabricante.
3. Copia simple de Licencia para el uso del **sello Fide** a nombre del fabricante.
4. Copia simple de los resultados de las pruebas de laboratorio practicados, cuya calificación sea satisfactoria, del “Programa de Ahorro de Emergencia del Sector Eléctrico” **(PAESE)**, de la Comisión Federal Electricidad **(CFE)**, a nombre del fabricante.

1. Documentación diversa que los licitantes deben entregar respecto de los bienes o servicios ofertados, como lo son:
2. LA CONVOCANTE REQUIERE CARTA DE FABRICANTE QUE ACREDITE LA DISTRIBUCIÓN Y RESPALDE POR LO MENOS CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: **LUMINARIA LED DE 40 WATTS A 220V, LUMINARIA LED 80 WATTS A 220V y LAMPARA CALLE LED 100 WATTS A 220V CON FOTOCELDA**.
3. CARTA MANIFIESTO DE DECIR VERDAD, QUE TIENE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, FISCAL, FINANCIERA, LEGAL, TÉCNICA Y PROFESIONAL PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES.
4. FICHA TÉCNICA DE TODAS LAS PARTIDAS.

1. Condiciones comerciales y garantías ofertadas: Los licitantes en su Propuesta Técnica, específicamente en el **Anexo 6**, deberán especificar las siguientes condiciones comerciales y garantías que oferten:
2. Tiempo de entrega. **LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LOS BIENES LE SEAN ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD EN UN PLAZO QUE NO SUPERE LOS SIETE DÍAS NATURALES, CONTANDO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.**
3. Condiciones de pago.
4. Garantías:

**c.1** Periodo de garantía de los bienes: **SE REQUIERE PARA TODAS LAS PARTIDAS UNA GARANTÍA MÍNIMA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, EXCEPTO PARA AQUELLAS PARTIDAS EN LAS QUE ESPECÍFICAMENTE SE REQUIERE GARANTÍA MÍNIMA DE CINCO O DIEZ AÑOS.**

**c.2** Tiempo de respuesta máximo para atender la garantía. **LA CONVOCANTE REQUIERE QUE EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO EN CASO DE QUE APLIQUE SE REALICE EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABLILES.**

1. Las demás consideraciones que el licitante quiera ofrecer a la convocante.
2. Los licitantes deberán manifestar que la vigencia de la garantía ofertada, iniciara a partir de la fecha de recepción del (los) bien (es) a entera satisfacción de la Convocante.

**ANEXO 10**

**DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente en mi carácter de licitante o a nombre de mi representado(a) en caso de que aplique según las facultades que me han sido otorgadas, declaro bajo protesta de decir verdad que no me encuentro o mi representado(a) no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nombre o razón social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE**

**POR PARTE DEL LICITANTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL**

**LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 11**

**DECLARACIÓN UNILATERAL DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN.**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente en mi carácter de licitante o a nombre de mi representado(a) en caso de que aplique según las facultades que me han sido otorgadas, declaro bajo protesta de decir verdad que por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente público Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios.

Nombre o razón social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE**

**POR PARTE DEL LICITANTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL**

**LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 12**

**DECLARACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS O FAMILIARES, CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD CONVOCANTE.**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente en mi carácter de licitante o a nombre de mi representado(a) en caso de que aplique según las facultades que me han sido otorgadas, declaro bajo protesta de decir verdad que no existen vínculos ni relaciones de negocios o familiares con los servidores públicos de la Entidad Convocante responsables de la tramitación y resolución del Procedimiento de Licitación Pública.

Nombre o razón social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE**

**POR PARTE DEL LICITANTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL**

**LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 13**

**MANIFESTACIONES DE REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

1. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado asumo bajo mi estricta la responsabilidad total que resulte, en el caso de que al suministrar los bienes o servicios a la dependencia, serán de legal y legítima procedencia, haciéndome responsable en caso de infringir patentes, marcas registradas o derechos de autor, ya sea a nivel nacional o internacional, liberando a la convocante de toda responsabilidad de aplicación civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.
2. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado los bienes o servicios objeto de la presente convocatoria los entregaré de conformidad con lo establecido en las presentes bases.
3. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado los bienes o servicios que oferto en el **“Anexo 6”**, serán con las mismas características a los que oferto en la proposición económica detallada.
4. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes o servicios que oferto en la proposición económica cumplen con las características descritas en los documentos que acompaño a mi proposición técnica.
5. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes o servicios que oferto en el **“Anexo 6”** cumple con los términos de referencia, las especificaciones técnicas y la calidad solicitada por la convocante.
6. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que una vez recibidos y firmado de aceptados los bienes, entran en vigor las garantías del licitante, por lo cual me comprometo a cambiar cualquier parte que presenten vicios ocultos o defectos de fabricación, hasta la entera satisfacción de la Convocante, las partes que se llegasen a cambiar serán 100% originales de la marca de los bienes.
7. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, me comprometo a que durante el período de garantía que oferto, daré respuesta de servicio, a los bienes objeto del procedimiento de licitación pública, dentro del tiempo máximo de respuesta que señalo en el **“Anexo 6”** de mi proposición técnica, cuando me sea requerido por el área requiriente, vía telefónica, e-mail, WhatsApp o cualquier otro medio.
8. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con personal suficiente y calificado, para dar respuesta a las solicitudes de servicio y asesoría técnica de los bienes durante la vigencia de la garantía ofertada.
9. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado, me comprometo a que durante el período de garantía que oferto, en las principales partes, se deberá ofertar la garantía de reemplazo de la pieza dañada en calidad de comodato, mientras que la pieza dañada es reparada o suministrada la refacción, lo anterior con la finalidad de que no deje de operar.
10. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, los bienes los entregare completamente instalados y/o listos para su operación “puesta en marcha” (no requerirán para su óptima operación en forma adicional a lo solicitado de algún cable, refacción, software o cualquier otra cosa que no esté especificada en la hoja de características ofertada).
11. Declaro bajo propuesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado en el presente procedimiento, las refacciones tengan que ser puestas en el municipio de puerto Vallarta, Jalisco, me obligo a hacerlo dentro del tiempo máximo de respuesta que señalo en el **“Anexo 6”** de mi propuesta técnica, después de que me sean requeridas por la convocante.
12. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferto en mi propuesta técnica no son renovados, reconstruidos o reciclados.
13. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, entregare los bienes con todos los manuales de operación, mantenimiento, partes y seguridad, originales todos en español, o en su idioma original con traducción al español, estos manuales corresponderán a la información entregada en mi propuesta técnica y el **“Anexo 6”**.
14. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferto en mi propuesta técnica y económica cumplen con las normas (de fabricación, calidad, impacto ambiental, etc.) normas oficiales mexicanas, normas internacionales o cualquier otra aplicable al bien ofertado, las cuales están manifestadas en el **“Anexo 6”**.
15. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferto en mi propuesta técnica no se encuentran afectos a vicios ocultos o defectos de fabricación.
16. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, me comprometo a otorgar la garantía mínima manifestada en el **“Anexo 6”** en partes y componentes, en los bienes que ofertados, contra defectos de fabricación, manifestando en el citado anexo las restricciones si las hubiera.
17. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, los servicios que se deriven como resultado de la garantía los realizare sin costo adicional alguno para la convocante.
18. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado entregare los bienes con todos los accesorios (describiéndolos de manera detallada, de conformidad con el **“Anexo 6”**.
19. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que tengo capacidad e infraestructura suficiente para respaldar la adjudicación y la entrega de los bienes o servicios objeto de la presente convocatoria, obligándome a permitir al personal de la convocante el acceso a las instalaciones de mi empresa cuantas veces considere necesario.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 14**

**PROPOSICIÓN ECONÓMICA DETALLADA**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente pongo a su consideración los precios de los bienes o servicios ofertados, por partida, mismos que a continuación se indican:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CONCEPTO / ESPECIFICACIONES** | **GARANTÍA** | **PRECIO UNITARIO** | **IMPORTE** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **SUB TOTAL** |  | |
|  |  |  |  | **I.V.A.** |  | |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **IMPORTE TOTAL CON LETRA CON IMPUESTOS INCLUIDOS:** | | | |  | | |

**1.** Razón social del licitante que cotiza y a quien se le adjudicaría el contrato en caso de resultar ganador: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.** Precios: fijos (X) variables ( )

**3.** Vigencia de la proposición: **60 días naturales** contados a partir de la fecha fijada para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

**Nota:** Una vez aprobada la presente propuesta los precios se mantendrán firmes y sin variación.

**4.** Importe total cotizado (sin IVA): $ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (en la moneda ofertada) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (con letra).

**5.** Plazo de entrega: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (días naturales).

**6.** Anticipo del \_\_\_\_\_% y plazo de pago total: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días naturales, posteriores a la entrega a entera satisfacción de la convocante.

**7.** Nombre y cargo de la persona autorizada para firmar el contrato en caso de resultar ganador: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O DE SU**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 15**

**FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA O DEPÓSITO BANCARIO (EN PESOS MEXICANOS)**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por este medio en mi carácter de licitante le solicito se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda para en caso de que resulte adjudicado del presente procedimiento de licitación pública, los pagos que en lo futuro tenga derecho a recibir derivados del o los contratos o pedidos que formalice con ese Municipio, sean efectuados mediante transferencia o depósito bancario a la cuenta cuyos datos se señalan a continuación:

Nombre del licitante:\_\_\_(Escriba el nombre del licitante)\_\_\_

Institución de Crédito: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No. de Cuenta (CLABE): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sucursal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No. de Plaza y Lugar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titular de la Cuenta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La presente solicitud se refiere únicamente a la utilización del medio de pago referido en el párrafo precedente, por lo que no modifica en forma alguna las estipulaciones contenidas en los contratos o pedidos que tenga celebrados o que en lo futuro llegue a celebrar con esa Entidad, quedando en consecuencia subsistentes todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes, según conste en cada uno de ellos.

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada es veraz y auténtica.

La presente instrucción se considerará subsistente hasta en tanto no se gire a esa Entidad instrucción expresa revocándola o modificándola, por lo que el depósito o transferencia que se realice a la cuenta antes indicada liberará a la Entidad Convocante de toda responsabilidad respecto del pago de que se trate.

**NOTA:** ANEXO AL PRESENTE, COPIA SIMPLE DEL ESTADO DE CUENTA EN EL QUE SE REFLEJA LA CLABE INTERBANCARIA, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CUENTA EN LA CUAL SE REQUIERE SE EFECTÚE EL DEPÓSITO O TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE**

**ANEXO 15**

**FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA O DEPÓSITO BANCARIO (EN PESOS MEXICANOS)**

**NOTA: TRATÁNDOSE DE PERSONAS JURÍDICAS O PERSONAS FÍSICAS CON REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO:**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Nombre del representante legal)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, en mi carácter de representante legal del licitante*\_\_\_\_\_\_(Nombre o Razón Social)\_\_\_\_\_\_\_\_*, acreditando mis facultades con el Poder que consta en la escritura pública número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pasada ante la fe del Lic. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Notario Público número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con ejercicio en la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, atendiendo a que mi representada funge como licitante, por medio del presente escrito le solicito se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda para en caso de que resulte adjudicado del presente procedimiento de licitación pública, los pagos que en lo futuro tenga derecho a recibir derivados del o los contratos o pedidos que formalice con ese Municipio, sean efectuados mediante transferencia o depósito bancario a la cuenta cuyos datos se señalan a continuación:

Institución de Crédito: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No. de Cuenta (CLABE): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sucursal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No. de Plaza y Lugar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titular de la Cuenta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La presente solicitud se refiere únicamente a la utilización del medio de pago referido en el párrafo precedente, por lo que no modifica en forma alguna las estipulaciones contenidas en los contratos o pedidos que tenga celebrados o que en lo futuro llegue a celebrar mi representada con esa Entidad, quedando en consecuencia subsistentes todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes, según conste en cada uno de ellos.

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada es veraz y auténtica y que la personalidad y facultades con que me ostento no me han sido revocadas o modificadas en forma alguna.

La presente instrucción se considerará subsistente hasta en tanto no se gire a esa Entidad instrucción expresa revocándola o modificándola, por lo que el depósito o transferencia que se realice a la cuenta antes indicada liberará a la Entidad Convocante de toda responsabilidad respecto del pago de que se trate.

**NOTA:** ANEXO AL PRESENTE, COPIA SIMPLE DEL ESTADO DE CUENTA EN EL QUE SE REFLEJA LA CLABE INTERBANCARIA, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CUENTA EN LA CUAL SE REQUIERE SE EFECTÚE EL DEPÓSITO O TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE.

**ATENTAMENTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO 16**

**DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD PARA HACER LA APORTACIÓN CINCO AL MILLAR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y MUNICIPIOS.**

**(LUGAR Y FECHA) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**PRESENTE:**

Por medio del presente en mi carácter de licitante o a nombre de mi representado(a) en caso de que aplique según las facultades que me han sido otorgadas, declaro que es la voluntad de esta parte (licitante), que en caso de resultar adjudicado, se realice la retención del 0.5 punto cinco por ciento del valor total del contrato antes de I.V.A. para que sea aportado al Fondo Impulso Jalisco, a fin de que se cumpla con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y Municipios.

Nombre o razón social del licitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ATENTAMENTE**

**POR PARTE DEL LICITANTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE Y FIRMA DEL**

**LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL**