**ANEXO 9**

**ANEXO TÉCNICO QUE CONTIENE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS DESDE LA PERSPECTIVA DE REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.**

El (los) bien(es) y/o servicio(s) ofertado(s) por los licitantes, será(n) adquirido(s)de acuerdo a las cantidades, los requerimientos, especificaciones técnicas mínimas, términos de referencia, entregables y demás conceptos que se detallan a continuación:

**TABLA “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR.  REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y NORMAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS BIENES O SERVICIOS** |
| 1 | 150 | PIEZA | COMPRA DE CINTO TACTICO DE COMBATE COLOR ARENA | CINTURÓN TÁCTICO DOBLE, EN COLOR CAQUI O ARENA. CON SISTEMA MOLLE, HEBILLA DE NYLON/ACETAL AL COLOR DE LA FORNITURA, ERGONÓMICO, IRROMPIBLE, INDEFORMABLE, DE TRES PUNTAS DE SEGURIDAD, DE 2 1⁄4, DE ANCHO. HEBILLA DE ULTIMA GENERACIÓN FABRICADA BAJO ESPECIFICACIONES MILITARES. FAJILLA DE CORDURA CONFECCIONADA POR 7 ELEMENTOS BÁSICOS. TELA NYLON 2000 COLOR NEGRO AZABACHE, CON TRATAMIENTO CONTRA LOS RAYOS U.V. RESISTENTE AL AGUA, ACEITES, SOLVENTES LIGEROS ETC. INTERIOR DE ENTRETELA DE POLIÉSTER, TRAMA DE FABRICA LO CUAL EVITA LA SEPARACIÓN. (INTERIOR PARA DARLE CUERPO) A PRUEBA DE AGUA, ACEITE ETC. ALMA (INTERIOR) DE PLÁSTICO DE POLIÉSTER IRROMPIBLE, INDEFORMABLE, RÍGIDO APRUEBA DE AGUA, ACEITES, SOLVENTES ETC. VISTA INTERIOR DE FELPA, PARA SUJECIÓN DE LOS ACCESORIOS. BIES DE POLIÉSTER DE 19MM NACIONAL. HILO DE NYLON DEL NÚMERO 30, RESISTENTE AL AGUA, ACEITES Y SOLVENTES. PUNTAS DE SUJECIÓN CON CONTACTEL DE 2 1/4” DE ANCHO, TODO CONFECCIONADO CON COSTURAS DE 2.5MM DE ANCHO QUE UNE A TODOS LOS COMPONENTES, EL INTERIOR SE ENCUENTRA PEGADO (SP100) PARA EVITAR CUARTEADURAS, FRICCIÓN, SEPARACIÓN DE SUS PARTES, MEDIDA ESTÁNDAR (SEGÚN TALLAS) DE 105”, DANDO UN TOTAL DE 10 PUNTADAS POR PULGADA. |
| 2 | 650 | PIEZA | COMPRA DE PORTA ESPOSAS NEGRO | COMPRA DE PORTA ESPOSAS NEGRO: POLICIALES; ELABORADO CON LA UNIÓN DE NYLON 2000, EVA Y TELA, PARA EVITAR MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS DEL ADITAMENTO, CON BROCHE RT, EXCELENTE CALIDAD. SISTEMA MOLLE PERMITE EL ACOPLE Y DESACOPLE DEL ADITAMENTO, PARA EVITAR LA CAÍDA O PERDIDA DEL ACCESORIO. |
| 3 | 150 | PIEZA | COMPRA DE PORTA ESPOSAS COLOR ARENA | COMPRA DE PORTA ESPOSAS COLOR ARENA: POLICIALES; ELABORADO CON LA UNIÓN DE NYLON 2000, EVA Y TELA, PARA EVITAR MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS DEL ADITAMENTO, CON BROCHE RT, EXCELENTE CALIDAD. SISTEMA MOLLE PERMITE EL ACOPLE Y DESACOPLE DEL ADITAMENTO, PARA EVITAR LA CAÍDA O PERDIDA DEL ACCESORIO. |
| 4 | 650 | PIEZA | COMPRA DE PORTA CARGADOR, COLOR NEGRO | COMPRA DE PORTA CARGADOR, COLOR NEGRO SENCILLO: PARA USO TÁCTICO; ELABORADO CON LA UNIÓN DE NYLON 2000, EVA Y TELA, TERMOFORMADO, IRROMPIBLES, EXCELENTE CALIDAD. SISTEMA MOLLE PERMITE EL ACOPLE Y DESACOPLE DEL ADITAMENTO, PARA EVITAR LA CAÍDA O PERDIDA DEL ACCESORIO. |
| 5 | 150 | PIEZA | COMPRA DE PORTA CARGADOR COLOR ARENA | COMPRA DE PORTA CARGADOR COLOR ARENA SENCILLO: PARA USO TÁCTICO; ELABORADO CON LA UNIÓN DE NYLON 2000, EVA Y TELA, TERMOFORMADO, IRROMPIBLES, EXCELENTE CALIDAD. SISTEMA MOLLE PERMITE EL ACOPLE Y DESACOPLE DEL ADITAMENTO, PARA EVITAR LA CAÍDA O PERDIDA DEL ACCESORIO. |
| 6 | 150 | PIEZA | COMPRA PORTA PISTOLA COLOR ARENA (PIERNERA) | PIERNERA CON SISTEMA DE RETENCIÓN, CON CORREA ADICIONAL DE CONTACTEL PARA ASEGURAR EL ARMA, CORREA DE PIERNA AJUSTABLE CON FORRO DE GOMA ANTIDESLIZANTE , HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA, CORREA AJUSTABLE DE CONTACTEL PARA ASEGURAR EL ARMA UNA BOLSA DE PISTOLA CON SOLAPA AJUSTABLE, CONSTRUCCIÓN EN CORDURA Y ALMA DE POLÍMERO RIGIDO. |
| 7 | 150 | PIEZA | COMPRA DE PORTA PISTOLA ARENA | COMPRA DE PORTA PISTOLA ARENAPARA USO TÁCTICO; ELABORADO CON LA UNIÓN DE NYLON 2000, EVA Y TELA, CON BROCHE RT, CON ALMA DE POLÍMERO RÍGIDO, PARA UNA MAYOR RESISTENCIA, CONCATEL EXCELENTE CALIDAD. SISTEMA MOLLE PERMITE EL ACOPLE Y DESACOPLE DEL ADITAMENTO, PARA EVITAR LA CAÍDA O PERDIDA DEL ACCESORIO. |
| 8 | 650 | PIEZA | COMPRA DE PORTA PISTOLA NEGRO | COMPRA DE PORTA PISTOLA NEGRO PARA USO TÁCTICO; ELABORADO CON LA UNIÓN DE NYLON 2000, EVA Y TELA, CON BROCHE RT, CON ALMA DE POLÍMERO RÍGIDO, PARA UNA MAYOR RESISTENCIA, CONCATEL EXCELENTE CALIDAD. SISTEMA MOLLE PERMITE EL ACOPLE Y DESACOPLE DEL ADITAMENTO, PARA EVITAR LA CAÍDA O PERDIDA DEL ACCESORIO. |
| 9 | 150 | PIEZA | COMPRA DE PORTA CUBOTAN COLOR ARENA | COMPRA DE PORTA CUBOTAN COLOR ARENA :ELABORADO CON LA UNIÓN DE NYLON 2000, EVA Y TELA, PARA EVITAR MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS DEL ADITAMENTO, SISTEMA MOLLE PERMITE EL ACOPLE Y DESACOPLE DEL ADITAMENTO, PARA EVITAR LA CAÍDA O PERDIDA DEL ACCESORIO. |
| 10 | 650 | PIEZA | COMPRA DE PORTA CUBOTAN COLOR NEGRO | COMPRA DE PORTA CUBOTAN COLOR NEGRO :ELABORADO CON LA UNIÓN DE NYLON 2000, EVA Y TELA, PARA EVITAR MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS DEL ADITAMENTO, SISTEMA MOLLE PERMITE EL ACOPLE Y DESACOPLE DEL ADITAMENTO, PARA EVITAR LA CAÍDA O PERDIDA DEL ACCESORIO |
| 11 | 150 | PIEZA | COMPRA DE PORTA BASTON EXPANDIBLE COLOR ARENA | COMPRA DE PORTA BASTON EXPANDIBLE COLOR ARENA: ELABORADO CON LA UNIÓN DE NYLON 2000, EVA Y TELA, PARA EVITAR MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS DEL ADITAMENTO,SISTEMA MOLLE PERMITE EL ACOPLE Y DESACOPLE DEL ADITAMENTO, PARA EVITAR LA CAÍDA O PERDIDA DEL ACCESORIO. |
| 12 | 650 | PIEZA | COMPRA DE PORTA BASTON EXPANDIBLE COLOR NEGRO | COMPRA DE PORTA BASTON EXPANDIBLE COLOR NEGRO: ELABORADO CON LA UNIÓN DE NYLON 2000, EVA Y TELA, PARA EVITAR MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS DEL ADITAMENTO, SISTEMA MOLLE PERMITE EL ACOPLE Y DESACOPLE DEL ADITAMENTO, PARA EVITAR LA CAÍDA O PERDIDA DEL ACCESORIO |
| 13 | 650 | PIEZA | COMPRA DE CINTO TACTICO DE COMBATE COLOR NEGRO | COMPRA DE CINTO TACTICO DE COMBATE DOBLE, COLOR NEGRO. SISTEMA MOLLE, CIERRE DE CLIP DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS HEBILLA DE 2 PULGADAS) RANURAS REFORZADO CON CORREAS DE RESISTENTE DENTRO Y FUERA PARA FIJACIÓN MODULAR. CON SU CONSTRUCCIÓN RESISTENTE Y CON SOPORTE DE CARGA, OBTENGA TODOS SUS ACCESORIOS MODULARES EMPAQUETADOS EN EL CINTURÓN. |
| 14 | 150 | PIEZA | COMPRA DE PORTA LLAVE COLOR ARENA | COMPRA DE PORTA LLAVE COLOR ARENA POLICIALES; ELABORADO CON LA UNIÓN DE NYLON 2000, EVA Y TELA, PARA EVITAR MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS DEL ADITAMENTO, CON BROCHE DE CONTACTEL DE ALTA CALIDAD. SISTEMA MOLLE PERMITE EL ACOPLE Y DESACOPLE DEL ADITAMENTO, PARA EVITAR LA CAÍDA O PERDIDA DEL ACCESORIO. |
| 15 | 650 | PIEZA | COMPRA DE PORTA LLAVE EN COLOR NEGRO | COMPRA DE PORTA LLAVE EN COLOR NEGRO POLICIALES; ELABORADO CON LA UNIÓN DE NYLON 2000, EVA Y TELA, PARA EVITAR MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS DEL ADITAMENTO, CON BROCHE DE CONTACTEL DE ALTA CALIDAD. SISTEMA MOLLE PERMITE EL ACOPLE Y DESACOPLE DEL ADITAMENTO, PARA EVITAR LA CAÍDA O PERDIDA DEL ACCESORIO. |
| 16 | 440 | JUEGO | COMPRA DE JUEGO DE PLACAS BALISTICAS | JUEGO DE PLACAS PLACA BALÍSTICA:  PLACA BALISTICA IV  NIVEL DE BLINDAJE: IV  CERTIFICACIÓN: NIJ STD 0101.06  DIMENSIÓN: 10” X 12”  COLORES: NEGRO  PESO: 2,900 GR +/- 10%  GROSOR: 26 - 28 MM  GARANTÍA: 8 AÑOS    PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, FABRICADA EN CERÁMICA BALÍSTICA CON BACKING DE FIBRAS ARAMADICAS Y POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD. CUENTA CON UN SISTEMA CONTENEDOR DE FRAGMENTOS (ANTI ESQUIRLAS) QUE ATRAPA LOS FRAGMENTOS Y/O ESQUIRLAS, GENERADOS AL MOMENTO DEL IMPACTO DEL PROYECTIL, EVITANDO  LESIONES AL USUARIO. CUBIERTA POR UNA FUNDA DE NYLON RESISTENTE AL AGUA.  LIMITE DE RESISTENCIA BALÍSTICA V50 SUPERIOR AL PROMEDIO SITUADO ARRIBA DE 3,100 FT/SEG. PROTECCIÓN ANTI IMPACTOS 360 GRADOS QUE DISMINUYE LA POSIBILIDAD  DE FRACTURA POR CAÍDAS DE LA PLACA, CAPAZ DE SOPORTAR IMPACTOS A 1” DE LA ORILLA.  NO DESPRENDE ESQUIRLAS, SE ENCAPSULA LA BALA.  SE REQUIERE:  • CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS (NIJ, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) NIJ-STD-0101.06 PARA NIVEL IV.  • REPORTE DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL MODELO CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL HECHA POR PERITO  CERTIFICADO.  • GARANTÍA DE 8 AÑOS MÍNIMO EN EL FUNCIONAMIENTO BALÍSTICO DE LA PLACA, A PARTIR DE LA FABRICACIÓN DE ESTOS.  • ETIQUETADAS DE ACUERDO CON LA NORMA NIJ 0101.06 CON EL NOMBRE DEL FABRICANTE, MODELO, FECHA DE FABRICACIÓN, NÚMERO DE SERIE, LOTE, NIVEL DE PROTECCIÓN, CALIBRES DE LAS MUNICIONES PARA LO QUE HAN SIDO DISEÑADOS, SI ES PLACA DELANTERA O TRASERA, CARA DE IMPACTO, ASÍ COMO INSTRUCCIONES DE CUIDADO.  PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: MÍNIMO DE $20,000,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS QUE CUBRA COMO MÍNIMO: MUERTE, LESIÓN O ENFERMEDAD, EXPEDIDA EXPRESAMENTE PARA CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALÍSTICAS, APLICABLE BAJO LEYES NACIONALES DE UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA NACIONAL, QUE GARANTICE AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN MÉXICO. |
| 17 | 800 | CONJUNTO | COMPRA DE IMPERMEABLE | IMPERMEABLE DE 2 PIEZAS COLOR AZÚL MARINO. CHAQUETA CON GORRO Y SISTEMA DE CIERRE FRONTAL Y BROCHE A PRESIÓN. PANTALÓN CON JARETA DE AJUSTE. FABRICADO EN MATERIAL IMPERMEABLE DE 80% POLIÉSTER Y 20% PVC. CUENTA CON CINTA REFLEJANTE A 360 GRADOS A LA ALTURA DEL PECHO Y EN AMBAS PIERNAS A LA ALTURA DE LA PANTORRILLA. DEBERÁ TENER EL LOGOTIPO DE LA CORPORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DEL PECHO DEL LADO IZQUIERDO Y LA LEYENDA DE POLICIA MUNICIPAL EN LA ESPALDA. ADICIONALMENTE LA LEYENDA PTO. VALLARTA EN LA MANGA DERECHA Y PARTE FRONTAL DE LA PIERNA DEL MISMO LADO. |
| 18 | 570 | PAR | COMPRA DE BOTA DE LLUVIA | BOTAS DE LLUVIAS COLOR NEGRO CON LA SUELA COLOR AZÚL MARINO, CORTE Y SUELAS DE PVC CON FORRO SINTÉTICO GRAN DURABILIDAD (RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN Y DESGARRE), PUNTAS REFORZADAS DE PVC, CALCETÍN 100% POLIÉSTER, SUELAS ANTIDERRAPANTES CON DISEÑO QUE IMPIDE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS. |
| 19 | 45 | PAR | COMPRA DE CODERAS PARA MOTOCICLISTAS | CODERA CUBIERTA DE PLASTICO EN EL CODO Y EN ANTEBRAZO ARMAZON DE BIOESPUMA SUAVE PARA MAYOR COMODIDAD SISTEMA DE CORREAS ELASTICAS CON AJUSTE DE ENGANCHE |
| 20 | 45 | PAR | COMPRA DE RODILLERA PARA MOTOCICLISTA | RODILLERA CON ESPINILLERA PARA MOTOCICLETA PRECURVADO PARA ADAPTARSE AL CUERPO TE DA TOTAL LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y FLEXIBILIDAD PUEDE DISFRUTAR DE ACTIVIDADES CON CONFIANZA MIENTRAS MANTIENE SU MAXIMO RENDIMIENTO Y SU RANGO COMPLETO DE MOVIEMIENTO |
| 21 | 6 | PIEZA | COMPRA DE OVEROL INDUSTRIAL CARGO USO RUDO | OVEROL INDUSTRIAL CARGO USO RUDO, COLOR AZÚL MARINO, CUENTAN CON LA CALIDAD Y PROTECCIÓN QUE EL TRABAJADOR NECESITA, DESDE EL SECTOR AUTOMOTRIZ HASTA EL PETROLERO. COMPOSICIONES 100% ALGODÓN O COMBINACIONES CON POLIÉSTER. ASÍ COMO EL OVEROL CON TECNOLOGÍA OILBLOK PARA REPELER LOS LÍQUIDOS ACEITOSOS. |
| 22 | 6 | PAR | COMPRA DE BOTA HULE | BOTAS DE LLUVIAS, COLOR NEGRO O BLANCO, CORTE Y SUELAS DE PVC CON FORRO SINTÉTICO GRAN DURABILIDAD (RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN Y DESGARRE), PUNTAS REFORZADAS DE PVC, CALCETÍN 100% POLIÉSTER, SUELAS ANTIDERRAPANTES CON DISEÑO QUE IMPIDE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS. |
| 23 | 6 | PAR | COMPRA DE ZAPATO CON CASQUILLO | ZAPATO CON CASQUILLO DE ACERO EN LA PUNTA NIVEL DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL, SUELA DE HULE DE ALTA DURABILIDAD PEGADA Y COSIDA CON HILO DE ALTA DENSIDAD, SE REQUIERE ZAPATO HECHO EN MÉXICO. |
| 24 | 150 | PIEZA | COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES DE ALTA VISIBILIDAD | CHALECOS COLOR AMARILLO O VERDE O NARANJA REFLEJANTES DE ALTA VISIBILIDADCHALECO PRÁCTICO, LIGERO, RESISTENTE Y DURABLE. TELA ROMPEVIENTOS INPERMEABLE DE ALTA, RESISTENCIA. CORTE "V"; EL CIERRE ES DE DIENTE GRUESO QUE NO PERMITE QUE SE SALGA EL ZIPPER. |
| 25 | 45 | PAR | COMPRA DE RODILLERA PARA MOTOCICLISTA | RODILLERA CON ESPINILLERA PARA MOTOCICLETA PRECURVADO PARA ADAPTARSE AL CUERPO TE DA TOTAL LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y FLEXIBILIDAD PUEDE DISFRUTAR DE ACTIVIDADES CON CONFIANZA MIENTRAS MANTIENE SU MAXIMO RENDIMIENTO Y SU RANGO COMPLETO DE MOVIEMIENTO |
| 26 | 45 | JUEGO | CODERAS Y RODILLERAS TÁCTICAS | FABRICADO CON UNA CARCASA ÚNICA DE URETANO TÉRMICO LIGERO EN FORMA DE X (TPU) Y CONSTRUCCIÓN DE NAILON |
| 27 | 20 | PIEZA | OCHO DE RESCATE | ANILLO FIGURA 8 DESCENSO, DESCRIPCIÓN: MATERIAL: ALUMINIO AEROESPACIAL, FUERZA: 40KN / 8900LBS DE COLOR NEGRO,TAMAÑO (LX 1 30 W): APROX 16.8 X 16.8CM / 6.61 X 6.61 PULGADAS, GROSOR: APROX 1.3CM / 0.51 PULGADAS.HECHO DE ALEACIÓN DE MAGNESIO Y ALUMINIO FORJADO. |
| 28 | 20 | PIEZA | ARNÉS | ARNES DE SEGURIDAD (RESCATE), CUERPO COMPLETO, ASIENTO ESCALADA EN ROCA CUESTA ABAJO. DESCRIPCIÓN: AJUSTABLE, TALLA ÚNICA PARA LA MAYORÍA EL DISEÑO DEL ANILLO DE CONEXIÓN DEL PECHO, ESTE PRODUCTO TIENE CERTIFICACIÓN, MATERIAL: POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA. COLOR: NARANJA/AZUL, NEGRO, MEDIDAS DE CINTURA: PULGADAS/70-100CM |
| 29 | 20 | PIEZA | MOSQUETÓN DE ACERO | MOSQUETÓN RAPEL PROFESIONAL. TALLE DE 6CM 11CM ESTANDARES INTERNACIONALES: ECM- EN 361-1: ECM EN 355 25KN POLEA SISTEM SISTEMA SEGURIDAD DURALUMINIO COLORES NEGRO CON ROJO. PLATA Y AZUL. PLATA Y ROJO. |
| 30 | 30 | PIEZA | OCHO DE RESCATE | ANILLO FIGURA 8 DESCENSO RAPPEL 35KN FIGURA 8 PARA CUERDA DESCENDER RAPPEL ANILLO DE ESCALADA. CARACTERÍSTICAS: ESTE ANILLO ESTÁ FORJADO CON MATERIAL METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA, IRROMPIBLE Y PORTÁTIL, SEGURO Y FIABLE DE USAR. UTILIZANDO LA FRICCIÓN ENTRE LA CUERDA Y LA VELOCIDAD DE CAÍDA O EL FRENO, PUEDE AYUDARLE A SUBIR DE 621.00 FORMA SEGURA. 35KN RESISTENTE, ADECUADO PARA LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS A UTILIZAR • AGUJEROS ES EL PRINCIPAL SOPORTE DE CARGA, EL PEQUEÑO AGUJERO ES EL CONECTOR ENTRE LA CUERDA Y EL CINTURÓN DE SEGURIDAD. |
| 31 | 30 | PIEZA | MOSQUETÓN DE ACERO | MOSQUETÓN RAPEL TACTICO PROFESIONAL BLOQUEO AUTOMÁTICO EASY SLIP TALLE DE 6CM 11CM. ESTÁNDARES INTERNACIONALES: CE0321 24KN SISTEMA DE SEGURIDAD DURALUMINIO COLOR NEGRO. |
| 32 | 30 | PIEZA | ARNÉS | ARNES DE SEGURIDAD (TÁCTICO) ULTRA LIGERO TOTALMENTE AJUSTABLE, EQUIPO CERTIFICADO CON PRUEBAS DE RESISTENCIA BAJO NORMA OFICIAL. CINTA POLIÉSTER DE 2" DEANCHO, RESISTENCIA BAJO NORMA OFICIAL (27KN) HEBILLAS MELTEK Y CAMP CERTIFICADAS DE 2" ANODIZADAS DE UNA SOLA PIEZA NEGRAS ELÁSTICO DE 1" DEANCHO ARO CENTRAL DE CINTA TUBULAR STERLING ROB CERTIFICADA DE 28KN COSIDA EN, PZA, AMBAS ORILLAS. |
| 33 | 27 | PIEZA | CUERDAS DE RAPEL | CUERDA DE ESCALADA DE, 30 M, PARA ACTIVIDADES AL AIRE. DESCRIPCIÓN: CUERDA DE ESCALADA DE AL TA RESISTENCIA, RESISTENTE Y DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE A LA ABRASIÓN. EL DIÁMETRO DE ESTA CUERDA DE ESCALADA PARA EXTERIORES ES DE 9 MM ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE Y ESTATICA. |
| 34 | 4 | PIEZA | CUERDAS DE RAPEL | CUERDA DE ESCALADA DE, 20 M, PARA ACTIVIDADES AL AIRE. DESCRIPCIÓN: CUERDA DE ESCALADA DE AL TA RESISTENCIA, RESISTENTE Y DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE A LA ABRASIÓN. EL DIÁMETRO DE ESTA CUERDA DE ESCALADA PARA EXTERIORES ES DE 9 MM ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE Y ESTATICA. |
| 35 | 5 | PIEZA | CUERDAS DE RAPEL | CUERDA DE ESCALADA DE, 20 M, PARAACTIVIDADES AL AIRE. DESCRIPCIÓN:CUERDA DE ESCALADA DE AL TARESISTENCIA, RESISTENTE Y DE ALTACALIDAD, RESISTENTE A LA ABRASIÓN. ELDIÁMETRO DE ESTA CUERDA DE ESCALADAPARA EXTERIORES ES DE 11 MM ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE Y ESTATICA. |
| 36 | 3 | PIEZA | CUERDAS DE RAPEL | CUERDA DE ESCALADA DE, 30 M, PARA ACTIVIDADES AL AIRE. DESCRIPCIÓN: CUERDA DE ESCALADA DE AL TA RESISTENCIA, RESISTENTE Y DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE A LA ABRASIÓN. EL DIÁMETRO DE ESTA CUERDA DE ESCALADA PARA EXTERIORES ES DE 12.5 MM ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE Y ESTATICA. |
| 37 | 5 | PIEZA | CUERDAS DE RAPEL | CUERDA DE ESCALADA DE, 20 M, PARA ACTIVIDADES AL AIRE. DESCRIPCIÓN: CUERDA DE ESCALADA DE AL TA RESISTENCIA, RESISTENTE Y DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE A LA ABRASIÓN. EL DIÁMETRO DE ESTA CUERDA DE ESCALADA PARA EXTERIORES ES DE 12.5 MM ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE Y ESTATICA. |
| 38 | 1 | PIEZA | CUERDAS DE RAPEL | CUERDA DE ESCALADA DE, 100 M, PARA ACTIVIDADES AL AIRE. DESCRIPCIÓN: CUERDA DE ESCALADA DE AL TA RESISTENCIA, RESISTENTE Y DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE A LA ABRASIÓN. EL DIÁMETRO DE ESTA CUERDA DE ESCALADA PARA EXTERIORES ES DE 12.5 MM ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE Y ESTATICA. |
| **NOTA: SE REQUIERE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN OPTIMAS CONDICIONES, EMPAQUETADOS DE MANERA INIDIVIDUAL LOS CUALES DEBERAN SER ENTREGADOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, SE REQUIERE GARANTÍA MÍNIMA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA PARA TODAS LAS PARTIDAS, EXCEPTO LA PARTIDA 16 CORRESPONDIENTE A LAS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV DONDE SE REQUIERE UNA GARANTÍA MÍNIMA DE OCHO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA.** | | | | |
| **EL EQUIPO DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS INTERNACIONALES, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN DIVERSA SIGUIENTE:**   1. Norma Internacional número EN 1891, correspondiente a las cuerdas de rapel, descritas en las partidas 34, 35, 36, 37 y 38. 2. Para acreditar el cumplimiento de la norma número EN 1891, el licitante deberá presentar a la convocante el certificado del cumplimiento (copia), con su traducción al español. 3. Información del fabricante de los equipos correspondiente a las cuerdas de rapel, descritos en las partidas 34, 35, 36, 37 y 38.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   1. Norma Internacional número EN 358, EN 361 y EN 813 correspondiente al arnés de seguridad (rescate), descrito en la partida 28. 2. Para acreditar el cumplimiento de las normas internacionales EN 358, EN 361 y EN 813, el licitante deberá presentar a la convocante la ficha técnica correspondiente al arnés de seguridad (rescate), descrito en la partida 28.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   1. Norma Internacional número EN 12277, correspondiente al arnés de seguridad (táctico), descrito en la partida 32. 2. Para acreditar el cumplimiento de la norma, el licitante deberá presentar a la convocante la información del fabricante de los equipos de arnés de seguridad (táctico), descrito en la partida 32.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   1. Certificación bajo la norma NIJ Estándar 0101.06 del Instituto Nacional de Justicia (NIJ) de los Estados Unidos de Norteamérica (copia), con su traducción al español, para las placas balísticas nivel IV, que se describen en la partida 16. 2. Pruebas de laboratorio autorizado en original o copia debidamente certificada ante fedatario público, para las placas balísticas nivel IV, que se describen en la partida 16, con su respectiva traducción al idioma español. 3. Para las placas balísticas nivel IV, que se describen en la partida 16, el licitante deberá presentar una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil (copia) con cobertura mínimo de $20,000,000.00 de dólares americanos que cubra como mínimo: muerte, lesión o enfermedad, expedida expresamente para chalecos antibalas y placas balísticas, aplicable bajo leyes nacionales de una Compañía Aseguradora Nacional, que garantice al distribuidor autorizado en México.   **SE REQUIERE LA SIGUIENTE CAPACITACIÓN:**  CAPACITACIÓN EN "RAPPEL TÁCTICO" PARA 30 ELEMENTOS ACTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, 40 HORAS, DISTRIBUIDOS EN UNA SEMANA.  CAPACITACIÓN EN "RAPPEL DE RESCATE" PARA 30 ELEMENTOS ACTIVOS DE LA DIRECICÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, 40 HORAS, DISTRIBUIDOS EN UNA SEMANA.  **EL INSTRUCTOR QUE IMPARTA LAS CAPACITACIONES MENCIONADAS CON ANTELACIÓN DEBERA CONTAR CON LOS SIGUIENTE:**  EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFIACADOS DE COMPETENCIA LABORAL OFICIAL, DEL INSTRUCTOR QUE SE PROPONE EN LA IMPARTICIÓN DE LA CAPACITACIÓN, EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS EN LOS TEMAS DE ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS A LA PERSONA AFECTADA/LESIONADA Y, EN EL TEMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA NIVEL BÁSICO.  EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICACIÓN, DEL INSTRUCTOR QUE SE PROPONE EN LA IMPARTICIÓN DE LA CAPACITACIÓN, EN TEMA DE ATENCIÓN TÁCTICA DE VÍCTIMAS DE COMBATE Y ATENCIÓN TÁCTICA DE VÍCTIMAS DE EMERGENCIA PARA SOCORRISTAS CON DEBER DE ACTUAR. DEBERÁ PRESENTAR SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN CASO DE QUE EL DOCUMENTO ESTÉ REDACTADO EN IDIOMA DISTINTO AL MISMO.  EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR RECONOCIMIENTO O CONSTANCIA OFICIAL, EN EL TEMA DE ENTRENADOR DE ENTRENADORES EN EL CURSO BÁSICO CERT, DEL INSTRUCTOR QUE SE PROPONE EN LA IMPARTICIÓN DE LA CAPACITACIÓN. | | | | |

**ASPECTOS QUE LA CONVOCANTE CONSIDERA NECESARIOS PARA DETERMINAR EL OBJETO Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN.**

1. La convocante por ningún motivo aceptará bienes usados o reconstruidos.
2. La convocante requiere le sean presentadas muestras.

**Si (\_X\_) No (\_\_\_)**

**Los licitantes deberán presentar en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones las muestras de las partidas de la** **tabla “Especificaciones Técnicas Mínimas” del presente anexo técnico siguientes: partidas 2, 4, 8, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37, con fundamento en el artículo 64 numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.**

1. Normas Nacionales o Internacionales que los bienes o servicios deben cumplir, así como la documentación diversa o acreditaciones para comprobar el cumplimiento de dichas normas.

**Deberá apegarse a los requerimientos establecidos en la tabla “Especificaciones Técnicas Mínimas” del presente anexo técnico.**

1. Documentación diversa que los licitantes deben entregar respecto de los bienes o servicios ofertados, como lo son:

**Deberá apegarse a los requerimientos establecidos en la tabla “Especificaciones Técnicas Mínimas” del presente anexo técnico.**

1. Condiciones comerciales y garantías ofertadas: Los licitantes en su Propuesta Técnica, específicamente en el **Anexo 6**, deberán especificar las siguientes condiciones comerciales y garantías que oferten:
2. Tiempo de entrega. **LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LOS BIENES SEAN ENTREGADOS EN UN PLAZO QUE NO SUPERE LAS DOS SEMANAS A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.**
3. Condiciones de pago. **LA CONVOCANTE NO OTORGARÁ ANTICIPOS.**
4. Garantías:

**c.1** Periodo de garantía de los bienes: **Deberá apegarse a las garantías establecidas en la tabla “Especificaciones Técnicas Mínimas” del presente anexo técnico.**

**c.2** Tiempo de respuesta máximo para atender la garantía.

1. Las demás consideraciones que el licitante quiera ofrecer a la convocante.
2. Los licitantes deberán manifestar que la vigencia de la garantía ofertada, iniciara a partir de la fecha de recepción del (los) bien (es) a entera satisfacción de la Convocante.